СОГЛАСОВАНО
		УТВЕРЖДАЮ	
______________________ 
«____» _________________ 2025г.
м.п.		_________________  
 «____» ________________ 2025г.
м.п.

Перечень импортных строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования, рассматриваемые к применению на объекте:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном в квартале №7.15»

№ п/п	Наименование маркировка, технические характеристики	Примечание
 (область применения)	
1	2	4	
1.	Фильтр для общественных бассейнов с многослойной загрузкой из высокопрочного волокнистого полиэстера:
- Ø1200мм, подключение фланцевое DN100
- высота загрузки фильтрующего слоя – 1200мм
- исполнение дна фильтра – форсуночное (“дюзовое”)
- Qфильтр – 22м3/ч при скорости фильтрации 20м/ч, - Qпромывки- 60м3/ч при скорости 50м/ч
- боковой сервисный люк DN400, верхний загрузочный люк DN300
- комплект фильтрующей загрузки из кварцевого песка специальной подготовки фракции 5-8мм, 3-5мм, 1-2мм, 0,4-0,8мм	Оборудование для бассейна	
2.	Автоматический многоходовой гидравлический клапан:
- подключение DN100
- материал изготовления (ПВХ)	Оборудование для бассейна	
3.	Насос циркуляционный для бассейнов 
(1 фильтрующий + 1 промывной):
- мощность двигателя Р2 2,6кВт, 380В, 3000 об/мин; 
- производительность фильтрации Q1=32м3/ч h=12м
- производительность на промывке Q2=60м3/ч h=9м
- подключения всасывающая/напорная сторона DN 100/100	Оборудование для бассейна	
4.	Ротаметр межфланцевый (расходомер):
- предназначен для измерения скорости потока воды в трубах DN100
- диапазон измерения 20-100 м³/ч	Оборудование для бассейна	
5.	Датчик потока
- подключение ¾», 220В
- защита ПВХ-трубопроводов от перегрева	Оборудование для бассейна	
6.	Клапан долива воды соленоидный 2/2 НЗ BSP ½» 14.5 мм 0.5-16 бар -10…+130С	Оборудование для бассейна	
7.	Автоматическая станция измерения и контроля воды для общественных бассейнов: 
-центральный блок управления оборудованием водоподготовки в компл-те с автоматической станцией контроля Cl, pH, RedOx и температуры
- электроды Cl, pH, RedOx и температуры
- блок импульсного управления
- датчик протока
- микропроцессорный сенсорный блок управления с экраном
- датчик температуры РТ-1000	Оборудование для бассейна	
8.	Насосы дозировки реагентов Cl и pH LB2, 220В
- производительность насоса до 2л/ч,
- в комплекте с заборной арматурой и инжектором впрыска
- управление со станции	Оборудование для бассейна	
9.	Насос дозировки флокулянта LB05, 220В
- производительность насоса до 0.5л/ч,
- в комплекте с заборной арматурой и инжектором впрыска
- управление со станции	Оборудование для бассейна	
10.	Насос забора проб воды на анализ из чаши бассейна (бустерный насос для станции контроля и анализа):
- Q=4м3/ч при 8мВс
- мощность 0.25кВт, 220В	Оборудование для бассейна	
11.	2 MP с купольным форм-фактором IPвидеокамера 1/2.8" Progressive Scan CMOS разрешение 1920 × 1080@25fps, объектив 2.8мм (107°),чувствительность 0.005 Lux/F1.6, дальность EXIR-подсветка до 30м. Сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной потокBLC, HLC, 3D DNR, встроенный аппаратный WDR - 120dB режим "день/ночь" детекция движения (классификация людей), поддержка microSD/ до 512 Гб питание 12 VDC, 0.5A, max. 6W; PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2A to 0.13A, max. 7.5W; IP67, -30°C ~ +60°C;  Ø127.3 × 96.3мм, 560гр.	Оборудование видеонаблюдения	
12.	2 Мп цилиндрическая IP-камера AcuSensec моторизированным вариофокальным объективом, 1/2.8" ProgressiveScanCMOS,разрешение 1920х1080@50fps,  вариофокальный моторизированный объектив 4.7-71м (57.7°-3.66°) чувствительность 0.002 Lux@(F1.4, AGC ON),B/W: 0 Lux с ИК; ИК подсветка до 60м. Сжатие - три потока; H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; 3D DNR, HLC, BLC; аппаратный WDR-120 dB;аудио вход/выход: 1/1, тревожный вход/выход:1/1;детекция движения (классификация людей и транспортных средств), сигнализация саботажа, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, захват лица. Поддержка microSD/SDHC/SDXC до 256 Гб. ONVIF. D: 45.5-137.9м, O: 18.1-54.7м, R: 19.1-27.6м, I: 4.6-13.8м. Питание 12VDC,1.08A,max. 13W; PoE: (802.3at, 42.5V to 57V), 0.36A to 0.27A, max. 5W; IP67, IK10; -30°C...+60°C.
	Оборудование видеонаблюдения	
13.	64-канальный видеорегистратор 8k серии M; входящий поток 400Мб/с; исходящий поток 400Мб/с; разрешение записи до 32Мп; синхр. воспр. 16 каналов; видеовыход: 1 HDMI до 8К, 1 HDMI до 4К, 2 VGA до 2K;  аудиовыход: 2 канала RCA; поддержка RAID 0,2,5,6,10;8 SATA для HDD до 14Тб, 1 eSATA; тревожные вход/выход 16/9; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 4 USB -10°C...+55°C; АC100-240В; 50Втмакс (HDD 10Tb, SATA 3.0, 256 MB, 7200 rpm, 3,5"), 2U; ≤10кг 	Оборудование видеонаблюдения	
14.	Управляемый 48-ми портовый PoE-коммутатор уровня L2, 4х10G Base-X SFP, коммутационная способность 176 Гбит/с, скорость 130.95 Мбит/с,таблица MAC-адресов 16K, PoE 802.3af/at, бюджет PoE 370 Вт, потребляемая мощность <450Вт;  0...+50 град, разм.440×357.6×43.6мм,
5.4 кг	Оборудование видеонаблюдения	
15.	Управляемый 24-х портовый PoE-коммутатор уровня L2, 4х10G Base-X SFP, коммутационная способность 176 Гбит/с, скорость 130.95 Мбит/с,таблица MAC-адресов 16K, PoE 802.3af/at, бюджет PoE 370 Вт, потребляемая мощность <450Вт;  0...+50 град, разм.440×357.6×43.6мм,
4.75 кг	Оборудование видеонаблюдения	
16.	Управляемый коммутатор 2 уровня на 24 порта 10/100/1000Base-Tи 4 порта SFP+	Оборудование сети передачи данных	

Руководитель проекта