Форма С-1
СУ-19 ОАО "Стройтрест №1"		Код по ОКУД		
(наименование организации)				
УТВЕРЖДАЮ
 
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«______» ____________________ 20 ___ г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «____» ___________20___г. №_____	в составе:	
председателя комиссии		
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
членов комиссии		
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В ГРАНИЦАХ ПРОСП. НЕЗАВИСИМОСТИ - УЛ. ВОЛГОГРАДСКОЙ - УЛ. КЕДЫШКО В Г. МИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО РТП N18 ПО ГЕНПЛАНУ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС). СТАДИЯ С 	
(наименование объекта)	
установлено, что		
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)	

	

	
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 	
(перечень факторов)	

	
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
	
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)	

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 СЕHТЯБРЯ 2024г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   1 АПРЕЛЯ 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   3 МЕС.

Председатель комиссии		
	(должность служащего)            (подпись)  (инициалы, фамилия)	
Члены комиссии		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	

1.		ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ (ПРИМЕЧАНИЕ 15,АР,Л.10)  	100 М2	-1.660788		
2.		СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  	Т	-0.368695		
3.		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ  	100 М2	-1.660788		
4.		ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ  ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН   КИРПИЧНЫХ (ДО 15...20ММ=18ММ) (ПРИМ.14,Л.10,РАЗДЕЛ АР)  Кф	100 М2	-1.660788		
5.		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)  	КГ	-49.823654		
6.		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  	Т	-1.976338		
7.		ВОДА  	М3	-1.072869		
8.		АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ ССШ-160  (ПРИМЕЧАНИЕ 15,АР,Л.10)  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1.660788		
9.		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ  	100 М2	1.660788		
10.		ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ  ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН   КИРПИЧНЫХ (ДО 15...20ММ=18ММ) (ПРИМ.14,Л.10,РАЗДЕЛ АР)  Кф	100 М2	1.660788		
11.		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)  	КГ	49.823654		
12.		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  	Т	4.235		
13.		ВОДА  	М3	1.072869		
14.		УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (ДЛЯ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПО Т.Т.П.11 ЛИСТ АР-9)  	100 М2	-0.953368		
15.		СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  	Т	-0.211648		
16.		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ  	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	-0.953368		
17.		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ,  ЦЕМЕНТНАЯ, МАРКИ 150  	М3	-1.801866		
18.		АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ ССШ-160  (ПРИМЕЧАНИЕ 15,АР,Л.10)  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.953368		
19.		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ  	100 М2	0.953368		
20.		ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ  ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН   КИРПИЧНЫХ (ДО 15...20ММ=18ММ) (ПРИМ.14,Л.10,РАЗДЕЛ АР)  Кф	100 М2	0.953368		
21.		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)  	КГ	28.60104		
22.		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  	Т	2.431		
23.		ВОДА  	М3	0.615875		
 
Составил						
	 (должность служащего)                                    (подпись)                                             (инициалы, фамилия)	

« _____ » _________________ 20 ___ г.