АКТ № 4
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск	от	«	16	»	06	20	26	г.	
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:	
от заказчика	Первый заместитель директора - главный инженер  Ю.П. Олиферчик	
от подрядчика	Первый заместитель директора  А.А. Черменский	
от проектной организации	Главный инженер проекта		
	
составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту		
МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-8.2. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N11	
выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:	

	

Номер
по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
Cмета: 2. 114. 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. УТЕПЛЕНИЕ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА  ПО  КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ШТУКАТУРКА. исключить	
 104.	Е15-279-8
(65.72 / 69.89)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)  	100 М2	503.61	237.83	189.38	402.63	31.80	1 175.87	
			-21.1526	-10652.66
	-5030.72
	-4005.88
	-8516.67
	-672.65
	-24872.70	
105.	Е15-292-2
(65.72 / 69.89)	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ (ДО 15ММ)  Кф	100 М2	286.43	244.07	199.35	281.16	22.29	833.95	
			-21.1526	-6058.74
	-5162.72
К1=8	-4216.77
	-5947.27
К1=8	-471.49
	-17640.22	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	-16711	-10193	-8223	-14464	-1144	-42513	
ОХР и ОПР:	-16387	
Плановая прибыль:	-17426	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	-76326	
Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ СТЕН. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ. исключить	
 130.	Е15-279-8
(65.72 / 69.89)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)  	100 М2	503.61	237.83	189.38	402.63	31.80	1 175.87	
			-23.0893	-11628.00
	-5491.33
	-4372.65
	-9296.44
	-734.24
	-27150.01	
131.	Е15-292-2
(65.72 / 69.89)	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ (ДО 10ММ)  Кф	100 М2	107.41	91.53	74.76	105.44	8.36	312.74	
			-23.0893	-2480.02
	-2113.36
К1=3	-1726.16
	-2434.54
К1=3	-193.03
	-7220.95	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	-14108	-7605	-6099	-11731	-927	-34371	
ОХР и ОПР:	-13280	
Плановая прибыль:	-14123	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	-61773	
Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. добавить	
 132.	Е15-61-1
(65.72 / 69.89)	Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	919.32	96.63	74.76	26.02	1.94	1 043.91	
			7.0214	6454.91
	678.48
	524.92
	182.70
	13.62
	7329.71	
132.	4/1-4-20-10
	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6  	М3				189.00	15.01	204.01	
			10.6023	

	2003.83
	159.14
	2162.97	
135.	Е15-61-3
(65.72 / 69.89)	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1113.43	99.48	76.61	60.12	4.54	1 277.57	
			110.6334	123182.55
	11005.81
	8475.62
	6651.28
	502.28
	141341.92	
135.	4/1-4-20-10
	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6  	М3				189.00	15.01	204.01	
			206.8845	

	39101.17
	3105.34
	42206.51	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	129637	11684	9001	47939	3780	193041	
ОХР и ОПР:	91113	
Плановая прибыль:	96894	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	381048	
ИТОГО прямые затраты по смете:	98818	-6114	-5321	21744	1709	116157	
ОХР и ОПР:	61446	
Плановая прибыль:	65345	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	242949	
Cмета: 3. 2. 24.014 - МАФ.АС - ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)	
 Ж2-70 КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	
 68.	Е9-80-1
(65.72 / 69.89)	МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	566.63	352.79	129.18	3 795.25	301.28	5 015.95	
			2.52	1427.91
	889.03
	325.53
	9564.03
	759.23
	12640.20	
69.	1/10-115-20-15/151
	Профилированный лист стальной типа С-21-1000, МП-35-1035, НС-35-1000 толщиной 0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм  	м2				35.65	2.83	38.48	
			88.56	

	3157.16
	250.62
	3407.78	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	1428	889	326	12721	1010	16048	
ОХР и ОПР:	1152	
Плановая прибыль:	1225	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	18426	
Ж2-70 КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	
 77.	Е12-125-1
(65.72 / 69.89)	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА  	100 М	698.26	3.12		13.23	1.05	715.66	
			0.072	50.27
	0.22
	
	0.95
	0.08
	51.52	
78.	1/10-115-30-5/21
	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 90 ММ  	М				9.20	0.73	9.93	
			7.272	

	66.90
	5.31
	72.21	
79.	1/10-115-30-10/21
	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0.45-0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 90 ММ  	ШТ.				3.52	0.28	3.80	
			24.984	

	87.94
	7.00
	94.94	
80.	1/10-115-30-70/1
	УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ  	шт.				6.35	0.50	6.85	
			24	

	152.40
	12.00
	164.40	
81.	1/10-115-30-65/1
	Воронки водосточные  	шт.				7.38	0.59	7.97	
			12	

	88.56
	7.08
	95.64	
82.	1/10-115-30-80/1
	Колено трубы водосточной  	шт.				4.58	0.36	4.94	
			24	

	109.92
	8.64
	118.56	
83.	1/10-115-30-20/9
	Отмет трубы водосточной  	шт.				6.85	0.54	7.39	
			12	

	82.20
	6.48
	88.68	
84.	Е8-8-3
(65.72 / 69.89)	Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного  	М3 КЛАДКИ	111.26	24.07	9.45	278.37	21.71	435.41	
			5.91	657.55
	142.25
	55.85
	1645.17
	128.31
	2573.28	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	708	142	56	2234	175	3259	
ОХР и ОПР:	502	
Плановая прибыль:	534	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	4295	
ИТОГО прямые затраты по смете:	2136	1032	381	14955	1185	19307	
ОХР и ОПР:	1654	
Плановая прибыль:	1759	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	22721	
ВСЕГО прямые затраты по акту:	100954	-5082	-4940	36699	2894	135464	
ОХР и ОПР:	63101	
Плановая прибыль:	67104	
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:	265669	

Представители Заказчика:         _________________________ /                                /

                            Подрядчика:      ________________________ /                               /

                            Проектной организации _________________ /                               /

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	
Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму		руб.	
	
с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).	
УТВЕРЖДАЮ: