Объект	20.85.О1.  ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "БАССЕЙН МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА" В РАЙОНЕ УЛ. КАЛЬВАРИЙСКОЙ В Г. МИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.	
	(наименование,  адрес)	
 
ОСТАТКИ РАБОТ НА 1.03.2023 Г ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2022 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	8.2	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 2. 210. ПРОМЫВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
1.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

2.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

3.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ КОЛ.В-12) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N7-N8)	
4.	 	9.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ КОЛ.В-12) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N7-N8)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.0685	5.52
	44.01

	3.41 
	0.27
	47.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.52	44.01	0.00	0.00	3.41	0.27	47.69	
ОХР и ОПР	28.92	
Плановая прибыль	30.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	107.37	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.25-Т.26) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N4-N17)	
5.	 	16.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.25-Т.26) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N4-N17)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.1045	8.42
	67.13

	5.20 
	0.41
	72.74 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.42	67.13	0.00	0.00	5.20	0.41	72.74	
ОХР и ОПР	44.12	
Плановая прибыль	46.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	163.78	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.25-Т.26) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N4-N17)	
6.	 	17.	Е22-31-8
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.25-Т.26) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N4-N17)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			71.44	5.67	719.54	
				0.071	5.72
	45.61

	5.07 
	0.40
	51.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.72	45.61	0.00	0.00	5.07	0.40	51.08	
ОХР и ОПР	29.97	
Плановая прибыль	31.88	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	112.93	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.5) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N3-N4)	
7.	 	18.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.5) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N3-N4)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.11	8.87
	70.67

	5.47 
	0.43
	76.57 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.87	70.67	0.00	0.00	5.47	0.43	76.57	
ОХР и ОПР	46.44	
Плановая прибыль	49.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	172.40	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.5) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N3-N4)	
8.	 	19.	Е22-31-8
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.5) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N3-N4)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			71.44	5.67	719.54	
				0.1035	8.34
	66.49

	7.39 
	0.59
	74.47 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.34	66.49	0.00	0.00	7.39	0.59	74.47	
ОХР и ОПР	43.70	
Плановая прибыль	46.47	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	164.64	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.11-Т.12) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N7-N8)	
9.	 	20.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ВРЕЗКА ПРИ СТР-ВЕ ВОДОПРОВОДА В Т.11-Т.12) (УЗЛЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ N7-N8)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.0635	5.12
	40.79

	3.16 
	0.25
	44.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.12	40.79	0.00	0.00	3.16	0.25	44.20	
ОХР и ОПР	26.81	
Плановая прибыль	28.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	99.52	
 Ж6-20-30 ВОДА	
10.	 	21.	С412-9005
 	ВОДА  
	М3					1.14		1.14	
				621.53	

	
	708.54 
	
	708.54 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	708.54	0.00	708.54	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	708.54	
 Ж6-20-30 СТОКИ	
11.	 	22.	ССТО-КИ
 	СТОКИ  
	М3					0.71		0.71	
				616.72	

	
	437.87 
	
	437.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	437.87	0.00	437.87	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	437.87	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
12.	 	23.	Е22-31-1
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	57.58	458.89			1.98	0.16	461.03	
				0.0075	0.43
	3.44

	0.01 
	
	3.45 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.43	3.44	0.00	0.00	0.01	0.00	3.45	
ОХР и ОПР	2.26	
Плановая прибыль	2.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	8.11	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
13.	 	24.	Е22-31-3
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	57.58	458.89			7.88	0.63	467.40	
				0.018	1.04
	8.26

	0.14 
	0.01
	8.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.04	8.26	0.00	0.00	0.14	0.01	8.41	
ОХР и ОПР	5.43	
Плановая прибыль	5.77	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	19.61	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 160 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
14.	 	26.	Е22-31-5
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 160 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	69.09	550.62			18.11	1.44	570.17	
				0.003	0.21
	1.65

	0.05 
	
	1.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.21	1.65	0.00	0.00	0.05	0.00	1.70	
ОХР и ОПР	1.08	
Плановая прибыль	1.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3.93	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 225 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
15.	 	27.	Е22-31-6
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 225 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	69.09	550.62			31.60	2.51	584.73	
				0.0335	2.31
	18.45

	1.06 
	0.08
	19.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.31	18.45	0.00	0.00	1.06	0.08	19.59	
ОХР и ОПР	12.13	
Плановая прибыль	12.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	44.61	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
16.	 	28.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ  (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.0095	0.77
	6.10

	0.47 
	0.04
	6.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.77	6.10	0.00	0.00	0.47	0.04	6.61	
ОХР и ОПР	4.01	
Плановая прибыль	4.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	14.88	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 273 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
17.	 	29.	Е22-31-7
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 273 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			49.74	3.95	696.12	
				0.005	0.40
	3.21

	0.25 
	0.02
	3.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.40	3.21	0.00	0.00	0.25	0.02	3.48	
ОХР и ОПР	2.11	
Плановая прибыль	2.24	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7.83	
 Ж6-20-30 ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)	
18.	 	30.	Е22-31-8
(65.72 / 69.89) 	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 280 ММ (ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	КМ	80.61	642.43			71.44	5.67	719.54	
				0.0205	1.65
	13.17

	1.46 
	0.12
	14.75 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.65	13.17	0.00	0.00	1.46	0.12	14.75	
ОХР и ОПР	8.66	
Плановая прибыль	9.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	32.61	
 Ж6-20-30 ВОДА	
19.	 	32.	С412-9005
 	ВОДА  
	М3					1.14		1.14	
				132.5464	

	
	151.10 
	
	151.10 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	151.10	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	151.10	
 Ж6-20-30 СТОКИ	
20.	 	33.	ССТО-КИ
 	СТОКИ  
	М3					0.71		0.71	
				132.5464	

	
	94.11 
	
	94.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	94.11	0.00	94.11	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	94.11	
 ИТОГО прямые затраты по смете	48.80	388.98	0.00	0.00	1424.76	2.62	1816.36	
ОХР и ОПР	255.64	
Плановая прибыль	271.84	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2343.84	
Cмета: 4. 216. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЖДЕПРИМНИКОВ(ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 44,204 ТЫС.РУБ. ИЗ ИНВ.N19-49795). ИЗМ.1, РАЗР.158-22	
 Ж6-10-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
21.	 	4.	Е1-17-14
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	18.10	127.6	2 205.55	519.26			2 333.15	
				0.267	4.83
К1=1.2	34.07
	588.88
К1=1.2	138.64

	622.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.83	34.07	588.88	138.64	0.00	0.00	622.95	
ОХР и ОПР	113.51	
Плановая прибыль	120.71	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	857.17	
 Ж6-10-10 ТРАНСПОРТ НА 48КМ	
22.	 	5.	С310-48
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 48КМ  
	Т						13.12	13.12	
				515.31	

	
	 
	6760.87
	6760.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6760.87	6760.87	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6760.87	
 Ж6-10-10 ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	
23.	 	6.	Е1-164-2
(65.72 / 69.89) 	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	214.91	1515.36					1 515.36	
				0.045	9.67
К1=1.2	68.19
	
К1=1.2	

	68.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	9.67	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68.19	
ОХР и ОПР	44.81	
Плановая прибыль	47.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	160.66	
 Ж6-10-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	
24.	 	7.	Е1-164-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	179.09	1262.8					1 262.80	
				0.05	8.95
	63.14

	 
	
	63.14 	
25.		8.	Е1-162-8
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М3	307.01	2543.16					2 543.16	
				0.01	3.07
	25.43

	 
	
	25.43 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.02	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.57	
ОХР и ОПР	58.21	
Плановая прибыль	61.90	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	208.68	
 Ж6-10-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ	
26.	 	9.	Е1-168-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3	281.58	2147.1	1 054.27	747.84			3 201.37	
				0.09	25.34
	193.24
	94.88
	67.31

	288.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	25.34	193.24	94.88	67.31	0.00	0.00	288.12	
ОХР и ОПР	171.23	
Плановая прибыль	182.10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	641.45	
 Ж6-10-10 КОПКА ПРИЯМКОВ ВРУЧНУЮ	
27.	 	10.	Е1-164-2
(65.72 / 69.89) 	КОПКА ПРИЯМКОВ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	179.09	1262.8					1 262.80	
				0.01	1.79
	12.63

	 
	
	12.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.79	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	
ОХР и ОПР	8.30	
Плановая прибыль	8.83	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	29.76	
 Ж6-10-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ПОД ОСНОВАНИЕ)	
28.	 	11.	Е1-164-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ПОД ОСНОВАНИЕ)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	179.09	1262.8					1 262.80	
				0.025	4.48
	31.57

	 
	
	31.57 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.48	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.57	
ОХР и ОПР	20.75	
Плановая прибыль	22.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	74.38	
 Ж6-10-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  (ПОГРУЗКА)	
29.	 	12.	Е1-17-13
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  (ПОГРУЗКА)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	12.3	86.73	1 505.50	354.44			1 592.23	
				0.0225	0.28
	1.95
	33.87
	7.97

	35.82 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.28	1.95	33.87	7.97	0.00	0.00	35.82	
ОХР и ОПР	6.52	
Плановая прибыль	6.93	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	49.27	
 Ж6-10-10 ТРАНСПОРТ НА 48КМ	
30.	 	13.	С310-48
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 48КМ  
	Т						13.12	13.12	
				43.42	

	
	 
	569.67
	569.67 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.67	569.67	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	569.67	
 Ж6-10-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ)	
31.	 	18.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ)  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.238	
	
	76.40
	20.16

	76.40 	
32.		19.	С412-1502-П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					3.21	20.10	23.31	
				238	

	
	763.98 
	4783.80
	5547.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	76.40	20.16	763.98	4783.80	5624.18	
ОХР и ОПР	13.25	
Плановая прибыль	14.09	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5651.52	
 Ж6-10-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
33.	 	20.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				0.714	8.95
	68.22
	202.37
	71.31

	270.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.95	68.22	202.37	71.31	0.00	0.00	270.59	
ОХР и ОПР	91.70	
Плановая прибыль	97.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	459.81	
 Ж6-10-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
34.	 	21.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				1.6659	
	
	57.82

	
	57.82 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	57.82	
 Ж6-10-10 ОСНОВАНИЕ	
35.	 	22.	Е23-1-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	10М3	11.53	81.3	117.46	35.12			198.76	
				0.235	2.71
	19.11
	27.60
	8.25

	46.71 	
36.		23.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				2.35	

	
	17.18 
	47.42
	64.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.71	19.11	27.60	8.25	17.18	47.42	111.31	
ОХР и ОПР	17.98	
Плановая прибыль	19.12	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	148.41	
 Ж6-10-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА Ж/Б ТРУБ ТБ30.25	
37.	 	24.	Е23-33-1
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА Ж/Б ТРУБ ТБ30.25  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	100 М	121.51	968.38	866.03	258.91	245.72	18.65	2 098.78	
				0.3625	44.05
	351.04
	313.94
	93.85
	89.07 
	6.76
	760.81 	
38.		25.	СЖБ-300-2Н
 	СТОИМОСТЬ ТРУБ ТБ30.25-2-Н В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ  
	М					33.44	6.07	39.51	
				36.1775	

	
	1209.78 
	219.60
	1429.38 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	44.05	351.04	313.94	93.85	1298.85	226.36	2190.19	
ОХР и ОПР	292.38	
Плановая прибыль	310.93	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2793.50	
 ИТОГО прямые затраты по смете	114.12	868.59	1395.76	407.49	2080.01	12388.12	16732.48	
ОХР и ОПР	838.64	
Плановая прибыль	891.85	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	18462.97	
Cмета: 6. 401. ДЕМОНТАЖ КЛ-10КВ(ВЗАМЕН СМ6-401 НА СУММУ 25,502ТЫС.РУБ.В ИНВ.N19-49958)ИЗМ.1,РАЗР.158-22	
 Ж6-50-40 ДЕМОНТАЖ ПЕРЕВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБ	
39.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

40.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

41.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ  КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	
42.	 	4.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	15.43	108.81	2 015.23	637.43			2 124.04	
				0.5471	8.44
К1=1.2	59.53
	1102.53
К1=1.2	348.74
	 
К1=1.2	
	1162.06 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.44	59.53	1102.53	348.74	0.00	0.00	1162.06	
ОХР и ОПР	268.32	
Плановая прибыль	285.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1715.72	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
43.	 	5.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.5471	
	
	175.63
	46.34

	175.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	175.63	46.34	0.00	0.00	175.63	
ОХР и ОПР	30.45	
Плановая прибыль	32.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	238.47	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
44.	 	6.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				1.8093	22.67
	172.86
	512.81
	180.71

	685.67 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	22.67	172.86	512.81	180.71	0.00	0.00	685.67	
ОХР и ОПР	232.37	
Плановая прибыль	247.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1165.15	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
45.	 	7.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				4.2217	
	
	146.54

	
	146.54 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00	146.54	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	146.54	
 Ж6-60-10 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
46.	 	8.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.1948	
	
	43.91
	10.29

	43.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	43.91	10.29	0.00	0.00	43.91	
ОХР и ОПР	6.76	
Плановая прибыль	7.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	57.86	
 Ж6-60-10 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
47.	 	9.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				35.064	

	
	 
	362.21
	362.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.21	362.21	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	362.21	
 Ж6-60-10 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ КИРПИЧА ОТ ДЕМОНТАЖА	
48.	 	10.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ КИРПИЧА ОТ ДЕМОНТАЖА  
	Т					20.00		20.00	
				35.064	

	

	701.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.28	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	701.28	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА КИРПИЧНОГО ПОКРЫТИЯ	
49.	 	11.	Ц8-143-1
(59.57 / 40.54) 	РАЗБОРКА КИРПИЧНОГО ПОКРЫТИЯ С ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА МУСОР  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	1.93	16.33	89.85	28.69			106.18	
				17.5872	33.98
К1=0.3	287.20
	1580.21
К1=0.3	504.58

	1867.41 	
50.		12.	Ц8-143-2
(59.57 / 40.54) 	РАЗБОРКА КИРПИЧНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОСЛЕД. КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА МУСОР  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	1.01	8.54	53.94	17.23			62.48	
				13.632	13.78
К1=0.3	116.42
	735.31
К1=0.3	234.88

	851.73 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	47.76	403.62	2315.52	739.46	0.00	0.00	2719.14	
ОХР и ОПР	680.93	
Плановая прибыль	463.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3863.48	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 6КГ ИЗ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
51.	 	13.	Ц8-141-4
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 6КГ ИЗ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.07	51.29	99.36	22.63			150.65	
				4.195	25.46
К1=0.3	215.16
	416.82
К1=0.3	94.93

	631.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	25.46	215.16	416.82	94.93	0.00	0.00	631.98	
ОХР и ОПР	184.72	
Плановая прибыль	125.71	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	942.41	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
52.	 	14.	Ц8-141-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.15	51.97	115.94	27.93			167.91	
				13.1026	80.58
К1=0.3	680.94
	1519.12
К1=0.3	365.96

	2200.06 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	80.58	680.94	1519.12	365.96	0.00	0.00	2200.06	
ОХР и ОПР	623.64	
Плановая прибыль	424.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3248.11	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ ТРАНШЕИ ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
53.	 	15.	Ц8-141-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ ТРАНШЕИ ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.15	51.97	115.94	27.93			167.91	
				10.731	66.00
К1=0.3	557.69
	1244.15
К1=0.3	299.72

	1801.84 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	66.00	557.69	1244.15	299.72	0.00	0.00	1801.84	
ОХР и ОПР	510.76	
Плановая прибыль	347.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2660.19	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 6КГ ИЗ ТРУБЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
54.	 	16.	Ц8-148-4
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 6КГ ИЗ ТРУБЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.03	67.84	40.16	11.00			108.00	
				4.802	38.55
К1=0.3	325.77
	192.85
К1=0.3	52.82

	518.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	38.55	325.77	192.85	52.82	0.00	0.00	518.62	
ОХР и ОПР	225.53	
Плановая прибыль	153.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	897.63	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ ТРУБЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
55.	 	17.	Ц8-148-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ ТРУБЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	10.26	86.71	70.06	20.43			156.77	
				4.9686	50.98
К1=0.3	430.83
	348.10
К1=0.3	101.51

	778.93 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	50.98	430.83	348.10	101.51	0.00	0.00	778.93	
ОХР и ОПР	317.11	
Плановая прибыль	215.81	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1311.85	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ ТРУБЫ ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
56.	 	18.	Ц8-148-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ ТРУБЫ ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	10.26	86.71	70.06	20.43			156.77	
				4.4582	45.74
К1=0.3	386.57
	312.34
К1=0.3	91.08

	698.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	45.74	386.57	312.34	91.08	0.00	0.00	698.91	
ОХР и ОПР	284.54	
Плановая прибыль	193.64	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1177.09	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ КОЛОДЦА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
57.	 	19.	Ц8-147-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ВЕСОМ 1М ДО 9КГ ИЗ КОЛОДЦА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.64	73.04	43.70	11.46			116.74	
				0.2058	1.78
К1=0.3	15.03
	8.99
К1=0.3	2.36

	24.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.78	15.03	8.99	2.36	0.00	0.00	24.02	
ОХР и ОПР	10.36	
Плановая прибыль	7.05	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	41.43	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ КОЛОДЦА ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ	
58.	 	20.	Ц8-147-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ПУЧКА ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ КОЛОДЦА ОБЩИМ  ВЕСОМ 1М ДО 9КГ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.64	73.04	43.70	11.46			116.74	
				0.2058	1.78
К1=0.3	15.03
	8.99
К1=0.3	2.36

	24.02 	
59.		21.	С8110-1214-1
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ ЦАСБЛ 3Х120-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				4.4064	

	

	 	
60.		22.	С8110-1214-2
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ ЦАСБЛ 3Х150-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				1.0402	

	

	 	
61.		23.	С8110-1214-3
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ ЦАСБЛ 3Х185-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				5.1987	

	

	 	
62.		24.	С8110-1214-4
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ ЦАСБЛ 3Х240-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				4.3064	

	

	 	
63.		25.	С8110-1214-5
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ АСБ 3Х240-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				2.8292	

	

	 	
64.		26.	С8110-1214-6
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ ААБЛ 3Х95-10 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				0.3416	

	

	 	
65.		27.	С8110-1214-7
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ АПВПУ2Г1Х300/35-15 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				1.7568	

	

	 	
66.		28.	С8110-1214-8
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ АПВПУ2Г1Х400/70-15 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				6.51	

	

	 	
67.		29.	С8110-1214-9
 Возвр.мат.	СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ ОТ ВОЗВРАТА УТИЛИЗИРОВАННОГО AL КАБЕЛЯ АПВПУ2Г1Х500/50-15 С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ НА 28КМ  
	Т								
				4.2189	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.78	15.03	8.99	2.36	0.00	0.00	24.02	
ОХР и ОПР	10.36	
Плановая прибыль	7.05	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	41.43	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	
68.	 	30.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	15.43	108.81	2 015.23	637.43			2 124.04	
				0.2184	3.37
К1=1.2	23.76
	440.13
К1=1.2	139.21
	 
К1=1.2	
	463.89 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.37	23.76	440.13	139.21	0.00	0.00	463.89	
ОХР и ОПР	107.10	
Плановая прибыль	113.90	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	684.89	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
69.	 	31.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.2184	
	
	70.11
	18.50

	70.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	70.11	18.50	0.00	0.00	70.11	
ОХР и ОПР	12.16	
Плановая прибыль	12.93	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	95.20	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
70.	 	32.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				0.6552	8.21
	62.60
	185.70
	65.44

	248.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.21	62.60	185.70	65.44	0.00	0.00	248.30	
ОХР и ОПР	84.15	
Плановая прибыль	89.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	421.94	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
71.	 	33.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				1.5288	
	
	53.06

	
	53.06 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00	53.06	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	53.06	
 Ж6-50-40 ДЕМОНТАЖ ПЕРЕВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБ	
72.	 	34.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ(438М),ДИАМ.160ММ(357М)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КАНАЛ-КМ	39.88	304.08					304.08	
				0.795	31.70
К1=0.3	241.74
	
К1=0.3	

	241.74 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	31.70	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	241.74	
ОХР и ОПР	158.87	
Плановая прибыль	168.95	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	569.56	
 Ж6-50-40 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
73.	 	35.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0262	
	
	5.91
	1.38

	5.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	5.91	1.38	0.00	0.00	5.91	
ОХР и ОПР	0.91	
Плановая прибыль	0.96	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7.78	
 Ж6-50-40 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
74.	 	36.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				2.4898	

	
	 
	25.72
	25.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72	25.72	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	25.72	
 Ж6-50-40 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ОТ ДЕМОНТАЖА	
75.	 	37.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ОТ ДЕМОНТАЖА  
	М3					30.00		30.00	
				2.6208	

	

	78.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	78.62	
 ИТОГО прямые затраты по смете	433.02	3591.13	9103.21	2560.81	0.00	387.93	13862.17	
ОХР и ОПР	3749.04	
Плановая прибыль	2896.41	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	20507.62	
Cмета: 6. 402. ПРОКЛАДКА КЛ-10КВ(10-1-10-4)(ВЗАМЕН СМ6-402 НА СУММУ 2042,014 ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-49958)ИЗМ.1. РАЗР.158-22	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ МУФТ	
76.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

77.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

78.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ. ШУРФОВАНИЕ	
79.	 	4.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	ШУРФОВАНИЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	228.58	1912.61					1 912.61	
				0.01	2.29
К1=1.04	19.13
	
К1=1.04	
	 
К1=1.04	
	19.13 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.29	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13	
ОХР и ОПР	12.57	
Плановая прибыль	13.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	45.07	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ)	
80.	 	5.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.4735	83.26
К1=0.8	696.63
	
К1=0.8	
	 
К1=0.8	
	696.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	83.26	696.63	0.00	0.00	0.00	0.00	696.63	
ОХР и ОПР	457.83	
Плановая прибыль	486.87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1641.33	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ)	
81.	 	6.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	16.08	113.35	2 099.20	663.99			2 212.55	
				0.31582	5.08
К1=1.25	35.80
	662.97
К1=1.25	209.70
	 
К1=1.25	
	698.77 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.08	35.80	662.97	209.70	0.00	0.00	698.77	
ОХР и ОПР	161.34	
Плановая прибыль	171.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1031.69	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА ПЕСОК 2КЛАССА)	
82.	 	7.	Е1-18-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА ПЕСОК 2КЛАССА)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	39.15	276.05	3 339.52	1 018.02			3 615.57	
				0.03694	1.45
К1=1.25	10.20
	123.36
К1=1.25	37.61
	 
К1=1.25	
	133.56 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.45	10.20	123.36	37.61	0.00	0.00	133.56	
ОХР и ОПР	31.42	
Плановая прибыль	33.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	198.39	
 Ж6-60-10 ТРАНСПОРТ НА 48КМ	
83.	 	8.	С310-48
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 48КМ  
	Т						13.12	13.12	
				271.16	

	
	 
	3557.62
	3557.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.62	3557.62	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3557.62	
 Ж6-60-10 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	
84.	 	9.	Е1-20-2
(65.72 / 69.89) 	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	3.86	27.22	157.04	41.66			184.26	
				0.14049	0.54
	3.82
	22.06
	5.85

	25.88 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.54	3.82	22.06	5.85	0.00	0.00	25.88	
ОХР и ОПР	6.36	
Плановая прибыль	6.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	39.00	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
85.	 	10.	Е1-166-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	113.03	796.99					796.99	
				0.4835	54.65
	385.34

	 
	
	385.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	54.65	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	385.34	
ОХР и ОПР	253.25	
Плановая прибыль	269.31	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	907.90	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
86.	 	11.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.33213	
	
	106.62
	28.13

	106.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	106.62	28.13	0.00	0.00	106.62	
ОХР и ОПР	18.49	
Плановая прибыль	19.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	144.77	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
87.	 	12.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				0.9964	12.48
	95.20
	282.41
	99.52

	377.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.48	95.20	282.41	99.52	0.00	0.00	377.61	
ОХР и ОПР	127.97	
Плановая прибыль	136.09	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	641.67	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
88.	 	13.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				2.3248	
	
	80.69

	
	80.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00	80.69	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	80.69	
 Ж6-60-30 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	
89.	 	14.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				102	

	
	745.62 
	2058.36
	2803.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	745.62	2058.36	2803.98	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2803.98	
 Ж6-60-10 ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ	
90.	 	16.	Е13-91-2
(65.72 / 69.89) 	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ СОСТАВОМ АГНИТЕРМ К В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	52.39	399.5	54.22	30.46	0.01		453.73	
				0.3377	17.69
К1=1.2	134.91
	18.31
К1=1.2	10.29

	153.22 	
91.		17.	Е13-91-2
(65.72 / 69.89) 	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ СОСТАВОМ UNIТНЕRМ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	43.66	332.92	45.18	25.38	0.01		378.11	
				0.69	30.13
	229.71
	31.17
	17.51
	0.01 
	
	260.89 	
92.		18.	С113-7811-А
 	КРАСКА АГНИТЕРМ К  
	КГ					15.44	1.23	16.67	
				110.41	

	
	1704.73 
	135.80
	1840.53 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	47.82	364.62	49.48	27.80	1704.74	135.80	2254.64	
ОХР и ОПР	257.90	
Плановая прибыль	274.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2786.80	
 Ж6-60-30 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	
93.	 	19.	Ц8-142-1
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.56	55.44	7.43	2.35			62.87	
				10.227	67.09
	566.98
	75.99
	24.03

	642.97 	
94.		20.	Ц8-142-2
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	2.47	20.87	3.72	1.18			24.59	
				0.242	0.60
	5.05
	0.90
	0.29

	5.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	67.69	572.03	76.89	24.32	0.00	0.00	648.92	
ОХР и ОПР	355.24	
Плановая прибыль	241.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1245.92	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	
95.	 	22.	Ц8-141-5
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 9КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-3 ЖИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНОЙ СТЯЖКОЙ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	20.5	173.24	386.44	93.11	41.98	2.41	604.07	
				10.33	211.77
	1789.57
	3991.93
	961.83
	433.65 
	24.90
	6240.05 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	211.77	1789.57	3991.93	961.83	433.65	24.90	6240.05	
ОХР и ОПР	1639.01	
Плановая прибыль	1115.42	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	8994.48	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ)	
96.	 	25.	Ц8-148-2
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	17.05	144.09	45.34	12.61	36.71	1.96	228.10	
				3.031	51.68
	436.74
	137.43
	38.22
	111.27 
	5.94
	691.38 	
97.		26.	Ц8-148-3
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	21.58	182.37	88.56	26.19	36.71	1.96	309.60	
				11.728	253.09
	2138.84
	1038.63
	307.16
	430.53 
	22.99
	3630.99 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	304.77	2575.58	1176.06	345.38	541.80	28.93	4322.37	
ОХР и ОПР	1740.01	
Плановая прибыль	1184.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7246.54	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ	
98.	 	28.	Ц8-147-13
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 6КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-3 ЖИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫМ ЗЭ3Х30-45 В ПРОЕКТ. РП)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	34.53	291.81	118.98	27.93	107.21	5.84	523.84	
				0.392	13.54
	114.39
	46.64
	10.95
	42.03 
	2.29
	205.35 	
99.		29.	Ц8-147-13
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 6КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-3 ЖИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫМ ЗЭ3Х30-45 В КАБЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	34.53	291.81	118.98	27.93	107.21	5.84	523.84	
				0.49	16.92
	142.99
	58.30
	13.69
	52.53 
	2.86
	256.68 	
100.		31.	Ц8-147-11
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-КАЖДАЯ ЖИЛА ОТДЕЛЬНО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫМ ЗЭ(В)3Х30-45 В Д. УСТАНОВКЕ ПС ГРУШЕВСКАЯ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	24.08	203.53	45.52	11.40	104.10	5.67	358.82	
				0.294	7.08
К1=1.2	59.84
	13.38
К1=1.2	3.35
	30.61 
	1.67
	105.50 	
101.		32.	Ц8-147-14
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 9КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-3 ЖИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫМ ЗЭ3Х30-45 В ПРОЕКТ. РП)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	45.75	386.63	163.80	38.99	227.59	12.31	790.33	
				0.392	17.93
	151.56
	64.21
	15.28
	89.22 
	4.83
	309.82 	
102.		33.	Ц8-147-14
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 9КГ  (ОДНОФАЗНЫЙ КАБЕЛЬ-3 ЖИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО С КРЕПЛЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫМ ЗЭ3Х30-45 В КАБЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	45.75	386.63	163.80	38.99	227.59	12.31	790.33	
				0.351	16.06
	135.71
	57.49
	13.69
	79.88 
	4.32
	277.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	71.53	604.49	240.02	56.96	294.27	15.97	1154.75	
ОХР и ОПР	394.03	
Плановая прибыль	268.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1816.94	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	
103.	 	34.	Ц8-81-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ3Х30-45  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.13	9.55	2.43	0.78	0.24	0.02	12.24	
				152	171.76
	1451.60
	369.36
	118.56
	36.48 
	3.04
	1860.48 	
104.		35.	Ц8-81-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ3Х30-45 В Д.УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.36	11.46	2.91	0.94	0.24	0.02	14.63	
				52	70.51
К1=1.2	595.92
	151.32
К1=1.2	48.88
	12.48 
	1.04
	760.76 	
105.		36.	Ц8-81-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ(В)3Х30-45,ЗЭ(В)1Х40-65 В Д.УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.36	11.46	2.91	0.94	0.24	0.02	14.63	
				102	138.31
К1=1.2	1168.92
	296.82
К1=1.2	95.88
	24.48 
	2.04
	1492.26 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	380.58	3216.44	817.50	263.32	73.44	6.12	4113.50	
ОХР и ОПР	2072.89	
Плановая прибыль	1410.69	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7597.08	
 Ж6-60-30 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
106.	 	37.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

107.		38.	СЦН-ЭНК-1
 	КАБЕЛЬ АПВПУ2Г 1Х300/25-10  
	М					46.65	2.48	49.13	
				720	

	
	33588.00 
	1785.60
	35373.60 	
108.		39.	СЦН-ЭНК-2
 	КАБЕЛЬ АПВПУ2Г 1Х400/35-10  
	М					57.57	3.06	60.63	
				5040	

	
	290152.80 
	15422.40
	305575.20 	
109.		40.	СЦН-ТРМ-К
 	КАБЕЛЬНАЯ КАППА ОГТ-3  
	ШТ					2.10	0.11	2.21	
				42	

	
	88.20 
	4.62
	92.82 	
110.		41.	СЦ-ШТ-L2
 	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА L=450  
	100ШТ					14.61	0.78	15.39	
				15.67	

	
	228.94 
	12.22
	241.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	324057.94	17224.84	341282.78	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	341282.78	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	
111.	 	42.	С-ЗЭ-1
 	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 3Х30-45  
	ШТ					15.60	0.83	16.43	
				204	

	
	3182.40 
	169.32
	3351.72 	
112.		43.	С-ЗЭ-2
 	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ(В)3Х30-45  
	ШТ					33.20	1.77	34.97	
				72	

	
	2390.40 
	127.44
	2517.84 	
113.		44.	С-ЗЭ-3
 	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ(B)1Х40-60  
	ШТ					23.80	1.27	25.07	
				30	

	
	714.00 
	38.10
	752.10 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.80	334.86	6621.66	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6621.66	
 Ж6-60-30 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
114.	 	45.	С109-1200
 	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ПБМГ  
	Т					419.00	22.29	441.29	
				1.5552	

	
	651.63 
	34.67
	686.30 	
115.		46.	С101-2500
 	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  
	Т					14 865.00	1 180.28	16 045.28	
				0.1296	

	
	1926.50 
	152.96
	2079.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	2578.13	187.63	2765.76	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2765.76	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ МУФТ	
116.	 	48.	Ц8-159-4
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 10ПКВТПОТ-3 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.1Х300ММ2(6ШТ),СЕЧ.1Х400(6ШТ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.88	24.34	0.27		8.43	0.57	33.61	
				4	11.52
	97.36
	1.08
	
	33.72 
	2.28
	134.44 	
117.		49.	Ц8-159-4
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 10ПКВТПОТ-3 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.1Х300ММ2(6ШТ),СЕЧ.1Х400(6ШТ) В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	3.46	29.21	0.33		8.43	0.57	38.54	
				4	13.82
К1=1.2	116.84
	1.32
К1=1.2	
	33.72 
	2.28
	154.16 	
118.		51.	СЦН-ТРК-300
 	МУФТА КОНЦЕВАЯ 10ПКВТПОН-3 ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.300ММ2,СЕЧ.400ММ2  
	ШТ					95.99	5.11	101.10	
				24	

	
	2303.76 
	122.64
	2426.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	25.34	214.20	2.40	0.00	2371.20	127.20	2715.00	
ОХР и ОПР	127.60	
Плановая прибыль	86.84	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2929.44	
 ИТОГО прямые затраты по смете	1269.25	10583.05	7632.39	2060.42	339087.59	23702.23	381005.26	
ОХР и ОПР	7655.91	
Плановая прибыль	5718.34	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	394379.51	
Cмета: 6. 403. ПРОКЛАДКА КЛ-10КВ(10-5-10-18)(ВЫДАЕТСЯ ВЗАМЕН СМ6-403 НА СУММУ 932,848ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-49958)ИЗМ.1,Р.158-22	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ МУФТ	
119.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

120.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

121.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ)	
122.	 	5.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.014	2.46
К1=0.8	20.60
	
К1=0.8	
	 
К1=0.8	
	20.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.46	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	
ОХР и ОПР	13.54	
Плановая прибыль	14.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	48.54	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ)	
123.	 	6.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	16.08	113.35	2 099.20	663.99			2 212.55	
				0.08122	1.31
К1=1.25	9.21
	170.50
К1=1.25	53.93
	 
К1=1.25	
	179.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.31	9.21	170.50	53.93	0.00	0.00	179.71	
ОХР и ОПР	41.50	
Плановая прибыль	44.13	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	265.34	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
124.	 	10.	Е1-166-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	113.03	796.99					796.99	
				0.0905	10.23
	72.13

	 
	
	72.13 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.23	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	
ОХР и ОПР	47.40	
Плановая прибыль	50.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	169.94	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
125.	 	11.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.08123	
	
	26.08
	6.88

	26.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	26.08	6.88	0.00	0.00	26.08	
ОХР и ОПР	4.52	
Плановая прибыль	4.81	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	35.41	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
126.	 	12.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				0.2737	3.43
	26.15
	77.57
	27.34

	103.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.43	26.15	77.57	27.34	0.00	0.00	103.72	
ОХР и ОПР	35.15	
Плановая прибыль	37.38	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	176.25	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
127.	 	13.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				0.5686	
	
	19.74

	
	19.74 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	19.74	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	19.74	
 Ж6-60-30 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	
128.	 	14.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				70	

	
	511.70 
	1412.60
	1924.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	511.70	1412.60	1924.30	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1924.30	
 Ж6-60-30 ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ	
129.	 	15.	С413-1036-2
 	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150  
	1000ШТ					320.10	25.03	345.13	
				2.056	

	
	658.13 
	51.46
	709.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	658.13	51.46	709.59	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	709.59	
 Ж6-60-10 ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ СОСТАВОМ UNIТНЕRМ ВРУЧНУЮ	
130.	 	16.	Е13-91-2
(65.72 / 69.89) 	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ СОСТАВОМ UNIТНЕRМ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	43.66	332.92	45.18	25.38	0.01		378.11	
				0.0224	0.98
	7.46
	1.01
	0.57

	8.47 	
131.		17.	С113-7811-А
 	КРАСКА АГНИТЕРМ К  
	КГ					15.44	1.23	16.67	
				12	

	
	185.28 
	14.76
	200.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.98	7.46	1.01	0.57	185.28	14.76	208.51	
ОХР и ОПР	5.28	
Плановая прибыль	5.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	219.40	
 Ж6-60-30 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	
132.	 	18.	Ц8-142-1
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.56	55.44	62.11	24.71			117.55	
				2.6688	17.51
	147.96
	165.76
	65.95

	313.72 	
133.		20.	Ц8-142-2
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	2.47	20.87	26.82	10.63			47.69	
				2.658	6.57
	55.47
	71.29
	28.25

	126.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	24.08	203.43	237.05	94.20	0.00	0.00	440.48	
ОХР и ОПР	177.30	
Плановая прибыль	120.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	738.44	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	
134.	 	22.	Ц8-141-5
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 9КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	20.5	173.24	386.44	93.11	42.23	2.42	604.33	
				9.1187	186.93
	1579.72
	3523.83
	849.04
	385.08 
	22.07
	5510.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	186.93	1579.72	3523.83	849.04	385.08	22.07	5510.70	
ОХР и ОПР	1446.81	
Плановая прибыль	984.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7942.13	
 Ж6-60-30 ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ	
135.	 	26.	Ц8-143-1
(59.57 / 40.54) 	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.44	54.42	299.50	95.65			353.92	
				4.4855	28.89
	244.10
	1343.41
	429.04

	1587.51 	
136.		27.	Ц8-143-2
(59.57 / 40.54) 	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	3.37	28.48	179.82	57.42			208.30	
				3.46	11.66
	98.54
	622.18
	198.67

	720.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	40.55	342.64	1965.59	627.71	0.00	0.00	2308.23	
ОХР и ОПР	578.04	
Плановая прибыль	393.38	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3279.65	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	
137.	 	28.	Ц8-148-5
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 9КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	34.2	289.02	233.51	68.09	36.71	1.96	561.20	
				1.528	52.26
	441.62
	356.80
	104.04
	56.09 
	2.99
	857.50 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	52.26	441.62	356.80	104.04	56.09	2.99	857.50	
ОХР и ОПР	325.05	
Плановая прибыль	221.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1403.76	
 Ж6-60-30 СНЯТИЕ С КАБЕЛЯ ВЕРХНЕГО ДЖУТОВОГО ПОКРОВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОКРАСКОЙ, МАССА 1 М ДО 23КГ	
138.	 	33.	Ц8-157-2
(59.57 / 40.54) 	СНЯТИЕ С КАБЕЛЯ ВЕРХНЕГО ДЖУТОВОГО ПОКРОВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОКРАСКОЙ, МАССА 1 М ДО 23КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	2.46	20.79			5.81	0.45	27.05	
				0.0601	0.15
	1.25

	0.35 
	0.03
	1.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.15	1.25	0.00	0.00	0.35	0.03	1.63	
ОХР и ОПР	0.74	
Плановая прибыль	0.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2.88	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ3Х30-45	
139.	 	35.	Ц8-81-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ3Х30-45  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.13	9.55	2.43	0.78	0.24	0.02	12.24	
				5	5.65
	47.75
	12.15
	3.90
	1.20 
	0.10
	61.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.65	47.75	12.15	3.90	1.20	0.10	61.20	
ОХР и ОПР	30.77	
Плановая прибыль	20.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	112.91	
 Ж6-60-30 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
140.	 	36.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

141.		40.	СЦН-ТРМ-К
 	КАБЕЛЬНАЯ КАППА ОГТ-3  
	ШТ					2.10	0.11	2.21	
				42	

	
	88.20 
	4.62
	92.82 	
142.		41.	СЦН-ЭНК-120
 	КАБЕЛЬ АПВПУ2Г 3Х120/50-15  
	М					92.87	4.94	97.81	
				335	

	
	31111.45 
	1654.90
	32766.35 	
143.		42.	СЦН-ЭНК-150
 	КАБЕЛЬ АПВПУ2Г 3Х150/50-15  
	М					100.67	5.36	106.03	
				220	

	
	22147.40 
	1179.20
	23326.60 	
144.		43.	СЦН-ЭНК-185
 	КАБЕЛЬ АПВПУ2Г 3Х185/70-15  
	М					126.39	6.72	133.11	
				230	

	
	29069.70 
	1545.60
	30615.30 	
145.		45.	СЦ-ШТ-L2
 	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА L=450  
	100ШТ					14.61	0.78	15.39	
				2.88	

	
	42.08 
	2.25
	44.33 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	82458.83	4386.57	86845.40	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	86845.40	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ЗЭ3Х30-45	
146.	 	46.	С-ЗЭ-1
 	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 3Х30-45  
	ШТ					15.60	0.83	16.43	
				5	

	
	78.00 
	4.15
	82.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	4.15	82.15	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	82.15	
 Ж6-60-30 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
147.	 	47.	С109-1200
 	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ПБМГ  
	Т					419.00	22.29	441.29	
				0.3499	

	
	146.61 
	7.80
	154.41 	
148.		48.	С101-2500
 	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  
	Т					14 865.00	1 180.28	16 045.28	
				0.0292	

	
	434.06 
	34.46
	468.52 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	580.67	42.26	622.93	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	622.93	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ МУФТ	
149.	 	52.	Ц8-186-3
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ ПЕРЕХОДНОЙ 10ПСТПП-9  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	ШТ	4.03	34.73	0.09		2.33	0.18	37.33	
				8	32.24
	277.84
	0.72
	
	18.64 
	1.44
	298.64 	
150.		53.	Ц8-187-4
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 10ПСТПОТ-3 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.1Х300ММ2(6ШТ),СЕЧ.1Х400(12ШТ)  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.81	24.21	0.06		1.72	0.13	26.12	
				6	16.86
	145.26
	0.36
	
	10.32 
	0.78
	156.72 	
151.		54.	Ц8-187-4
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 10ПСТПОТ-4 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.1Х500ММ2  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.81	24.21	0.06		1.72	0.13	26.12	
				6	16.86
	145.26
	0.36
	
	10.32 
	0.78
	156.72 	
152.		58.	СЦН-ТРС-П2
 	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 10ПСТПП-9  
	ШТ					418.29	22.25	440.54	
				8	

	
	3346.32 
	178.00
	3524.32 	
153.		59.	СЦН-ТРС-300
 	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 10ПСТПОТ-3 ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.300ММ2,СЕЧ.400ММ2  
	ШТ					108.55	5.77	114.32	
				6	

	
	651.30 
	34.62
	685.92 	
154.		60.	СЦН-ТРС-500
 	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 10ПСТПОТ-4 ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.500ММ2  
	ШТ					141.16	7.51	148.67	
				6	

	
	846.96 
	45.06
	892.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	65.96	568.36	1.44	0.00	4883.86	260.68	5714.34	
ОХР и ОПР	338.57	
Плановая прибыль	230.42	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6283.33	
 ИТОГО прямые затраты по смете	393.99	3320.32	6391.76	1767.61	89799.19	6197.67	105708.94	
ОХР и ОПР	3044.67	
Плановая прибыль	2128.48	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	110882.09	
Cмета: 6. 404. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ(ВЗАМЕН СМ6-404 НА СУММУ 307,505 ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-49958)ИЗМ.1.РАЗР.158-22	
 Ж6-60-30 УСТРОЙСТВО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
155.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

156.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

157.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ П/Э ТРУБ. ШУРФОВАНИЕ	
158.	 	4.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	ШУРФОВАНИЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	228.58	1912.61					1 912.61	
				0.065	14.86
К1=1.04	124.32
	
К1=1.04	
	 
К1=1.04	
	124.32 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	14.86	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	124.32	
ОХР и ОПР	81.70	
Плановая прибыль	86.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	292.91	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ П/Э ТРУБ)	
159.	 	5.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ П/Э ТРУБ)  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.7643	134.39
К1=0.8	1124.47
	
К1=0.8	
	 
К1=0.8	
	1124.47 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	134.39	1124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1124.47	
ОХР и ОПР	739.00	
Плановая прибыль	785.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2649.36	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ П/Э ТРУБ)	
160.	 	6.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ П/Э ТРУБ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	16.08	113.35	2 099.20	663.99			2 212.55	
				0.65155	10.47
К1=1.25	73.85
	1367.73
К1=1.25	432.62
	 
К1=1.25	
	1441.58 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.47	73.85	1367.73	432.62	0.00	0.00	1441.58	
ОХР и ОПР	332.85	
Плановая прибыль	353.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2128.40	
 Ж6-60-10 КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ	
161.	 	10.	Е1-171-2
(65.72 / 69.89) 	КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2 КРЕПЛЕНИЙ	23.49	176.42	15.02	5.91			191.44	
				0.054	1.27
	9.53
	0.81
	0.32

	10.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.27	9.53	0.81	0.32	0.00	0.00	10.34	
ОХР и ОПР	6.47	
Плановая прибыль	6.88	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23.69	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
162.	 	11.	Е1-166-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	113.03	796.99					796.99	
				0.8293	93.74
	660.94

	 
	
	660.94 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	93.74	660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	660.94	
ОХР и ОПР	434.37	
Плановая прибыль	461.93	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1557.24	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
163.	 	12.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.57513	
	
	184.63
	48.71

	184.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	184.63	48.71	0.00	0.00	184.63	
ОХР и ОПР	32.01	
Плановая прибыль	34.04	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	250.68	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
164.	 	13.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				1.7254	21.62
	164.84
	489.03
	172.33

	653.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	21.62	164.84	489.03	172.33	0.00	0.00	653.87	
ОХР и ОПР	221.59	
Плановая прибыль	235.65	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1111.11	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
165.	 	14.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				1.0258	
	
	35.61

	
	35.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00	35.61	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	35.61	
 Ж6-50-40 УСТРОЙСТВО ПЕРЕВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБ	
166.	 	15.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ  (1Х38М,2Х6М)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КАНАЛ-КМ	132.93	1013.62			1.94	0.15	1 015.71	
				2.96	393.47
	3000.32

	5.74 
	0.44
	3006.50 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	393.47	3000.32	0.00	0.00	5.74	0.44	3006.50	
ОХР и ОПР	1971.81	
Плановая прибыль	2096.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7075.23	
 Ж6-50-40 БЕТОНИРОВАНИЕ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,БЕТОН c16/20	
167.	 	19.	Е6-19-1
(65.72 / 69.89) 	БЕТОНИРОВАНИЕ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,БЕТОН c16/20  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100М3	1016.26	8215.83	2 790.15	687.36	16 604.27	1 298.45	28 908.70	
				0.0107	10.87
	87.91
	29.85
	7.35
	177.67 
	13.89
	309.32 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.87	87.91	29.85	7.35	177.67	13.89	309.32	
ОХР и ОПР	62.60	
Плановая прибыль	66.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	438.50	
 Ж6-50-40 УСТРОЙСТВО ПЕРЕВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБ	
168.	 	20.	С530-21921
 	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,1 ММ  
	10 М					153.96	7.28	161.24	
				103.5	

	
	15934.86 
	753.48
	16688.34 	
169.		21.	СЦН-МГ-110
 	РАЗЪЕМНАЯ ТРУБА ДИАМ.110ММ ТИПА А160 PS (22,04ЕВРО Х3,28)  
	М					28.00	0.25	28.25	
				10	

	
	280.00 
	2.50
	282.50 	
170.		22.	С530-72120-125
 	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ П/Э ТРУБ ДИАМ.125ММ  
	ШТ					2.43	0.13	2.56	
				183	

	
	444.69 
	23.79
	468.48 	
171.		23.	С530-72140-125
 	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ П/ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.125ММ  
	ШТ					1.13	0.06	1.19	
				173	

	
	195.49 
	10.38
	205.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	16855.04	790.15	17645.19	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	17645.19	
 Ж6-50-40 УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ  (В СУЩ.КОЛОДЦЫ)	
172.	 	27.	Е34-112-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ  (В СУЩ.КОЛОДЦЫ)  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	10 КАНАЛОВ	7.83	64.86			6.19	0.48	71.53	
				1.6	12.53
	103.78

	9.90 
	0.77
	114.45 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.53	103.78	0.00	0.00	9.90	0.77	114.45	
ОХР и ОПР	68.20	
Плановая прибыль	72.53	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	255.18	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	
173.	 	31.	Ц8-154-1
(59.57 / 40.54) 	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МЕЖДУ ПРОЛОЖЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М2	27.19	229.78	177.39	56.65	777.79	43.10	1 228.06	
				0.22	5.98
	50.55
	39.03
	12.46
	171.11 
	9.48
	270.17 	
174.		36.	С101-3700
 	ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НЕПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ (+1) (-0.6)  
	М2					12.96	1.03	13.99	
				22	

	
	285.12 
	22.66
	307.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.98	50.55	39.03	12.46	456.23	32.14	577.95	
ОХР и ОПР	37.54	
Плановая прибыль	25.54	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	641.03	
 ИТОГО прямые затраты по смете	699.20	5400.51	2146.69	673.79	17504.58	837.39	25889.17	
ОХР и ОПР	3988.14	
Плановая прибыль	4226.82	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	34104.13	
Cмета: 6. 405. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПС ГРУШЕВСКАЯ	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	
175.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

176.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

177.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-90 ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТП	
178.	 	4.	Ц8-53-1
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА TRU40/23-500/5 В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.17	9.86	1.83	0.54			11.69	
				3	3.50
К1=0.48	29.58
	5.49
К1=0.48	1.62

	35.07 	
179.		5.	П0
 	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 3-Х СТОРОННИМ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ, С УЧЕТОМ АМОРТИЗАЦИИ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	3.50	29.58	5.49	1.62	0.00	0.00	35.07	
ОХР и ОПР	18.59	
Плановая прибыль	12.65	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	66.31	
 Ж3-40-22 ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	
180.	 	6.	Ц8-53-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТИПА TRU40/23-400/5 В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.92	24.64	4.58	1.34	8.81	0.51	38.54	
				3	8.75
К1=1.2	73.92
	13.74
К1=1.2	4.02
	26.43 
	1.53
	115.62 	
181.		7.	СЗД-ЭЛ-8931
 	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА  ТИПА TRU40.23-400/5-0,5S/0.5/10P ИЛИ АНАЛОГ  
	ШТ					695.75	37.01	732.76	
				3	

	
	2087.25 
	111.03
	2198.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.75	73.92	13.74	4.02	2113.68	112.56	2313.90	
ОХР и ОПР	46.43	
Плановая прибыль	31.60	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2391.93	
 Ж6-60-40 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	
182.	 	8.	Ц8-152-4
(59.57 / 40.54) 	СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100ШТ	26.65	225.22	102.85	21.50	522.80	29.00	879.87	
				0.9	23.99
	202.70
	92.57
	19.35
	470.52 
	26.10
	791.89 	
183.		9.	Ц8-152-7
(59.57 / 40.54) 	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,4КГ  (РЯДОМ С  Д. СЕТЯМИ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100ШТ	2.68	22.61	9.47	3.03			32.08	
				0.9	2.41
К1=1.2	20.35
	8.52
К1=1.2	2.73

	28.87 	
184.		10.	С552-1605-7
 	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1151 Ц УТ1,5  
	ШТ					5.87	0.31	6.18	
				90	

	
	528.30 
	27.90
	556.20 	
185.		11.	С514-12800
 	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1161 Ц УТ1,5  
	1000 ШТ					1 996.80	106.23	2 103.03	
				0.09	

	
	179.71 
	9.56
	189.27 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	26.40	223.05	101.09	22.08	1178.53	63.56	1566.23	
ОХР и ОПР	146.03	
Плановая прибыль	99.38	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1811.64	
 ИТОГО прямые затраты по смете	38.65	326.55	120.32	27.72	3292.21	176.12	3915.20	
ОХР и ОПР	211.05	
Плановая прибыль	143.63	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4269.88	
Cмета: 6. 406. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В РП-267	
 Ж3-40-31 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА	
186.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

187.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

188.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
Cмета: 6. 407. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В  ТП-457(ВЗАМЕН СМ6-407 НА СУММУ 16,548ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-49958)ИЗМ.1.РАЗР.158-22	
 Ж6-60-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	
189.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

190.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

191.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж3-40-31 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА	
192.	 	4.	Ц8-571-2
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ ЩИТА 0,4КВ ИЗ 1 ПАНЕЛИ ТИПА УКН В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	М ШИРИНЫ ПО ФРОНТУ	28.44	245.08	155.44	43.65	260.43	15.86	676.81	
				0.8	22.75
К1=1.2	196.06
	124.35
К1=1.2	34.92
	208.34 
	12.69
	541.44 	
193.		5.	Ц8-574-4
(59.57 / 40.54) 	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2  (В Д.УСТАНОВКЕ)  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100 ЖИЛ	55.92	481.88	9.72	0.94	126.95	8.84	627.39	
				0.08	4.47
К1=1.2	38.55
	0.78
К1=1.2	0.08
	10.16 
	0.71
	50.20 	
194.		6.	СЦ-ЛЕГ-2
 Оборуд.подряд.	СТОИМОСТЬ НИЗКОВОЛЬТНОГО ЩИТА 0,4КВ В ТП-457  
	К-Т					15 000.00	300.00	15 300.00	
				1	

	
	15000.00 
	300.00
	15300.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	27.22	234.61	125.13	35.00	15218.50	313.40	15891.64	
ОХР и ОПР	160.60	
Плановая прибыль	109.30	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16161.54	
 Ж6-60-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	
195.	 	7.	Ц8-147-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 1КГ  (В Д. УСТАНОВКЕ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	12.95	109.42	22.81	5.59	37.89	2.09	172.21	
				0.05	0.65
К1=1.2	5.47
	1.14
К1=1.2	0.28
	1.89 
	0.10
	8.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.65	5.47	1.14	0.28	1.89	0.10	8.60	
ОХР и ОПР	3.43	
Плановая прибыль	2.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	14.36	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ ПРОВОДА НВПЗ-5Е,1Х2Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ В Д. УСТАНОВКЕ	
196.	 	8.	Ц8-405-1
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ ПРОВОДА НВПЗ-5Е,1Х2Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М	42.73	361.12	49.09	6.75	235.28	13.11	658.60	
				0.15	6.41
К1=1.2	54.17
	7.36
К1=1.2	1.01
	35.29 
	1.97
	98.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.41	54.17	7.36	1.01	35.29	1.97	98.79	
ОХР и ОПР	32.87	
Плановая прибыль	22.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	154.03	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВТТП35-50-1 В Д. УСТАНОВКЕ	
197.	 	9.	Ц8-168-6
(59.57 / 40.54) 	МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВТТП35-50-1 В Д. УСТАНОВКЕ  Кф
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.32	10.82	0.06		1.64	0.12	12.64	
				2	2.64
К1=1.2	21.64
	0.12
К1=1.2	
	3.28 
	0.24
	25.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.64	21.64	0.12	0.00	3.28	0.24	25.28	
ОХР и ОПР	12.89	
Плановая прибыль	8.77	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	46.94	
 Ж6-60-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	
198.	 	10.	С501-99383-4
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 4Х50-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ  
	1000 М					8 328.24	443.06	8 771.30	
				0.005	

	
	41.64 
	2.22
	43.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64	2.22	43.86	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	43.86	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ ПРОВОДА НВПЗ-5Е,1Х2Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ В Д. УСТАНОВКЕ	
199.	 	11.	С504-9900-ПР
 	КАБЕЛЬ Par Lan SF/UTP cat 5ezhНГ(А)4Х2Х0,52  
	М					1.88	0.10	1.98	
				15	

	
	28.20 
	1.50
	29.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	1.50	29.70	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	29.70	
 Ж6-60-30 МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВТТП35-50-1 В Д. УСТАНОВКЕ	
200.	 	12.	С552-1111-63
 	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВТТП (35-50)-1  
	КОМПЛЕКТ					21.60	1.15	22.75	
				2	

	
	43.20 
	2.30
	45.50 	
201.		13.	СЦ-ЭЛС-8831
 	КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ 75Х75  
	ШТ					17.29	1.37	18.66	
				1	

	
	17.29 
	1.37
	18.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49	3.67	64.16	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	64.16	
 ИТОГО прямые затраты по смете	36.92	315.89	133.75	36.29	15389.29	323.10	16162.03	
ОХР и ОПР	209.79	
Плановая прибыль	142.77	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16514.59	
Cмета: 8. 464. ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ СВЯЗИ АСУДД К КОНТРОЛЛЕРУ	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
202.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

203.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

204.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

205.		4.	Ц10-890-1
(76.38 / 37.3) 	КАБЕЛЬ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ВРУЧНУЮ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КМ	136	1037.02	383.03	98.89	532.94	41.21	1 994.20	
				0.54	73.44
	559.99
	206.84
	53.40
	287.79 
	22.25
	1076.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	73.44	559.99	206.84	53.40	287.79	22.25	1076.87	
ОХР и ОПР	468.51	
Плановая прибыль	228.79	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1774.17	
 Ж6-50-50 КОНСОЛЬ В КОЛЛЕКТОРЕ ДВУХМЕСТНАЯ	
206.	 	5.	Ц10-891-9
(76.38 / 37.3) 	КОНСОЛЬ В КОЛЛЕКТОРЕ ДВУХМЕСТНАЯ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.35	2.47	1.59	0.41	10.14	0.80	15.00	
				13	4.55
	32.11
	20.67
	5.33
	131.82 
	10.40
	195.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.55	32.11	20.67	5.33	131.82	10.40	195.00	
ОХР и ОПР	28.60	
Плановая прибыль	13.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	237.57	
 Ж6-50-50 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
207.	 	6.	Ц10-896-1
(76.38 / 37.3) 	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 ПАР	13.3	112.4			3.77	0.24	116.41	
				0.1	1.33
	11.24

	0.38 
	0.02
	11.64 	
208.		7.	Ц10-896-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	КАБЕЛЬ	4.1	34.65					34.65	
				1	4.10
	34.65

	 
	
	34.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.43	45.89	0.00	0.00	0.38	0.02	46.29	
ОХР и ОПР	35.06	
Плановая прибыль	17.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	98.46	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2	
209.	 	8.	Ц10-893-17
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	60	507.06	175.63	45.35	15.67	1.25	699.61	
				0.2	12.00
	101.41
	35.13
	9.07
	3.13 
	0.25
	139.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.00	101.41	35.13	9.07	3.13	0.25	139.92	
ОХР и ОПР	84.38	
Плановая прибыль	41.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	265.51	
 Ж6-50-50 ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО	
210.	 	9.	Ц10-51-31
(38.44 / 37.3) 	ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	1000 КОНЦОВ ЖИЛ	83.9	709.03			15.40	1.04	725.47	
				0.02	1.68
	14.18

	0.31 
	0.02
	14.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.68	14.18	0.00	0.00	0.31	0.02	14.51	
ОХР и ОПР	5.45	
Плановая прибыль	5.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	25.25	
 Ж6-50-50 УСТАНОВКА РАЗМЫКАЕМОГО ПЛИНТА	
211.	 	10.	Ц10-712-8
(38.44 / 37.3) 	УСТАНОВКА РАЗМЫКАЕМОГО ПЛИНТА  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.57	4.48					4.48	
				2	1.14
	8.96

	 
	
	8.96 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.14	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	
ОХР и ОПР	3.44	
Плановая прибыль	3.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	15.74	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
212.	 	12.	СБЕЛ-КАБ-3Ф
 	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ КЦТППЭПЗ10Х2Х0,5  
	КМ					4 683.00	249.14	4 932.14	
				0.54	

	
	2528.82 
	134.54
	2663.36 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.82	134.54	2663.36	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2663.36	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2	
213.	 	13.	С552-5033
 	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МТУ 43/8-300-С  
	ШТ					62.51	3.33	65.84	
				2	

	
	125.02 
	6.66
	131.68 	
214.		14.	СЭЛ-СВ-1
 	СТОИМОСТЬ ЗАЖИМОВ РП-10-2  
	ШТ					4.00	0.21	4.21	
				2	

	
	8.00 
	0.42
	8.42 	
215.		15.	С544-9409-1
 	КОЛПАЧКИ П/ЭТИЛЕНОВЫЕ  
	ШТ					1.57	0.08	1.65	
				2	

	
	3.14 
	0.16
	3.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	136.16	7.24	143.40	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	143.40	
 ИТОГО прямые затраты по смете	98.24	762.54	262.64	67.80	3088.41	174.72	4288.31	
ОХР и ОПР	625.44	
Плановая прибыль	309.71	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5223.46	
Cмета: 8. 465. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ СЛ 976	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
216.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

217.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

218.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
219.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЕ 24-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	
220.	 	7.	Ц10-918-4
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЕ 24-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	8.09	75.97	164.15	37.90	18.21	1.46	259.79	
				1	8.09
	75.97
	164.15
	37.90
	18.21 
	1.46
	259.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.09	75.97	164.15	37.90	18.21	1.46	259.79	
ОХР и ОПР	86.97	
Плановая прибыль	42.47	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	389.23	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
221.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
222.		9.	Ц10-921-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.04	0.42	0.04		0.02		0.48	
				20	0.80
	8.40
	0.80
	
	0.40 
	
	9.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.13	22.50	1.25	0.00	0.46	0.00	24.21	
ОХР и ОПР	17.19	
Плановая прибыль	8.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	49.79	
 Ж6-50-50 МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
223.	 	10.	Ц10-920-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	МУФТА	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
				1	6.93
	65.08
	41.93
	3.61
	19.45 
	1.25
	127.71 	
224.		11.	Ц10-920-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ СВАРКЕ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 6.3 МK 1.235 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.3	3.04	6.31	0.57	0.23	0.02	9.60	
				20	6.00
	60.80
	126.20
	11.40
	4.60 
	0.40
	192.00 	
225.		12.	Ц10-920-3
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.07	0.74	0.08				0.82	
				20	1.40
	14.80
	1.60

	
	16.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	14.33	140.68	169.73	15.01	24.05	1.65	336.11	
ОХР и ОПР	118.92	
Плановая прибыль	58.07	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	513.10	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
226.	 	13.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				1	0.38
	3.77

	 
	
	3.77 	
227.		14.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				1	2.65
	27.20
	34.59
	
	0.40 
	0.02
	62.21 	
228.		15.	Ц10-61-4
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	1 ВОЛОКНО	0.52	5.34	8.78		0.11		14.23	
				20	10.40
	106.80
	175.60
	
	2.20 
	
	284.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.43	137.77	210.19	0.00	2.60	0.02	350.58	
ОХР и ОПР	52.96	
Плановая прибыль	51.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	454.94	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
229.	 	16.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

230.		17.	СИНФ-КАБ-1
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ КСО-КСНЗПБ-6Х4Е-7  
	КМ					3 090.00	164.39	3 254.39	
				0.06	

	
	185.40 
	9.86
	195.26 	
231.		18.	СТКС-МИС-1
 	МУФТА ОПТИЧ.ТИПА ОС-МОП-Y-1  
	ШТ					62.50	3.33	65.83	
				1	

	
	62.50 
	3.33
	65.83 	
232.		19.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				48	

	
	9.60 
	0.48
	10.08 	
233.		20.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				24	

	
	51.60 
	2.64
	54.24 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	309.10	16.31	325.41	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	325.41	
 ИТОГО прямые затраты по смете	41.61	403.74	545.32	52.91	354.59	19.45	1323.10	
ОХР и ОПР	286.35	
Плановая прибыль	170.33	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1779.78	
Cмета: 8. 466. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ СЛ 1114А	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
234.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

235.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

236.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

237.		4.	Ц10-919-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	КМ ТРАССЫ	112.58	871.37	239.41	54.75	175.20	13.22	1 299.20	
				0.17	19.14
	148.13
	40.70
	9.31
	29.78 
	2.25
	220.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.14	148.13	40.70	9.31	29.78	2.25	220.86	
ОХР и ОПР	120.25	
Плановая прибыль	58.73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	399.84	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
238.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
239.	 	6.	Ц10-919-4
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТРАНЗИТНОГО КОЛОДЦА (ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ) К НОРМЕ Ц10-919-2 ДОБАВЛЯТЬ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	КОЛОДЕЦ	0.87	6.43					6.43	
				3	2.61
	19.29

	 
	
	19.29 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.61	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	
ОХР и ОПР	14.73	
Плановая прибыль	7.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	41.22	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	
240.	 	7.	Ц10-918-2
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 8.2	1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	5.21	48	94.12	23.23	9.50	0.77	152.39	
				1	5.21
	48.00
	94.12
	23.23
	9.50 
	0.77
	152.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.21	48.00	94.12	23.23	9.50	0.77	152.39	
ОХР и ОПР	54.41	
Плановая прибыль	26.57	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	233.37	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
241.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
242.		9.	Ц10-921-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.04	0.42	0.04		0.02		0.48	
				4	0.16
	1.68
	0.16
	
	0.08 
	
	1.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.49	15.78	0.61	0.00	0.14	0.00	16.53	
ОХР и ОПР	12.05	
Плановая прибыль	5.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	34.47	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
243.	 	10.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				2	0.76
	7.54

	 
	
	7.54 	
244.		11.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				2	5.30
	54.40
	69.18
	
	0.80 
	0.04
	124.42 	
245.		12.	Ц10-61-4
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	1 ВОЛОКНО	0.52	5.34	8.78		0.11		14.23	
				2	1.04
	10.68
	17.56
	
	0.22 
	
	28.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.10	72.62	86.74	0.00	1.02	0.04	160.42	
ОХР и ОПР	27.92	
Плановая прибыль	27.08	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	215.42	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
246.	 	13.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

247.		14.	СБЕЛ-КАБ-7
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОКСТЦ-10-01-0,22-8(2,7)  
	КМ					1 974.00	105.02	2 079.02	
				0.23	

	
	454.02 
	24.15
	478.17 	
248.		15.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				16	

	
	3.20 
	0.16
	3.36 	
249.		16.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				16	

	
	34.40 
	1.76
	36.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	491.62	26.07	517.69	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	517.69	
 ИТОГО прямые затраты по смете	39.18	330.64	222.17	32.54	532.23	29.14	1114.18	
ОХР и ОПР	239.67	
Плановая прибыль	135.47	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1489.32	
Cмета: 8. 469. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ СЛ 1114	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
250.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

251.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

252.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

253.		4.	Ц10-919-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	КМ ТРАССЫ	112.58	871.37	239.41	54.75	175.20	13.22	1 299.20	
				0.66	74.30
	575.10
	158.01
	36.14
	115.63 
	8.73
	857.47 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	74.30	575.10	158.01	36.14	115.63	8.73	857.47	
ОХР и ОПР	466.87	
Плановая прибыль	227.99	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1552.33	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
254.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
255.	 	6.	Ц10-919-4
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТРАНЗИТНОГО КОЛОДЦА (ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ) К НОРМЕ Ц10-919-2 ДОБАВЛЯТЬ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	КОЛОДЕЦ	0.87	6.43					6.43	
				21	18.27
	135.03

	 
	
	135.03 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	18.27	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03	
ОХР и ОПР	103.14	
Плановая прибыль	50.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	288.54	
 Ж6-50-50 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НА 48-МИ ВОЛОКОННОМ КАБЕЛЕ	
256.	 	7.	ЦТ10-918-48
(76.38 / 37.3) 	ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НА 48-МИ ВОЛОКОННОМ КАБЕЛЕ  
Разряд 5.5 МK 1.1561 Ставка 4р 8.2	ШТ	12.41	117.65	269.18	59.89	31.26	2.49	420.58	
				1	12.41
	117.65
	269.18
	59.89
	31.26 
	2.49
	420.58 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.41	117.65	269.18	59.89	31.26	2.49	420.58	
ОХР и ОПР	135.61	
Плановая прибыль	66.22	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	622.41	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
257.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
258.		9.	Ц10-921-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.04	0.42	0.04		0.02		0.48	
				44	1.76
	18.48
	1.76
	
	0.88 
	
	21.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.09	32.58	2.21	0.00	0.94	0.00	35.73	
ОХР и ОПР	24.89	
Плановая прибыль	12.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	72.77	
 Ж6-50-50 МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
259.	 	10.	Ц10-920-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	МУФТА	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
				1	6.93
	65.08
	41.93
	3.61
	19.45 
	1.25
	127.71 	
260.		11.	Ц10-920-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ СВАРКЕ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 6.3 МK 1.235 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.3	3.04	6.31	0.57	0.23	0.02	9.60	
				44	13.20
	133.76
	277.64
	25.08
	10.12 
	0.88
	422.40 	
261.		12.	Ц10-920-3
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.07	0.74	0.08				0.82	
				44	3.08
	32.56
	3.52

	
	36.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	23.21	231.40	323.09	28.69	29.57	2.13	586.19	
ОХР и ОПР	198.66	
Плановая прибыль	97.01	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	881.86	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
262.	 	13.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				1	0.38
	3.77

	 
	
	3.77 	
263.		14.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				1	2.65
	27.20
	34.59
	
	0.40 
	0.02
	62.21 	
264.		15.	Ц10-61-4
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	1 ВОЛОКНО	0.52	5.34	8.78		0.11		14.23	
				44	22.88
	234.96
	386.32
	
	4.84 
	
	626.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	25.91	265.93	420.91	0.00	5.24	0.02	692.10	
ОХР и ОПР	102.23	
Плановая прибыль	99.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	893.53	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
265.	 	16.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

266.		17.	СИНФ-КАБ-2
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ КСО-КСНЗПБ-6Х8Е-7  
	КМ					5 120.00	272.38	5 392.38	
				0.75	

	
	3840.00 
	204.29
	4044.29 	
267.		18.	СТКС-МИС-1
 	МУФТА ОПТИЧ.ТИПА ОС-МОП-Y-1  
	ШТ					62.50	3.33	65.83	
				1	

	
	62.50 
	3.33
	65.83 	
268.		19.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				96	

	
	19.20 
	0.96
	20.16 	
269.		20.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				48	

	
	103.20 
	5.28
	108.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	4024.90	213.86	4238.76	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4238.76	
 ИТОГО прямые затраты по смете	160.82	1384.51	1173.40	124.72	4207.71	227.24	6992.86	
ОХР и ОПР	1041.71	
Плановая прибыль	562.94	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	8597.51	
Cмета: 8. 472. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ АСБ БЕЛАРУСБАНК ОК-525	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
270.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

271.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

272.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
273.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	
274.	 	7.	Ц10-918-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)  
Разряд 5.0 МK 1.1019 Ставка 4р 8.2	1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	4.49	40.57	76.62	19.57	7.33	0.59	125.11	
				1	4.49
	40.57
	76.62
	19.57
	7.33 
	0.59
	125.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.49	40.57	76.62	19.57	7.33	0.59	125.11	
ОХР и ОПР	45.93	
Плановая прибыль	22.43	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	193.47	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
275.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.33	14.10	0.45	0.00	0.06	0.00	14.61	
ОХР и ОПР	10.77	
Плановая прибыль	5.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	30.64	
 Ж6-50-50 МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
276.	 	9.	Ц10-920-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	МУФТА	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
				1	6.93
	65.08
	41.93
	3.61
	19.45 
	1.25
	127.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
ОХР и ОПР	52.47	
Плановая прибыль	25.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	205.80	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
277.	 	10.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				1	0.38
	3.77

	 
	
	3.77 	
278.		11.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				1	2.65
	27.20
	34.59
	
	0.40 
	0.02
	62.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.03	30.97	34.59	0.00	0.40	0.02	65.98	
ОХР и ОПР	11.91	
Плановая прибыль	11.56	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	89.45	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
279.	 	12.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

280.		13.	С506-2030-4
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ КСО-КСЦЗПС-1Х4Е-7  
	1000М					2 030.00	108.00	2 138.00	
				0.06	

	
	121.80 
	6.48
	128.28 	
281.		14.	СТКС-МИС-1
 	МУФТА ОПТИЧ.ТИПА ОС-МОП-Y-1  
	ШТ					62.50	3.33	65.83	
				1	

	
	62.50 
	3.33
	65.83 	
282.		15.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				8	

	
	1.60 
	0.08
	1.68 	
283.		16.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				4	

	
	8.60 
	0.44
	9.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	194.50	10.33	204.83	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	204.83	
 ИТОГО прямые затраты по смете	19.41	177.54	153.59	23.18	221.91	12.20	565.24	
ОХР и ОПР	131.39	
Плановая прибыль	74.87	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	771.50	
Cмета: 8. 475. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ БЕЛАРУСБАНК	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
284.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

285.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

286.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

287.		4.	Ц10-919-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	КМ ТРАССЫ	112.58	871.37	239.41	54.75	175.20	13.22	1 299.20	
				0.368	41.43
	320.66
	88.10
	20.15
	64.47 
	4.86
	478.09 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	41.43	320.66	88.10	20.15	64.47	4.86	478.09	
ОХР и ОПР	260.31	
Плановая прибыль	127.12	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	865.52	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
288.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
289.	 	6.	Ц10-919-4
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТРАНЗИТНОГО КОЛОДЦА (ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ) К НОРМЕ Ц10-919-2 ДОБАВЛЯТЬ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	КОЛОДЕЦ	0.87	6.43					6.43	
				12	10.44
	77.16

	 
	
	77.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.44	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	77.16	
ОХР и ОПР	58.93	
Плановая прибыль	28.78	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	164.87	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	
290.	 	7.	Ц10-918-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)  
Разряд 5.0 МK 1.1019 Ставка 4р 8.2	1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	4.49	40.57	76.62	19.57	7.33	0.59	125.11	
				1	4.49
	40.57
	76.62
	19.57
	7.33 
	0.59
	125.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.49	40.57	76.62	19.57	7.33	0.59	125.11	
ОХР и ОПР	45.93	
Плановая прибыль	22.43	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	193.47	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
291.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.33	14.10	0.45	0.00	0.06	0.00	14.61	
ОХР и ОПР	10.77	
Плановая прибыль	5.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	30.64	
 Ж6-50-50 МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
292.	 	9.	Ц10-920-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	МУФТА	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
				1	6.93
	65.08
	41.93
	3.61
	19.45 
	1.25
	127.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
ОХР и ОПР	52.47	
Плановая прибыль	25.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	205.80	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
293.	 	10.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				1	0.38
	3.77

	 
	
	3.77 	
294.		11.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				1	2.65
	27.20
	34.59
	
	0.40 
	0.02
	62.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.03	30.97	34.59	0.00	0.40	0.02	65.98	
ОХР и ОПР	11.91	
Плановая прибыль	11.56	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	89.45	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
295.	 	12.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

296.		13.	ССВ-СТР-1
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОПН-ТОС-01-004А04-4.0  
	КМ					1 714.00	91.18	1 805.18	
				0.44	

	
	754.16 
	40.12
	794.28 	
297.		14.	СТКС-МИС-1
 	МУФТА ОПТИЧ.ТИПА ОС-МОП-Y-1  
	ШТ					62.50	3.33	65.83	
				1	

	
	62.50 
	3.33
	65.83 	
298.		15.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				8	

	
	1.60 
	0.08
	1.68 	
299.		16.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				4	

	
	8.60 
	0.44
	9.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	826.86	43.97	870.83	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	870.83	
 ИТОГО прямые затраты по смете	71.28	575.36	241.69	43.33	918.74	50.70	1786.49	
ОХР и ОПР	450.63	
Плановая прибыль	230.77	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2467.89	
Cмета: 8. 477. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ КОСМОС ТВ	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
300.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

301.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

302.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

303.		4.	Ц10-919-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	КМ ТРАССЫ	112.58	871.37	239.41	54.75	175.20	13.22	1 299.20	
				0.957	107.74
	833.90
	229.12
	52.40
	167.67 
	12.65
	1243.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	107.74	833.90	229.12	52.40	167.67	12.65	1243.34	
ОХР и ОПР	676.96	
Плановая прибыль	330.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2250.89	
 Ж6-50-50 КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ	
304.	 	5.	Ц10-66-1
(38.44 / 37.3) 	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ТРУБЕ ПВХ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	7.4	54.73			0.35	0.03	55.11	
				0.49	3.63
	26.82

	0.17 
	0.01
	27.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.63	26.82	0.00	0.00	0.17	0.01	27.00	
ОХР и ОПР	10.31	
Плановая прибыль	10.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	47.31	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
305.	 	6.	Ц10-919-4
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТРАНЗИТНОГО КОЛОДЦА (ПО ЗАНЯТОМУ КАНАЛУ) К НОРМЕ Ц10-919-2 ДОБАВЛЯТЬ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	КОЛОДЕЦ	0.87	6.43					6.43	
				23	20.01
	147.89

	 
	
	147.89 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	20.01	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89	
ОХР и ОПР	112.96	
Плановая прибыль	55.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	316.01	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	
306.	 	7.	Ц10-918-2
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 8.2	1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	5.21	48	94.12	23.23	9.50	0.77	152.39	
				1	5.21
	48.00
	94.12
	23.23
	9.50 
	0.77
	152.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.21	48.00	94.12	23.23	9.50	0.77	152.39	
ОХР и ОПР	54.41	
Плановая прибыль	26.57	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	233.37	
 Ж6-50-50 ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)	
307.	 	8.	Ц10-921-1
(76.38 / 37.3) 	ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ (4 ВОЛОКНА)  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	УЧАСТОК (4 ВОЛОКНА)	1.33	14.1	0.45		0.06		14.61	
				1	1.33
	14.10
	0.45
	
	0.06 
	
	14.61 	
308.		9.	Ц10-921-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.04	0.42	0.04		0.02		0.48	
				4	0.16
	1.68
	0.16
	
	0.08 
	
	1.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.49	15.78	0.61	0.00	0.14	0.00	16.53	
ОХР и ОПР	12.05	
Плановая прибыль	5.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	34.47	
 Ж6-50-50 МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
309.	 	10.	Ц10-920-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА 4-Х ВОЛОКОННОМ ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  
Разряд 5.4 МK 1.1452 Ставка 4р 8.2	МУФТА	6.93	65.08	41.93	3.61	19.45	1.25	127.71	
				1	6.93
	65.08
	41.93
	3.61
	19.45 
	1.25
	127.71 	
310.		11.	Ц10-920-2
(76.38 / 37.3) 	ПРИ СВАРКЕ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 6.3 МK 1.235 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.3	3.04	6.31	0.57	0.23	0.02	9.60	
				4	1.20
	12.16
	25.24
	2.28
	0.92 
	0.08
	38.40 	
311.		12.	Ц10-920-3
(76.38 / 37.3) 	ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-920-1  
Разряд 7.0 МK 1.293 Ставка 4р 8.2	ВОЛОКНО	0.07	0.74	0.08				0.82	
				4	0.28
	2.96
	0.32

	
	3.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.41	80.20	67.49	5.89	20.37	1.33	169.39	
ОХР и ОПР	65.76	
Плановая прибыль	32.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	267.26	
 Ж6-50-50 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ	
312.	 	13.	Ц10-60-1
(38.44 / 37.3) 	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ  
Разряд 6.0 МK 1.2102 Ставка 4р 8.2	1 КОНЕЦ КАБЕЛЯ	0.38	3.77					3.77	
				1	0.38
	3.77

	 
	
	3.77 	
313.		14.	Ц10-61-3
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	4 ВОЛОКНА	2.65	27.2	34.59		0.40	0.02	62.21	
				1	2.65
	27.20
	34.59
	
	0.40 
	0.02
	62.21 	
314.		15.	Ц10-61-4
(38.44 / 37.3) 	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х  
Разряд 6.5 МK 1.2516 Ставка 4р 8.2	1 ВОЛОКНО	0.52	5.34	8.78		0.11		14.23	
				4	2.08
	21.36
	35.12
	
	0.44 
	
	56.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.11	52.33	69.71	0.00	0.84	0.02	122.90	
ОХР и ОПР	20.12	
Плановая прибыль	19.53	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	162.55	
 Ж6-50-50 МАТЕРИАЛЫ*СТОИМОСТЬ	
315.	 	16.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

316.		17.	ССОВ-СИС-1
 	СТОИМОТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ОКСНЛП-Т-А8-2,5  
	КМ					1 280.00	68.10	1 348.10	
				1.065	

	
	1363.20 
	72.53
	1435.73 	
317.		18.	СТКС-МИС-1
 	МУФТА ОПТИЧ.ТИПА ОС-МОП-Y-1  
	ШТ					62.50	3.33	65.83	
				1	

	
	62.50 
	3.33
	65.83 	
318.		19.	СТКС-МИС-4
 	ГИЛЬЗЫ КДЗС  
	ШТ					0.20	0.01	0.21	
				16	

	
	3.20 
	0.16
	3.36 	
319.		20.	СТКС-МИС-6
 	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SС/UРS SM(ПИГТЕЙЛЫ)  
	ШТ					2.15	0.11	2.26	
				8	

	
	17.20 
	0.88
	18.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.10	76.90	1523.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1523.00	
 ИТОГО прямые затраты по смете	151.60	1204.92	461.05	81.52	1644.79	91.68	3402.44	
ОХР и ОПР	952.57	
Плановая прибыль	479.85	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4834.86	
Cмета: 8. 481. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ ДС	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
320.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

321.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

322.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-50-50 ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	
323.	 	5.	Ц10-877-4
(76.38 / 37.3) 	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ НА УСИЛИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОДНОКАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, ЕМКОСТЬ 1Х4  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	10 КАБЕЛЕЙ	6.74	55.27	104.09	22.14			159.36	
				0.1	0.67
	5.53
	10.41
	2.21

	15.94 	
324.		6.	Ц10-877-10
(76.38 / 37.3) 	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА СМОНТИРОВАННОМ СИММЕТРИЧНОМ КАБЕЛЕ - ПРИМЕРНО 1/4 УСИЛИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛОЖЕННОГО КАБЕЛЯ: ОДНОКАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ЕМКОСТЬ 1Х4  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	10 КАБЕЛЕЙ	10.4	85.28	168.46	35.83	57.49	3.13	314.36	
				0.1	1.04
	8.53
	16.85
	3.58
	5.75 
	0.31
	31.44 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.71	14.06	27.26	5.79	5.75	0.31	47.38	
ОХР и ОПР	15.16	
Плановая прибыль	7.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	69.95	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬЮ 1Х4, МАРКИ ЗКП, ЗКВ, КСПП (С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ)	
325.	 	7.	Ц10-873-1
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬЮ 1Х4, МАРКИ ЗКП, ЗКВ, КСПП (С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	70	591.56	185.48	47.89	45.43	2.98	825.45	
				0.2	14.00
	118.31
	37.10
	9.58
	9.09 
	0.60
	165.10 	
326.		8.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

327.		10.	СТЕЛ-ИНГ-1
 	СТОИМОСТЬ МУФТЫ МТ-36  
	ШТ					1.67	0.09	1.76	
				2	

	
	3.34 
	0.18
	3.52 	
328.		11.	С544-9409-1
 	КОЛПАЧКИ П/ЭТИЛЕНОВЫЕ  
	ШТ					1.57	0.08	1.65	
				1	

	
	1.57 
	0.08
	1.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	14.00	118.31	37.10	9.58	14.00	0.86	170.27	
ОХР и ОПР	97.68	
Плановая прибыль	47.70	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	315.65	
 ИТОГО прямые затраты по смете	15.71	132.37	64.36	15.37	19.75	1.17	217.65	
ОХР и ОПР	112.84	
Плановая прибыль	55.11	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	385.60	
Cмета: 8. 482. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ П/П	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
329.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

330.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

331.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-50-50 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
332.	 	5.	Ц10-896-1
(76.38 / 37.3) 	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 ПАР	13.3	112.4			3.77	0.24	116.41	
				1	13.30
	112.40

	3.77 
	0.24
	116.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.30	112.40	0.00	0.00	3.77	0.24	116.41	
ОХР и ОПР	85.85	
Плановая прибыль	41.93	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	244.19	
 Ж6-50-50 ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2	
333.	 	6.	Ц10-896-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	КАБЕЛЬ	4.1	34.65					34.65	
				1	4.10
	34.65

	 
	
	34.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.10	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	
ОХР и ОПР	26.47	
Плановая прибыль	12.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	74.04	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 100Х2	
334.	 	7.	Ц10-893-21
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 100Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	154.00	1301.44	436.00	112.57	378.24	20.63	2 136.31	
				0.2	30.80
К1=1.1	260.29
	87.20
К1=1.1	22.51
	75.65 
К1=1.1	4.13
	427.27 	
335.		8.	Ц10-893-21
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 100Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	140	1183.13	396.36	102.34	343.87	18.77	1 942.13	
				0.1	14.00
	118.31
	39.64
	10.23
	34.39 
	1.88
	194.22 	
336.		9.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

337.		11.	С552-5036
 	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МТУ 55/12-300-С  
	ШТ					69.52	3.70	73.22	
				3	

	
	208.56 
	11.10
	219.66 	
338.		12.	С544-9409-1
 	КОЛПАЧКИ П/ЭТИЛЕНОВЫЕ  
	ШТ					1.57	0.08	1.65	
				1	

	
	1.57 
	0.08
	1.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	44.80	378.60	126.84	32.74	320.17	17.19	842.80	
ОХР и ОПР	314.18	
Плановая прибыль	153.43	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1310.41	
 ИТОГО прямые затраты по смете	62.20	525.65	126.84	32.74	323.94	17.43	993.86	
ОХР и ОПР	426.50	
Плановая прибыль	208.28	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1628.64	
Cмета: 8. 483. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ГАИ	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
339.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

340.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

341.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

342.		4.	Ц10-890-1
(76.38 / 37.3) 	КАБЕЛЬ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ВРУЧНУЮ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КМ	136	1037.02	383.03	98.89	264.14	19.87	1 704.06	
				0.58	78.88
	601.47
	222.16
	57.36
	153.20 
	11.52
	988.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	78.88	601.47	222.16	57.36	153.20	11.52	988.35	
ОХР и ОПР	503.21	
Плановая прибыль	245.74	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1737.30	
 Ж6-50-50 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
343.	 	5.	Ц10-896-1
(76.38 / 37.3) 	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 ПАР	13.3	112.4			3.77	0.24	116.41	
				0.5	6.65
	56.20

	1.89 
	0.12
	58.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.65	56.20	0.00	0.00	1.89	0.12	58.21	
ОХР и ОПР	42.93	
Плановая прибыль	20.96	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	122.10	
 Ж6-50-50 ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2	
344.	 	6.	Ц10-896-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	КАБЕЛЬ	4.1	34.65					34.65	
				3	12.30
	103.95

	 
	
	103.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.30	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	
ОХР и ОПР	79.40	
Плановая прибыль	38.77	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	222.12	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	
345.	 	7.	Ц10-893-17
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	66.00	557.76	193.20	49.88	17.24	1.37	769.57	
				0.2	13.20
К1=1.1	111.55
	38.64
К1=1.1	9.98
	3.45 
К1=1.1	0.27
	153.91 	
346.		8.	Ц10-893-17
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	60	507.06	175.63	45.35	15.67	1.25	699.61	
				0.1	6.00
	50.71
	17.56
	4.54
	1.57 
	0.13
	69.97 	
347.		9.	Ц10-893-19
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	88.00	743.68	269.71	69.63	37.12	2.94	1 053.45	
				0.4	35.20
К1=1.1	297.47
	107.88
К1=1.1	27.85
	14.85 
К1=1.1	1.18
	421.38 	
348.		10.	Ц10-893-19
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	80	676.07	245.19	63.30	33.76	2.69	957.71	
				0.2	16.00
	135.21
	49.04
	12.66
	6.75 
	0.54
	191.54 	
349.		11.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	70.40	594.94	213.12	55.03	26.62	2.12	836.80	
ОХР и ОПР	496.44	
Плановая прибыль	242.44	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1575.68	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
350.	 	12.	СБЕЛ-КАБ-6Ж
 	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ КЦТППЭПЗ10Х2Х0,5  
	КМ					4 686.00	249.30	4 935.30	
				0.29	

	
	1358.94 
	72.30
	1431.24 	
351.		13.	С504-13120-Ю
 	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ КЦТППЭПЗ30Х2Х0,5  
	1000М					3 899.14	207.43	4 106.57	
				0.29	

	
	1130.75 
	60.15
	1190.90 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	2489.69	132.45	2622.14	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2622.14	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	
352.	 	14.	С552-5031
 	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МТУ 43/8-150-С  
	ШТ					48.82	2.60	51.42	
				3	

	
	146.46 
	7.80
	154.26 	
353.		15.	С552-5033
 	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МТУ 43/8-300-С  
	ШТ					62.51	3.33	65.84	
				6	

	
	375.06 
	19.98
	395.04 	
354.		16.	С544-9409-1
 	КОЛПАЧКИ П/ЭТИЛЕНОВЫЕ  
	ШТ					1.57	0.08	1.65	
				3	

	
	4.71 
	0.24
	4.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	526.23	28.02	554.25	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	554.25	
 ИТОГО прямые затраты по смете	168.23	1356.56	435.28	112.39	3197.63	174.23	5163.70	
ОХР и ОПР	1121.98	
Плановая прибыль	547.91	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6833.59	
Cмета: 8. 484. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ РК-ТКШ251-58-57	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
355.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

356.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

357.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

358.		4.	Ц10-890-1
(76.38 / 37.3) 	КАБЕЛЬ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ВРУЧНУЮ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КМ	136	1037.02	383.03	98.89	264.14	19.87	1 704.06	
				0.205	27.88
	212.59
	78.52
	20.27
	54.15 
	4.07
	349.33 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	27.88	212.59	78.52	20.27	54.15	4.07	349.33	
ОХР и ОПР	177.86	
Плановая прибыль	86.86	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	614.05	
 Ж6-50-50 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
359.	 	5.	Ц10-896-1
(76.38 / 37.3) 	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 ПАР	13.3	112.4			3.77	0.24	116.41	
				0.1	1.33
	11.24

	0.38 
	0.02
	11.64 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.33	11.24	0.00	0.00	0.38	0.02	11.64	
ОХР и ОПР	8.59	
Плановая прибыль	4.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	24.42	
 Ж6-50-50 ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2	
360.	 	6.	Ц10-896-2
(76.38 / 37.3) 	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬ 100Х2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	КАБЕЛЬ	4.1	34.65					34.65	
				1	4.10
	34.65

	 
	
	34.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.10	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	
ОХР и ОПР	26.47	
Плановая прибыль	12.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	74.04	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)	
361.	 	7.	Ц10-893-17
(76.38 / 37.3) 	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	10ШТ	66.00	557.76	193.20	49.88	17.24	1.37	769.57	
				0.2	13.20
К1=1.1	111.55
	38.64
К1=1.1	9.98
	3.45 
К1=1.1	0.27
	153.91 	
362.		8.	П0
 	МАТЕРИАЛЫ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	13.20	111.55	38.64	9.98	3.45	0.27	153.91	
ОХР и ОПР	92.82	
Плановая прибыль	45.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	292.06	
 Ж6-50-50 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	
363.	 	9.	С504-13200
 	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТППЭПЗ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ПАР 10, ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 0,5 ММ  
	1000 М					2 254.78	119.95	2 374.73	
				0.205	

	
	462.23 
	24.59
	486.82 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	462.23	24.59	486.82	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	486.82	
 Ж6-50-50 МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬЮ ДО 10Х2  (С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДПАЙКОЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ)	
364.	 	10.	С552-5031
 	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МТУ 43/8-150-С  
	ШТ					48.82	2.60	51.42	
				2	

	
	97.64 
	5.20
	102.84 	
365.		11.	С544-9409-1
 	КОЛПАЧКИ П/ЭТИЛЕНОВЫЕ  
	ШТ					1.57	0.08	1.65	
				1	

	
	1.57 
	0.08
	1.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21	5.28	104.49	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	104.49	
 ИТОГО прямые затраты по смете	46.51	370.03	117.16	30.25	619.42	34.23	1140.84	
ОХР и ОПР	305.74	
Плановая прибыль	149.30	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1595.88	
Cмета: 9. 420. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛ.ДОМАШЕВСКАЯ (ВЗАМЕН СМ.9-420 НА СУММУ 1,652 ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-49962).ИЗМ.1 РАЗР.158-22	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ ЛЮКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К РАСЦЕНКЕ Е22-41-1)	
366.	 	14.	Е23-24-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЛЮКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К РАСЦЕНКЕ Е22-41-1)  Кф
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.23	9.54	2.39	0.71			11.93	
				3	3.70
К1=0.8	28.62
	7.17
К1=0.8	2.13

	35.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.70	28.62	7.17	2.13	0.00	0.00	35.79	
ОХР и ОПР	20.21	
Плановая прибыль	21.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	77.49	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ П-Э ТРУБ	
367.	 	18.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КАНАЛ-КМ	39.88	304.08					304.08	
				0.064	2.55
К1=0.3	19.46
	
К1=0.3	

	19.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.55	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46	
ОХР и ОПР	12.79	
Плановая прибыль	13.60	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	45.85	
 Ж6-60-30 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
368.	 	19.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0011	
	
	0.25
	0.06

	0.25 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.25	0.06	0.00	0.00	0.25	
ОХР и ОПР	0.04	
Плановая прибыль	0.04	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.33	
 Ж6-60-30 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
369.	 	20.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				0.108	

	
	 
	1.12
	1.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1.12	
 Ж6-60-30 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	
370.	 	21.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
	М3					30.00		30.00	
				0.1135	

	

	3.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3.41	
 ИТОГО прямые затраты по смете	6.25	48.08	7.42	2.19	0.00	1.12	60.03	
ОХР и ОПР	33.04	
Плановая прибыль	35.13	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	128.20	
Cмета: 9. 422. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УЛ. ГУСОВСКОГО,3-Е СЕНТЯБРЯ)(ВЗАМЕН СМ.9-422 НА СУММУ 2,27 ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-49962).ИЗМ.1 РАЗР.158-22	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ). ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	
371.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

372.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

373.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
374.	 	4.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАБЕЛЯ,ТРУБ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.051	8.97
К1=0.8	75.03
	
К1=0.8	
	 
К1=0.8	
	75.03 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.97	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	
ОХР и ОПР	49.31	
Плановая прибыль	52.44	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	176.78	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
375.	 	5.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	15.43	108.81	2 015.23	637.43			2 124.04	
				0.0452	0.70
К1=1.2	4.92
	91.09
К1=1.2	28.81

	96.01 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.70	4.92	91.09	28.81	0.00	0.00	96.01	
ОХР и ОПР	22.17	
Плановая прибыль	23.57	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	141.75	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
376.	 	6.	Е1-166-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	113.03	796.99					796.99	
				0.051	5.76
	40.65

	 
	
	40.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.76	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65	
ОХР и ОПР	26.72	
Плановая прибыль	28.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	95.78	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
377.	 	7.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.0452	
	
	14.51
	3.83

	14.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	14.51	3.83	0.00	0.00	14.51	
ОХР и ОПР	2.52	
Плановая прибыль	2.68	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	19.71	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
378.	 	8.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	95.54	283.43	99.88			378.97	
				0.1356	1.70
	12.96
	38.43
	13.54

	51.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.70	12.96	38.43	13.54	0.00	0.00	51.39	
ОХР и ОПР	17.42	
Плановая прибыль	18.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	87.33	
 Ж6-60-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
379.	 	9.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				0.3164	
	
	10.98

	
	10.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	10.98	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ П-Э ТРУБ	
380.	 	10.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ(1Х30М)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КАНАЛ-КМ	39.88	304.08					304.08	
				0.03	1.20
К1=0.3	9.12
	
К1=0.3	

	9.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.20	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
ОХР и ОПР	5.99	
Плановая прибыль	6.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	21.48	
 Ж6-60-30 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
381.	 	11.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0007	
	
	0.16
	0.04

	0.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.16	
ОХР и ОПР	0.03	
Плановая прибыль	0.03	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.22	
 Ж6-60-30 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
382.	 	12.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				0.0627	

	
	 
	0.65
	0.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.65	
 Ж6-60-30 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	
383.	 	13.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
	М3					30.00		30.00	
				0.066	

	

	1.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1.98	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА	
384.	 	19.	Ц8-369-3
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО С ПОВТ. ПРИМЕНЕНИЕМ  Кф
Разряд 4.9 МK 1.0917 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.68	6.12	7.68	1.75			13.80	
				1	0.68
К1=0.4	6.12
	7.68
К1=0.4	1.75

	13.80 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.68	6.12	7.68	1.75	0.00	0.00	13.80	
ОХР и ОПР	4.69	
Плановая прибыль	3.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	21.68	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ТРАВЕРС С ПОСЛЕД. УТИЛИЗАЦИЕЙ	
385.	 	24.	Е34-133-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ТРАВЕРС С ПОСЛЕД. УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 8.2	ТРАВЕРСА	0.14	1.18					1.18	
				6	0.83
К1=0.3	7.08
	
К1=0.3	

	7.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.83	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	
ОХР и ОПР	4.65	
Плановая прибыль	4.95	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16.68	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯТОРОВ ТФ-2 С ПОСЛЕД.УТИЛИЗАЦИЕЙ	
386.	 	25.	Ц8-52-1
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯТОРОВ ТФ-2 С ПОСЛЕД.УТИЛИЗАЦИЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.14	1.17	0.23	0.06			1.40	
				12	1.66
К1=0.3	14.04
	2.76
К1=0.3	0.72

	16.80 	
387.		26.	СПР-ЗЦ-694Ю
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ С АЛЮМИН.ЖИЛАМИ И АЛЮМИН.ПРОВОДА (ЛОМ ЦВЕТ.МЕТАЛЛА)  
	Т								
				0.269	

	

	 	
388.		27.	С803-25-ЭН
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ М/ЛОМА (КРОНШТЕЙНЫ,ТРАВЕРСЫ)  
	Т								
				0.481	

	

	 	
389.		28.	П0
 	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СТОИМОСТЬ УТОЧНИТЬ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ИНСТРУКЦИЯ,П.12)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	1.66	14.04	2.76	0.72	0.00	0.00	16.80	
ОХР и ОПР	8.79	
Плановая прибыль	5.98	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	31.57	
 ИТОГО прямые затраты по смете	21.50	169.92	165.61	48.69	0.00	0.65	338.16	
ОХР и ОПР	142.29	
Плановая прибыль	146.14	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	626.59	
Cмета: 10. 146. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. ГУСОВСКОГО - УЛ. ХАРЬКОВСКАЯ, ИЗМ. 1, РАЗР. 158-22	
 Ж6-10-20 ФУНДАМЕНТ БФ-2 ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133	
390.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

391.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

392.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

393.		4.	Е8-3-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	М3 ОСНОВАНИЯ	0.98	6.91	1.28	0.56	0.29		8.48	
				0.05	0.05
	0.35
	0.06
	0.03
	0.01 
	
	0.42 	
394.		5.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.055	

	
	0.40 
	1.11
	1.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.05	0.35	0.06	0.03	0.41	1.11	1.93	
ОХР и ОПР	0.25	
Плановая прибыль	0.27	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2.45	
 Ж6-10-20 УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2	
395.	 	6.	Е7-42-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100ШТ	52.84	402.91	623.44	198.40	140.28	10.92	1 177.55	
				0.01	0.53
	4.03
	6.23
	1.98
	1.40 
	0.11
	11.77 	
396.		7.	СПР-Л-БФ2
 	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА БФ-2  
	ШТ.					191.00	17.23	208.23	
				1	

	
	191.00 
	17.23
	208.23 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.53	4.03	6.23	1.98	192.40	17.34	220.00	
ОХР и ОПР	3.95	
Плановая прибыль	4.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	228.15	
 ИТОГО прямые затраты по смете	0.58	4.38	6.29	2.01	192.81	18.45	221.93	
ОХР и ОПР	4.20	
Плановая прибыль	4.47	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	230.60	
Cмета: 10. 147. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. 1-Е КОЛЬЦО (УЛ. ДОМАШЕВСКАЯ) - ПЕР. 1-Й ЗАГОРОДНЫЙ, ИЗМ. 1, РАЗР. 158-22	
 Ж6-10-20 ФУНДАМЕНТ БФ-2 ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133 (4 ШТ.)	
397.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

398.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

399.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

400.		4.	Е8-3-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	М3 ОСНОВАНИЯ	0.98	6.91	1.28	0.56	0.29		8.48	
				0.2	0.20
	1.38
	0.26
	0.11
	0.06 
	
	1.70 	
401.		5.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.22	

	
	1.61 
	4.44
	6.05 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.20	1.38	0.26	0.11	1.67	4.44	7.75	
ОХР и ОПР	0.98	
Плановая прибыль	1.04	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	9.77	
 Ж6-10-20 УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2	
402.	 	6.	Е7-42-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100ШТ	52.84	402.91	623.44	198.40	140.28	10.92	1 177.55	
				0.04	2.11
	16.12
	24.94
	7.94
	5.61 
	0.44
	47.11 	
403.		7.	СПР-Л-БФ2
 	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА БФ-2  
	ШТ.					191.00	17.23	208.23	
				4	

	
	764.00 
	68.92
	832.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.11	16.12	24.94	7.94	769.61	69.36	880.03	
ОХР и ОПР	15.81	
Плановая прибыль	16.82	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	912.66	
 ИТОГО прямые затраты по смете	2.31	17.50	25.20	8.05	771.28	73.80	887.78	
ОХР и ОПР	16.79	
Плановая прибыль	17.86	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	922.43	
Cмета: 10. 148. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. ХАРЬКОВСКАЯ - ПЕР. 1-Й ЗАГОРОДНЫЙ, ИЗМ. 1, РАЗР. 158-22	
 Ж6-10-20 ФУНДАМЕНТ БФ-2 ПОД КОЛОНКУ ДЛЯ СВЕТОФОРА КС1-4-133 (8 ШТ.)	
404.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

405.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

406.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

407.		4.	Е8-3-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	М3 ОСНОВАНИЯ	0.98	6.91	1.28	0.56	0.29		8.48	
				0.4	0.39
	2.76
	0.51
	0.22
	0.12 
	
	3.39 	
408.		5.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.44	

	
	3.22 
	8.88
	12.10 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.39	2.76	0.51	0.22	3.34	8.88	15.49	
ОХР и ОПР	1.96	
Плановая прибыль	2.08	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	19.53	
 Ж6-10-20 УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2	
409.	 	6.	Е7-42-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ БФ-2  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100ШТ	52.84	402.91	623.44	198.40	140.28	10.92	1 177.55	
				0.08	4.23
	32.23
	49.88
	15.87
	11.22 
	0.87
	94.20 	
410.		7.	СПР-Л-БФ2
 	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА БФ-2  
	ШТ.					191.00	17.23	208.23	
				8	

	
	1528.00 
	137.84
	1665.84 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.23	32.23	49.88	15.87	1539.22	138.71	1760.04	
ОХР и ОПР	31.61	
Плановая прибыль	33.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1825.27	
 ИТОГО прямые затраты по смете	4.62	34.99	50.39	16.09	1542.56	147.59	1775.53	
ОХР и ОПР	33.57	
Плановая прибыль	35.70	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1844.80	
Cмета: 10. 416. ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА УЛ.1-Е КОЛЬЦО-ПЕР.1-Й ЗАГОРОДНЫЙ(ВЗАМЕН СМ10-416 НА СУММУ 1,104ТЫС. РУБ. В ИНВ.19-49963)ИЗМ.1.РАЗР.158-22	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВ РЕГУЛИР.ДВИЖЕНИЕМ. ДЕМОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА	
411.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

412.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

413.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
414.	 	4.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КОЛОНОК, ТРУБ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.008	1.41
К1=0.8	11.77
	
К1=0.8	
	 
К1=0.8	
	11.77 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.41	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	
ОХР и ОПР	7.74	
Плановая прибыль	8.23	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	27.74	
 Ж6-60-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
415.	 	5.	Е1-13-5
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	15.43	108.81	2 015.23	637.43			2 124.04	
				0.0075	0.12
К1=1.2	0.82
	15.11
К1=1.2	4.78

	15.93 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.12	0.82	15.11	4.78	0.00	0.00	15.93	
ОХР и ОПР	3.68	
Плановая прибыль	3.91	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23.52	
 Ж6-60-10 ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	
416.	 	6.	Е1-17-13
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М3	12.3	86.73	1 505.50	354.44			1 592.23	
				0.0007	0.01
	0.06
	1.05
	0.25

	1.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.01	0.06	1.05	0.25	0.00	0.00	1.11	
ОХР и ОПР	0.20	
Плановая прибыль	0.22	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1.53	
 Ж6-60-10 ПЕРЕВОЗКА ДО 42 КМ	
417.	 	7.	С310-42
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 42 КМ  
	Т						11.60	11.60	
				1.3124	

	
	 
	15.22
	15.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	15.22	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
418.	 	8.	Е1-166-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	113.03	796.99					796.99	
				0.008	0.90
	6.38

	 
	
	6.38 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.90	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	
ОХР и ОПР	4.19	
Плановая прибыль	4.46	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	15.03	
 Ж6-60-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
419.	 	9.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.0081	
	
	2.60
	0.69

	2.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	2.60	0.69	0.00	0.00	2.60	
ОХР и ОПР	0.45	
Плановая прибыль	0.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3.53	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КОЛОНОК. РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ	
420.	 	10.	Е46-80-1
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100М3			5 619.61	1 228.15			5 619.61	
				0.0052	
	
	29.22
	6.39

	29.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	29.22	6.39	0.00	0.00	29.22	
ОХР и ОПР	4.20	
Плановая прибыль	4.47	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	37.89	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КОЛОНКИ	
421.	 	11.	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ КОЛОНКИ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	109.44	834.5	7.57	4.25			842.07	
				0.02	2.19
К1=0.3	16.69
	0.15
К1=0.3	0.09

	16.84 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.19	16.69	0.15	0.09	0.00	0.00	16.84	
ОХР и ОПР	11.03	
Плановая прибыль	11.73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	39.60	
 Ж6-60-30 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
422.	 	12.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0052	
	
	1.17
	0.27

	1.17 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	1.17	0.27	0.00	0.00	1.17	
ОХР и ОПР	0.18	
Плановая прибыль	0.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1.54	
 Ж6-60-30 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
423.	 	13.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				1.248	

	
	 
	12.89
	12.89 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	12.89	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	12.89	
 Ж6-60-30 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ Ж/БЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	
424.	 	14.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ Ж/БЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
	Т					19.65		19.65	
				1.248	

	

	24.52 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	24.52	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ П-Э ТРУБ	
425.	 	15.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	КАНАЛ-КМ	39.88	304.08					304.08	
				0.017	0.68
К1=0.3	5.17
	
К1=0.3	

	5.17 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.68	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	
ОХР и ОПР	3.40	
Плановая прибыль	3.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	12.18	
 Ж6-60-30 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	
426.	 	16.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0003	
	
	0.07
	0.02

	0.07 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.07	
ОХР и ОПР	0.01	
Плановая прибыль	0.01	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.09	
 Ж6-60-30 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
427.	 	17.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				0.032	

	
	 
	0.33
	0.33 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.33	
 Ж6-60-30 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	
428.	 	18.	ЕТ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
	М3					30.00		30.00	
				0.034	

	

	1.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1.02	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВ РЕГУЛИР.ДВИЖЕНИЕМ. ДЕМОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА	
429.	 	19.	Ц11-92-1
(38.44 / 37.3) 	ДЕМОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 8.2	100ШТ	448.00	3860.59	746.75	249.13			4 607.34	
				0.01	4.48
К1=0.4	38.61
	7.47
К1=0.4	2.49

	46.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.48	38.61	7.47	2.49	0.00	0.00	46.08	
ОХР и ОПР	15.80	
Плановая прибыль	15.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	77.21	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ СВЕТОФОРОВ	
430.	 	20.	Ц8-317-3
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ СВЕТОФОРОВ  Кф
Разряд 4.9 МK 1.0917 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.20	19.69	12.88	4.09			32.57	
				9	19.80
К1=0.4	177.21
	115.92
К1=0.4	36.81

	293.13 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.80	177.21	115.92	36.81	0.00	0.00	293.13	
ОХР и ОПР	127.49	
Плановая прибыль	86.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	507.38	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕКЦИИ	
431.	 	21.	Ц8-317-2
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕКЦИИ  Кф
Разряд 5.1 МK 1.1127 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.38	12.59	15.73	3.72			28.32	
				1	1.38
К1=0.4	12.59
	15.73
К1=0.4	3.72

	28.32 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.38	12.59	15.73	3.72	0.00	0.00	28.32	
ОХР и ОПР	9.72	
Плановая прибыль	6.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	44.65	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ	
432.	 	22.	Ц8-82-1
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100ШТ	14.10	119.16	2.57	0.76			121.73	
				0.21	2.96
К1=0.3	25.02
	0.54
К1=0.3	0.16

	25.56 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.96	25.02	0.54	0.16	0.00	0.00	25.56	
ОХР и ОПР	15.00	
Плановая прибыль	10.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	50.77	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ РЕЕК	
433.	 	23.	Ц10-521-3
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ РЕЕК  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.02	0.17					0.17	
				2	0.05
К1=0.3	0.34
	
К1=0.3	

	0.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.05	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	
ОХР и ОПР	0.20	
Плановая прибыль	0.14	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.68	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ	
434.	 	24.	Ц8-545-1
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ У614  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.00	8.47	0.34	0.02			8.81	
				1	1.00
К1=0.3	8.47
	0.34
К1=0.3	0.02

	8.81 	
435.		25.	Ц8-545-2
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ У615  Кф
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 8.2	ШТ	1.55	13.24	0.39	0.02			13.63	
				1	1.55
К1=0.3	13.24
	0.39
К1=0.3	0.02

	13.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.55	21.71	0.73	0.04	0.00	0.00	22.44	
ОХР и ОПР	12.96	
Плановая прибыль	8.82	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	44.22	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРУБЕ	
436.	 	26.	Ц8-148-1
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРУБЕ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	3.46	29.26	9.51	2.56			38.77	
				1.5582	5.39
К1=0.3	45.59
	14.82
К1=0.3	3.99

	60.41 	
437.		27.	СПР-ЗЦ-694Ю
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ С АЛЮМИН.ЖИЛАМИ И АЛЮМИН.ПРОВОДА (ЛОМ ЦВЕТ.МЕТАЛЛА)  
	Т								
				0.0335	

	

	 	
438.		28.	П0
 	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ИНСТРУКЦИЯ,П.12)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	5.39	45.59	14.82	3.99	0.00	0.00	60.41	
ОХР и ОПР	29.53	
Плановая прибыль	20.10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	110.04	
 ИТОГО прямые затраты по смете	41.92	361.96	204.58	59.70	0.00	28.44	620.52	
ОХР и ОПР	245.78	
Плановая прибыль	185.28	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1051.58	
Cмета: 11. 132. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТОЕК ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	
 Ж2-20-10-10 ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТОЙКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	
439.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

440.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

441.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

442.		4.	Е7-20-3
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ.1)  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 8.2	Т	44.18	388.11	99.57	16.99	347.60	27.60	862.88	
				0.1421	6.28
	55.15
	14.15
	2.41
	49.39 
	3.92
	122.61 	
443.		5.	С204-300
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ  
	Т					3 094.16	176.99	3 271.15	
				0.1421	

	
	439.68 
	25.15
	464.83 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.28	55.15	14.15	2.41	489.07	29.07	587.44	
ОХР и ОПР	37.83	
Плановая прибыль	40.23	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	665.50	
 Ж2-20-10-10 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ СТОЙКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, БЕТОН С 16/20f100w4	
444.	 	6.	Е70-230-13
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ СТОЙКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, БЕТОН С 16/20f100w4  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1М3	2.2	15.51					15.51	
				15.19	33.42
	235.60

	 
	
	235.60 	
445.		7.	С414-1006-58
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W4  
	М3					96.86	7.54	104.40	
				15.4203	

	
	1493.61 
	116.27
	1609.88 	
446.		8.	С413-1036-4-Н
 	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ КРО-100  
	1000ШТ					278.14	21.75	299.89	
				0.049	

	
	13.63 
	1.07
	14.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	33.42	235.60	0.00	0.00	1507.24	117.34	1860.18	
ОХР и ОПР	154.84	
Плановая прибыль	164.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2179.68	
 ИТОГО прямые затраты по смете	39.70	290.75	14.15	2.41	1996.31	146.41	2447.62	
ОХР и ОПР	192.67	
Плановая прибыль	204.89	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2845.18	
Cмета: 11. 513. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 513-11 В ИНВ.19-49888 НА СУММУ 24,797 ТЫС.РУБ) ИЗМ.1,РАЗР.158-22 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	
447.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

448.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

449.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

450.		4.	П0
 	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 1-ГО ТИПОРАЗМЕРА*  

	

	 

451.		5.	С117-104-1
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ФОРМЫ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1, 4.10.2, ТИПОРАЗМЕР1 (ДИАМЕТРОМ 500 ММ) 
	ШТ					49.45	3.93	53.38	
				8	

	
	395.60 
	31.44
	427.04 	
452.		6.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.04	2.99
	25.05

	13.86 
	0.79
	39.70 	
453.		7.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ОПОРЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.02	1.50
	12.53

	6.93 
	0.40
	19.86 	
454.		8.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.02	1.50
	12.53

	6.93 
	0.40
	19.86 	
455.		9.	П0
 	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 2-ГО ТИПОРАЗМЕРА*  

	

	 

456.		10.	С117-104
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ НОМЕР 2.6.1,2.6.2,3.1-3.9,3.11.1-3.16,3.18.1-3.32,4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4 ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ)  
	ШТ					53.14	4.22	57.36	
				9	

	
	478.26 
	37.98
	516.24 	
457.		11.	С117-117
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НОМЕР 2.1-2.2; 2.7; 5.5; 5.6,5.8.2-5.8.6,5.9.1-5.11.2,5.15-5.16.2,5.18.1-5.19.3,5.40,5.41,7.1.2,7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600Х600 ММ)  
	ШТ					55.21	4.38	59.59	
				10	

	
	552.10 
	43.80
	595.90 	
458.		12.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.08	5.99
	50.10

	27.72 
	1.59
	79.41 	
459.		13.	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА СТОЕК НОВЫХ С ОДНИМ ПРИКРЕПЛ.ЗНАКОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	364.8	2781.67	776.53	132.87	123.55	9.80	3 691.55	
				0.1	36.48
	278.17
	77.65
	13.29
	12.36 
	0.98
	369.16 	
460.		14.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.01	0.75
	6.26

	3.47 
	0.20
	9.93 	
461.		15.	С117-505
 	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  
	ШТ					77.00	4.40	81.40	
				10	

	
	770.00 
	44.00
	814.00 	
462.		16.	П0
 	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 3-ГО ТИПОРАЗМЕРА*  

	

	 

463.		17.	С117-101
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА НОМЕР 1.1,1.2,1.5-1.30,1.32.1-1.35,2.3.1-2.4 ТИПОРАЗМЕР 3 (900Х900Х900 ММ)  
	ШТ					56.85	4.51	61.36	
				17	

	
	966.45 
	76.67
	1043.12 	
464.		18.	С117-316
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ФОРМЫ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.31.1-1.31.3, ТИПОРАЗМЕР 3 (500Х2250 ММ)  
	ШТ					240.90	19.13	260.03	
				2	

	
	481.80 
	38.26
	520.06 	
465.		19.	С117-115
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НОМЕР 2.1-2.2; 2.7; 5.5; 5.6 ,5.8.2-5.8.6,5.9.1-5.11.2,5.15-5.16.2,5.17.1-5.17.4,5.18.1-5.19.3,5.35-5.37,7.1.2,7.13 ТИПОРАЗМЕР 3 (700Х700 ММ)  
	ШТ					69.48	5.52	75.00	
				49	

	
	3404.52 
	270.48
	3675.00 	
466.		20.	С117-103
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ НОМЕР 2.6.1,2.6.2,3.1-3.32,4.1.1-4.8,4.10.1,4.10.2 ТИПОРАЗМЕР 3 (ДИАМЕТРОМ 700 ММ)  
	ШТ					66.65	5.29	71.94	
				33	

	
	2199.45 
	174.57
	2374.02 	
467.		21.	С117-106
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДО 3 М2  
	М2					193.10	15.33	208.43	
				4.68	

	
	903.71 
	71.74
	975.45 	
468.		22.	С117-132
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, НОМЕР 5.8.1,5.8.7,5.8.8, ТИПОРАЗМЕР 3 (700Х1400 ММ)  
	ШТ					123.85	9.83	133.68	
				19	

	
	2353.15 
	186.77
	2539.92 	
469.		23.	С117-120
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, СЕРВИСА, НОМЕР 4.9.1-4.9.3,5.1-5.4,6.1-6.15 ФОРМЫ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ТИПОРАЗМЕР 3 (РАЗМЕРОМ 1050Х700 ММ)  
	ШТ					96.82	7.69	104.51	
				1	

	
	96.82 
	7.69
	104.51 	
470.		24.	С117-122
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ФОРМЫ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.5-7.11, 7.12, 7.14-7.23 ТИПОРАЗМЕР 3 (350Х700 ММ)  
	ШТ					41.19	3.27	44.46	
				8	

	
	329.52 
	26.16
	355.68 	
471.		25.	С117-106
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДО 3 М2  
	М2					193.10	15.33	208.43	
				0.32	

	
	61.79 
	4.91
	66.70 	
472.		26.	С117-127
 	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, НОМЕР 5.7.1,5.7.2,5.30.1-5.30.3,5.33 ТИПОРАЗМЕР 3 (350X1050 ММ)  
	ШТ					53.26	4.23	57.49	
				7	

	
	372.82 
	29.61
	402.43 	
473.		27.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.32	23.95
	200.41

	110.90 
	6.34
	317.65 	
474.		28.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА КРОНШТЕЙНЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.03	2.25
	18.79

	10.40 
	0.59
	29.78 	
475.		29.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ОПОРЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.46	34.43
	288.09

	159.42 
	9.12
	456.63 	
476.		30.	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА СТОЕК НОВЫХ С ОДНИМ ПРИКРЕПЛ.ЗНАКОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	364.8	2781.67	776.53	132.87	123.55	9.80	3 691.55	
				0.49	178.75
	1363.02
	380.50
	65.11
	60.54 
	4.80
	1808.86 	
477.		31.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.25	18.71
	156.57

	86.64 
	4.96
	248.17 	
478.		32.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА СУЩ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.01	0.75
	6.26

	3.47 
	0.20
	9.93 	
479.		33.	С117-505
 	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  
	ШТ					77.00	4.40	81.40	
				49	

	
	3773.00 
	215.60
	3988.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	308.05	2417.78	458.15	78.40	17641.63	1290.05	21807.61	
ОХР и ОПР	1640.48	
Плановая прибыль	1744.60	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	25192.69	
 ИТОГО прямые затраты по смете	308.05	2417.78	458.15	78.40	17641.63	1290.05	21807.61	
ОХР и ОПР	1640.48	
Плановая прибыль	1744.60	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	25192.69	
Cмета: 11. 514. ОРГАНИЗАЦИЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ)	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ГИПКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	
480.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

481.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

482.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ	
483.	 	4.	С113-21600
 	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, БЕЛАЯ  
	Т					8 300.00	659.02	8 959.02	
				0.0059	

	
	48.97 
	3.89
	52.86 	
484.		5.	Е70-55-20
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.1 ШИР .15СМ) 
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	11.68	85.04	752.40	120.62			837.44	
				0.356	4.16
	30.27
	267.85
	42.94

	298.12 	
485.		6.	Е70-55-20
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.3 ШИР .15СМ) 
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	11.68	85.04	752.40	120.62			837.44	
				0.891	10.41
	75.77
	670.39
	107.47

	746.16 	
486.		7.	Е70-55-20
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.11 ШИ Р.15СМ) 
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	11.68	85.04	752.40	120.62			837.44	
				0.066	0.77
	5.61
	49.66
	7.96

	55.27 	
487.		8.	Е70-55-22
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 3:1 (ЛИНИЯ 1.6) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.11 ШИР.15СМ)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	9.58	69.75	605.43	95.69			675.18	
				0.066	0.63
	4.60
	39.96
	6.32

	44.56 	
488.		9.	Е70-55-28
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ (ЛИНИЯ 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4) ШИРИНОЙ 20 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.2 ШИР .20СМ) 
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	14.68	106.88	960.28	155.08			1 067.16	
				1.027	15.08
	109.77
	986.21
	159.27

	1095.98 	
489.		10.	Е70-55-34
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 1:3 (ЛИНИЯ 1.5, 1.8) ШИРИНОЙ 20 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ.1.8 ШИР.20СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	6.87	50.81	408.69	59.70			459.50	
				0.375	2.58
	19.05
	153.26
	22.39

	172.31 	
490.		11.	Е70-55-22
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 3:1 (ЛИНИЯ 1.6) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ. 1.6 ШИР.15СМ)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	9.58	69.75	605.43	95.69			675.18	
				0.248	2.38
	17.30
	150.15
	23.73

	167.45 	
491.		12.	Е70-55-26
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 1:3 (ЛИНИЯ 1.5, 1.8) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ.1.5 ШИР.15СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	5.6	41.42	325.07	47.49			366.49	
				0.363	2.03
	15.04
	118.00
	17.24

	133.04 	
492.		13.	Е70-55-24
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ 1:1 (ЛИНИЯ 1.7, 1.10) ШИРИНОЙ 15 СМ ПО ПОКРЫТИЮ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  (РАЗМ.1.7 ШИР.15СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1 КМ ЛИНИИ	7.43	54.95	455.64	70.57			510.59	
				0.578	4.29
	31.76
	263.36
	40.79

	295.12 	
493.		14.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.40	0.19	2.59	
				194.112	

	
	465.87 
	36.88
	502.75 	
494.		15.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК П-ПЛ-502-200 БЕЛЫЙ  
	Т					4 350.00	345.39	4 695.39	
				3.8822	

	
	16887.57 
	1340.87
	18228.44 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	42.33	309.17	2698.84	428.11	17402.41	1381.64	21792.06	
ОХР и ОПР	484.53	
Плановая прибыль	515.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22791.88	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ	
495.	 	16.	С113-21600
 	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, БЕЛАЯ  
	Т					8 300.00	659.02	8 959.02	
				0.0021	

	
	17.43 
	1.38
	18.81 	
496.		17.	Е70-224-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.14.1-1.14.3; 1.16.1-1.16.3)  (РАЗМ.1.12,1.14.1,1.16.1-1.16.3,1.15.1,1.14.3,1.26)  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	М2 РАЗМЕТКИ	0.28	2.3	7.55	1.74	0.14	0.01	10.00	
				357.57	100.12
	822.41
	2699.65
	622.17
	50.06 
	3.58
	3575.70 	
497.		18.	Е70-224-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (РАЗМЕТКА 1.13; 1.18.1-1.18.12; 1.19.1-1.19.2; 1.20; 1.21; 1.22.1-1.22.3; 1.23)  (РАЗМ.1.13,1.20,1.18.1-1.18.4,1.18.6,1.25)  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	М2 РАЗМЕТКИ	0.83	6.81	23.49	5.43	0.35	0.03	30.68	
				67.56	56.07
	460.08
	1586.98
	366.85
	23.65 
	2.03
	2072.74 	
498.		19.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.40	0.19	2.59	
				127.539	

	
	306.09 
	24.23
	330.32 	
499.		20.	С117-1231
 	ТЕРМОПЛАСТИК П-ПЛ-502-200 БЕЛЫЙ  
	Т					4 350.00	345.39	4 695.39	
				2.4396	

	
	10612.26 
	842.61
	11454.87 	
500.		21.	С117-1232
 	ТЕРМОПЛАСТИК П-ПЛ-502-200 ЖЕЛТЫЙ  
	Т					5 420.00	430.35	5 850.35	
				0.1112	

	
	602.70 
	47.85
	650.55 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	156.19	1282.49	4286.63	989.02	11612.19	921.68	18102.99	
ОХР и ОПР	1492.84	
Плановая прибыль	1587.56	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	21183.39	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ. УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАФАРЕТА, РАЗМЕТКА 1.14.1-1.14.3, 1.15 1.29	
501.	 	22.	Е70-70-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАФАРЕТА, РАЗМЕТКА 1.14.1-1.14.3, 1.15 1.29  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	М2	0.12	0.89	0.96	0.33			1.85	
				4.64	0.56
	4.13
	4.45
	1.53

	8.58 	
502.		23.	С117-1204
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  
	КГ					4.80	0.38	5.18	
				3.944	

	
	18.93 
	1.50
	20.43 	
503.		24.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.40	0.19	2.59	
				1.392	

	
	3.34 
	0.26
	3.60 	
504.		25.	С113-15700
 	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-5  
	Т					4 481.86	355.86	4 837.72	
				0.0002	

	
	0.90 
	0.07
	0.97 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.56	4.13	4.45	1.53	23.17	1.83	33.58	
ОХР и ОПР	3.72	
Плановая прибыль	3.96	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	41.26	
 Ж5-18 УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ РУЧНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЛОПЕРЕЕЗДА	
505.	 	26.	Е70-69-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ РУЧНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЛОПЕРЕЕЗДА  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	М2	0.16	1.13	1.07	0.72			2.20	
				84	13.44
	94.92
	89.88
	60.48

	184.80 	
506.		27.	С117-1213
 	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СТЕКЛОШАРИКИ  
	КГ					2.40	0.19	2.59	
				25.2	

	
	60.48 
	4.79
	65.27 	
507.		28.	С113-22200
 	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-1120, ЗЕЛЕНАЯ  
	Т					6 900.00	547.86	7 447.86	
				0.0714	

	
	492.66 
	39.12
	531.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.44	94.92	89.88	60.48	553.14	43.91	781.85	
ОХР и ОПР	102.13	
Плановая прибыль	108.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	992.59	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ	
508.	 	29.	Е70-73-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ,РАЗМЕТКА 2.6  (2.6)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	10М	0.91	6.94					6.94	
				7.15	6.51
	49.62

	 
	
	49.62 	
509.		30.	С117-1204
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  
	КГ					4.80	0.38	5.18	
				12.155	

	
	58.34 
	4.62
	62.96 	
510.		31.	С117-1206
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ ЧЕРНАЯ  
	КГ					5.07	0.40	5.47	
				6.0775	

	
	30.81 
	2.43
	33.24 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.51	49.62	0.00	0.00	89.15	7.05	145.82	
ОХР и ОПР	32.61	
Плановая прибыль	34.68	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	213.11	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ГИПКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	
511.	 	32.	Е46-25-101
(65.72 / 69.89) 	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 8.2	100 ОТВЕРСТИЙ	42	365.44	81.59		253.07	20.10	720.20	
				0.51	21.42
	186.37
	41.61
	
	129.07 
	10.25
	367.30 	
512.		33.	Е46-25-117
(65.72 / 69.89) 	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМ ЕТРОМ 20 ММ Кф
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 8.2	100 ОТВЕРСТИЙ	7.70	67	14.96		177.71	14.11	273.78	
				-0.51	-3.93
К1=14	-34.17
	-7.63
К1=14	
	-90.63 
К1=14	-7.20
	-139.63 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	17.49	152.20	33.98	0.00	38.44	3.05	227.67	
ОХР и ОПР	100.02	
Плановая прибыль	106.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	434.06	
 Ж5-18 УСТАНОВКА ГИБКИХ СТОЛБИКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ	
513.	 	34.	Е9-49-1
(57.16 / 67.42) 	УСТАНОВКА ГИБКИХ СТОЛБИКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	100ШТ БОЛТОВ	13.14	107.75	0.63	0.35			108.38	
				0.51	6.70
	54.95
	0.32
	0.18

	55.27 	
514.		35.	ССТОЛБИК
 	СТОИМОСТЬ ГИБКОГО СТОЛБИКА С КРЕПЛЕНИЕМ  
	ШТ					32.45	2.58	35.03	
				17	

	
	551.65 
	43.86
	595.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.70	54.95	0.32	0.18	551.65	43.86	650.78	
ОХР и ОПР	31.51	
Плановая прибыль	37.17	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	719.46	
 ИТОГО прямые затраты по смете	243.22	1947.48	7114.10	1479.32	30270.15	2403.02	41734.75	
ОХР и ОПР	2247.36	
Плановая прибыль	2393.64	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	46375.75	
Cмета: 11. 545. ОРГАНИЗАЦИЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ ТСР ОДД	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ ТЕРМОПЛАСТИКА	
515.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

516.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

517.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ	
518.	 	4.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.11	6.59
К1=0.8	55.11
	
К1=0.8	

	55.11 	
519.		5.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ОПОРЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.27	16.17
К1=0.8	135.28
	
К1=0.8	

	135.28 	
520.		6.	Е27-83-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ СТОЕК С ОДНИМ ПРИКРЕПЛ.ЗНАКОМ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	291.84	2225.33	621.22	106.30			2 846.55	
				0.12	35.02
К1=0.8	267.04
	74.55
К1=0.8	12.76

	341.59 	
521.		7.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.11	6.59
К1=0.8	55.11
	
К1=0.8	

	55.11 	
522.		8.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТОЙКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.01	0.60
К1=0.8	5.01
	
К1=0.8	

	5.01 	
523.		9.	СР17-МАТ
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЗНАКОВ  
	РУБ								
				1	

	

	 	
524.		10.	С117-505В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СТОЕК  
	ШТ								
				12	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	64.97	517.55	74.55	12.76	0.00	0.00	592.10	
ОХР и ОПР	348.52	
Плановая прибыль	370.64	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1311.26	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОР ДВИЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ ТЕРМОПЛАСТИКА	
525.	 	11.	Е70-78-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМАРКИРОВКА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА, С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН-ДЕМАРКИРОВЩИКОВ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100 М2	5.49	38.71	129.07	54.46			167.78	
				1.4003	7.69
	54.21
	180.74
	76.26

	234.95 	
526.		12.	С117-1601
 	СТОИМОСТЬ ФРЕЗ  
	ШТ					14.39	1.14	15.53	
				0.2801	

	
	4.03 
	0.32
	4.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.69	54.21	180.74	76.26	4.03	0.32	239.30	
ОХР и ОПР	85.74	
Плановая прибыль	91.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	416.23	
 ИТОГО прямые затраты по смете	72.66	571.76	255.29	89.02	4.03	0.32	831.40	
ОХР и ОПР	434.26	
Плановая прибыль	461.83	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1727.49	
Cмета: 12. 503. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ВЗАМЕН СМЕТЫ 12-503 НА СУММУ 134,884 Т.Р. В ИНВ.19-49785),ИЗМ.1 РАЗР.158-22 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ	
 Ж5-11-10 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	
527.	 	17.	Е1-130-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			70.96	15.77			70.96	
				0.323	
	
	22.92
	5.09

	22.92 	
528.		18.	Е1-130-7
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 ПРОХОДОВ КАТКА  Кф
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			354.81	78.86			354.81	
				0.323	
К1=5	
	114.60
К1=5	25.47
	 
К1=5	
	114.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	137.52	30.56	0.00	0.00	137.52	
ОХР и ОПР	20.09	
Плановая прибыль	21.36	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	178.97	
 Ж5-11-10 ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЫЕМОК ОТКОСОВ И ПОЛОТНА, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	
529.	 	19.	Е1-145-9
(65.72 / 69.89) 	ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВЫЕМОК ОТКОСОВ И ПОЛОТНА, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	84.93	598.86	150.13	30.86			748.99	
				0.094	7.98
	56.29
	14.11
	2.90

	70.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.98	56.29	14.11	2.90	0.00	0.00	70.40	
ОХР и ОПР	38.90	
Плановая прибыль	41.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	150.67	
 Ж5-11-10 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	
530.	 	20.	Е1-152-2
(65.72 / 69.89) 	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100М2			133.22	25.65			133.22	
				0.94	
	
	125.23
	24.11

	125.23 	
531.		21.	С118-8003
 	ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ДОРОГ (ОВСЯНИЦА, ТИМОФЕЕВКА, РАЙГРАС, ПЫРЕЙ)  
	КГ					6.92	0.55	7.47	
				2.538	

	
	17.56 
	1.40
	18.96 	
532.		22.	С412-9004-К
 	СТОИМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ  
	М3					57.60	7.33	64.93	
				14.852	

	
	855.48 
	108.87
	964.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	125.23	24.11	873.04	110.27	1108.54	
ОХР и ОПР	15.85	
Плановая прибыль	16.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1141.24	
 Ж5-11-10 ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	
533.	 	23.	Е1-153-1
(65.72 / 69.89) 	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М2	1.86	13.12	87.04	16.56	5.81		105.97	
				0.94	1.75
	12.33
	81.82
	15.57
	5.46 
	
	99.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.75	12.33	81.82	15.57	5.46	0.00	99.61	
ОХР и ОПР	18.34	
Плановая прибыль	19.50	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	137.45	
 ИТОГО прямые затраты по смете	9.73	68.62	358.68	73.14	878.50	110.27	1416.07	
ОХР и ОПР	93.18	
Плановая прибыль	99.08	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1608.33	
Cмета: 12. 504. ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 1-ГО ЗАГОРОДНОГО ПЕРЕУЛКА - ЗАГОРОДНОГО ПЕРЕУЛКА	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ НЕРОВНОСТИ	
534.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

535.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

536.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ. ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ТИП 8	
537.	 	31.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				0.38	47.43
	356.20
	18.19
	3.51
	74.09 
	5.87
	454.35 	
538.		32.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				1.232	

	
	9.01 
	24.86
	33.87 	
539.		34.	П0
 	ПРИМЕНЯЕТСЯ 38 М2 ПЛИТКИ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	47.43	356.20	18.19	3.51	83.10	30.73	488.22	
ОХР и ОПР	236.40	
Плановая прибыль	251.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	976.02	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО 1-МУ ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ И ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ, НА ПАРКОВКЕ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
540.	 	35.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.32	8.40
	64.03
	21.04
	5.95
	0.73 
	
	85.80 	
541.		36.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 9 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				2.88	1.64
	12.15

	 
	
	12.15 	
542.		37.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				8.4672	

	
	164.52 
	192.46
	356.98 	
543.		38.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				2.4704	

	
	42.17 
	3.29
	45.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.04	76.18	21.04	5.95	207.42	195.75	500.39	
ОХР и ОПР	53.97	
Плановая прибыль	57.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	611.76	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
544.	 	39.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.17	4.46
	34.01
	11.18
	3.16
	0.39 
	
	45.58 	
545.		40.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				2.5704	

	
	49.94 
	58.43
	108.37 	
546.		41.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.7463	

	
	12.74 
	0.99
	13.73 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.46	34.01	11.18	3.16	63.07	59.42	167.68	
ОХР и ОПР	24.43	
Плановая прибыль	25.98	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	218.09	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
547.	 	42.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.5	38.04
	281.33
	12.45
	3.72
	291.62 
	21.53
	606.93 	
548.		43.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				50	

	
	515.50 
	46.50
	562.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	38.04	281.33	12.45	3.72	807.12	68.03	1168.93	
ОХР и ОПР	187.33	
Плановая прибыль	199.22	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1555.48	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
549.	 	44.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.32	24.35
	180.05
	7.96
	2.38
	186.64 
	13.78
	388.43 	
550.		45.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				32	

	
	321.92 
	29.12
	351.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	24.35	180.05	7.96	2.38	508.56	42.90	739.47	
ОХР и ОПР	119.89	
Плановая прибыль	127.50	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	986.86	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ	
551.	 	46.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.32	3.27
	27.07
	7.22
	2.43
	22.44 
	1.78
	58.51 	
552.		47.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				1.6	3.89
	32.21

	 
	
	32.21 	
553.		48.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				5.36	

	
	543.50 
	42.29
	585.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.16	59.28	7.22	2.43	565.94	44.07	676.51	
ОХР и ОПР	40.56	
Плановая прибыль	43.13	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	760.20	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО 1-МУ ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ И ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ, НА ПАРКОВКЕ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ	
554.	 	49.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 028.31	80.11	1 215.56	
				0.32	3.27
	27.07
	7.22
	2.43
	329.06 
	25.64
	388.99 	
555.		50.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			162.38	12.63	195.14	
				1.28	3.11
	25.77

	207.85 
	16.17
	249.79 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.38	52.84	7.22	2.43	536.91	41.81	638.78	
ОХР и ОПР	36.33	
Плановая прибыль	38.63	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	713.74	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ	
556.	 	51.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 030.87	80.18	1 218.19	
				0.32	3.27
	27.07
	7.22
	2.43
	329.88 
	25.66
	389.83 	
557.		52.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			174.70	13.59	208.42	
				0.64	1.56
	12.88

	111.81 
	8.70
	133.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.83	39.95	7.22	2.43	441.69	34.36	523.22	
ОХР и ОПР	27.85	
Плановая прибыль	29.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	580.69	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ НА ВЪЕЗДАХ. ТИП 13	
558.	 	53.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.03	0.79
	6.00
	1.97
	0.56
	0.07 
	
	8.04 	
559.		54.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.03	0.79
	6.00
	1.97
	0.56
	0.07 
	
	8.04 	
560.		55.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.06	0.03
	0.25

	 
	
	0.25 	
561.		56.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				0.9828	

	
	18.22 
	19.38
	37.60 	
562.		57.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.2856	

	
	4.88 
	0.38
	5.26 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.61	12.25	3.94	1.12	23.24	19.76	59.19	
ОХР и ОПР	8.78	
Плановая прибыль	9.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	77.30	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
563.	 	58.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.04	1.05
	8.00
	2.63
	0.74
	0.09 
	
	10.72 	
564.		59.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				0.6048	

	
	11.21 
	11.93
	23.14 	
565.		60.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.1756	

	
	3.00 
	0.23
	3.23 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.05	8.00	2.63	0.74	14.30	12.16	37.09	
ОХР и ОПР	5.74	
Плановая прибыль	6.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	48.94	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
566.	 	61.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.13	9.89
	73.15
	3.24
	0.97
	75.82 
	5.60
	157.81 	
567.		62.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				13	

	
	130.78 
	11.83
	142.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	9.89	73.15	3.24	0.97	206.60	17.43	300.42	
ОХР и ОПР	48.71	
Плановая прибыль	51.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	400.93	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ НА ВЪЕЗДАХ. ТИП 13	
568.	 	63.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.03	0.31
	2.54
	0.68
	0.23
	2.10 
	0.17
	5.49 	
569.		64.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				0.09	0.22
	1.81

	 
	
	1.81 	
570.		65.	С412-4044-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II  
	Т					93.21	7.25	100.46	
				0.4299	

	
	40.07 
	3.12
	43.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.53	4.35	0.68	0.23	42.17	3.29	50.49	
ОХР и ОПР	3.01	
Плановая прибыль	3.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	56.71	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ	
571.	 	66.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	818.39	63.69	989.22	
				0.03	0.31
	2.54
	0.68
	0.23
	24.55 
	1.91
	29.68 	
572.		67.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			138.69	10.79	169.61	
				0.12	0.29
	2.42

	16.64 
	1.29
	20.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.60	4.96	0.68	0.23	41.19	3.20	50.03	
ОХР и ОПР	3.41	
Плановая прибыль	3.63	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	57.07	
 Ж5-17-10 ОСНОВАНИЕ ПАРКОВКИ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
573.	 	68.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.30 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ТОЛЩ.21 СМ ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.49	7.70
	54.31
	129.22
	24.76
	2.79 
	
	186.32 	
574.		69.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				53.9	

	
	394.01 
	1087.70
	1481.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.70	54.31	129.22	24.76	396.80	1087.70	1668.03	
ОХР и ОПР	51.96	
Плановая прибыль	55.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1775.25	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
575.	 	70.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.154	7.11
	52.60
	123.86
	32.76
	1.84 
	
	178.30 	
576.		71.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				29.337	

	
	295.42 
	593.49
	888.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.11	52.60	123.86	32.76	297.26	593.49	1067.21	
ОХР и ОПР	56.10	
Плановая прибыль	59.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1182.97	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
577.	 	72.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.15	3.94
	30.01
	9.86
	2.79
	0.34 
	
	40.21 	
578.		73.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.45	0.26
	1.90

	 
	
	1.90 	
579.		74.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				2.8575	

	
	28.78 
	57.81
	86.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.20	31.91	9.86	2.79	29.12	57.81	128.70	
ОХР и ОПР	22.81	
Плановая прибыль	24.25	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	175.76	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	
580.	 	75.	Е27-38-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	301.71	2369.87	722.57	118.86	15 716.49	1 207.27	20 016.20	
				0.154	46.46
	364.96
	111.28
	18.30
	2420.34 
	185.92
	3082.50 	
581.		76.	Е27-38-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-38-1  (ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 6 СМ)  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	5.64	44.3	0.38	0.21	971.68	75.62	1 091.98	
				-0.924	-5.21
	-40.93
	-0.35
	-0.19
	-897.83 
	-69.87
	-1008.98 	
582.		77.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				6.16	

	
	45.03 
	124.31
	169.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	41.25	324.03	110.93	18.11	1567.54	240.36	2242.86	
ОХР и ОПР	224.86	
Плановая прибыль	239.12	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2706.84	
 Ж5-17-10 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
583.	 	78.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.42	31.95
	236.32
	10.45
	3.12
	244.96 
	18.09
	509.82 	
584.		79.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				42	

	
	422.52 
	38.22
	460.74 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	31.95	236.32	10.45	3.12	667.48	56.31	970.56	
ОХР и ОПР	157.36	
Плановая прибыль	167.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1295.26	
 Ж5-17-11 ПОКРЫТИЕ ПАРКОВКИ. ТИП 14	
585.	 	80.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				1.54	192.21
	1443.55
	73.72
	14.21
	300.25 
	23.78
	1841.30 	
586.		81.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.2464	

	
	1.80 
	4.97
	6.77 	
587.		82.	СПРТ-УДМ-П1
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.8-М-А В30  
	М2					18.86	1.70	20.56	
				157.08	

	
	2962.53 
	267.04
	3229.57 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	192.21	1443.55	73.72	14.21	3264.58	295.79	5077.64	
ОХР и ОПР	958.04	
Плановая прибыль	1018.83	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7054.51	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ НЕРОВНОСТИ	
588.	 	83.	Е68-54-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДЛИНОЙ 7 М И ШИРИНОЙ 2 М  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.34	17.04	36.27	8.05	7.14	0.54	60.99	
				1	2.34
	17.04
	36.27
	8.05
	7.14 
	0.54
	60.99 	
589.		84.	Е68-54-4
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 0,5 М  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	М	0.33	2.4	5.29	1.18	1.03	0.08	8.80	
				0.5	0.17
	1.20
	2.65
	0.59
	0.52 
	0.04
	4.41 	
590.		85.	С412-4041-2К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ЩМБГ30-I/2.5  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				3.855	

	
	479.18 
	37.28
	516.46 	
591.		86.	С803-190
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  
	Т								
				0.93	

	

	 	
592.		87.	Е68-54-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДЛИНОЙ 7 М И ШИРИНОЙ 2 М  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	ШТ	2.34	17.04	36.27	8.05	7.14	0.54	60.99	
				1	2.34
	17.04
	36.27
	8.05
	7.14 
	0.54
	60.99 	
593.		88.	Е68-54-4
(65.72 / 69.89) 	ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 3 М  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	М	0.33	2.4	5.29	1.18	1.03	0.08	8.80	
				-3	-0.99
	-7.20
	-15.87
	-3.54
	-3.09 
	-0.24
	-26.40 	
594.		89.	С412-4041-2К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ЩМБГ30-I/2.5  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				2.07	

	
	257.30 
	20.02
	277.32 	
595.		90.	С803-190
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  
	Т								
				0.51	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.86	28.08	59.32	13.15	748.19	58.18	893.77	
ОХР и ОПР	27.10	
Плановая прибыль	28.82	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	949.69	
 ИТОГО прямые затраты по смете	444.65	3353.35	621.01	138.20	10512.28	2962.55	17449.19	
ОХР и ОПР	2294.64	
Плановая прибыль	2440.24	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22184.07	
Cмета: 12. 505. ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ.ХАРЬКОВСКОЙ И 1-ГО ЗАГОРОДНОГО ПЕРЕУЛКА	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ НА ВЪЕЗДАХ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ	
596.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

597.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

598.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ. УЛ.ХАРЬКОВСКАЯ. ТИП 1. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
599.	 	4.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.40 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				1.93	30.34
	213.92
	508.98
	97.54
	11.00 
	
	733.90 	
600.		5.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				212.3	

	
	1551.91 
	4284.21
	5836.12 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	30.34	213.92	508.98	97.54	1562.91	4284.21	6570.02	
ОХР и ОПР	204.69	
Плановая прибыль	217.68	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6992.39	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
601.	 	6.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.407	18.80
	139.00
	327.34
	86.59
	4.87 
	
	471.21 	
602.		7.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				77.53	

	
	780.73 
	1568.43
	2349.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	18.80	139.00	327.34	86.59	785.60	1568.43	2820.37	
ОХР и ОПР	148.26	
Плановая прибыль	157.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3126.29	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
603.	 	8.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.96	25.19
	192.08
	63.13
	17.86
	2.19 
	
	257.40 	
604.		9.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				2.88	1.64
	12.15

	 
	
	12.15 	
605.		10.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				18.29	

	
	184.18 
	370.01
	554.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	26.83	204.23	63.13	17.86	186.37	370.01	823.74	
ОХР и ОПР	145.95	
Плановая прибыль	155.22	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1124.91	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
606.	 	11.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				0.407	25.61
	180.60
	869.32
	173.98
	16.24 
	
	1066.16 	
607.		12.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				2.035	8.53
	60.11
	287.89
	57.63
	5.33 
	
	353.33 	
608.		13.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				102.564	

	
	1992.82 
	2331.28
	4324.10 	
609.		14.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				59.829	

	
	1021.28 
	79.57
	1100.85 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	34.14	240.71	1157.21	231.61	3035.67	2410.85	6844.44	
ОХР и ОПР	310.41	
Плановая прибыль	330.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7484.96	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
610.	 	15.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				1.54	40.41
	308.12
	101.27
	28.64
	3.51 
	
	412.90 	
611.		16.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				23.2848	

	
	452.42 
	529.26
	981.68 	
612.		17.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				6.7606	

	
	115.40 
	8.99
	124.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	40.41	308.12	101.27	28.64	571.33	538.25	1518.97	
ОХР и ОПР	221.32	
Плановая прибыль	235.36	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1975.65	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
613.	 	18.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				2.94	223.68
	1654.22
	73.18
	21.87
	1714.73 
	126.60
	3568.73 	
614.		19.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				294	

	
	3031.14 
	273.42
	3304.56 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	223.68	1654.22	73.18	21.87	4745.87	400.02	6873.29	
ОХР и ОПР	1101.53	
Плановая прибыль	1171.42	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	9146.24	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
615.	 	20.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.2	15.22
	112.53
	4.98
	1.49
	116.65 
	8.61
	242.77 	
616.		21.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				20	

	
	201.20 
	18.20
	219.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	15.22	112.53	4.98	1.49	317.85	26.81	462.17	
ОХР и ОПР	74.93	
Плановая прибыль	79.69	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	616.79	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)	
617.	 	22.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.742	17.21
	121.38
	1363.81
	118.73
	1.77 
	
	1486.96 	
618.		23.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.742	0.83
	6.34
	168.56
	14.31

	174.90 	
619.		24.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				129.7016	

	
	13151.74 
	1023.35
	14175.09 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	18.04	127.72	1532.37	133.04	13153.51	1023.35	15836.95	
ОХР и ОПР	171.37	
Плановая прибыль	182.24	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16190.56	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)	
620.	 	25.	Е27-203-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ СЪЕЗДА (ПРИМЫК	21.69	157.92	2 316.36	194.26	2.39		2 476.67	
				0.072	1.56
	11.37
	166.78
	13.99
	0.17 
	
	178.32 	
621.		26.	Е27-203-4
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ СЪЕЗДА (ПРИМЫК	0.72	5.49	198.01	16.79			203.50	
				0.072	0.05
	0.40
	14.26
	1.21

	14.66 	
622.		27.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				12.5856	

	
	1276.18 
	99.30
	1375.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.61	11.77	181.04	15.20	1276.35	99.30	1568.46	
ОХР и ОПР	17.73	
Плановая прибыль	18.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1605.04	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. УЛ.ХАРЬКОВСКАЯ. ТИП 1	
623.	 	28.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.742	17.21
	121.38
	1363.81
	118.73
	1.77 
	
	1486.96 	
624.		29.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				111.8936	

	
	15016.12 
	1168.17
	16184.29 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	17.21	121.38	1363.81	118.73	15017.89	1168.17	17671.25	
ОХР и ОПР	157.80	
Плановая прибыль	167.81	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	17996.86	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
625.	 	30.	Е27-203-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ СЪЕЗДА (ПРИМЫК	21.69	157.92	2 316.36	194.26	2.39		2 476.67	
				0.072	1.56
	11.37
	166.78
	13.99
	0.17 
	
	178.32 	
626.		31.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				10.8576	

	
	1457.09 
	113.35
	1570.44 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.56	11.37	166.78	13.99	1457.26	113.35	1748.76	
ОХР и ОПР	16.67	
Плановая прибыль	17.72	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1783.15	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
627.	 	32.	Е27-202-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 045.01	154.07	2.39		2 210.99	
				0.765	17.75
	125.15
	1564.43
	117.86
	1.83 
	
	1691.41 	
628.		33.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				76.653	

	
	11067.16 
	860.81
	11927.97 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	17.75	125.15	1564.43	117.86	11068.99	860.81	13619.38	
ОХР и ОПР	159.71	
Плановая прибыль	169.84	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	13948.93	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
629.	 	34.	Е27-203-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ СЪЕЗДА (ПРИМЫК	21.69	157.92	2 523.35	188.32	2.39		2 683.66	
				0.08	1.74
	12.63
	201.87
	15.07
	0.19 
	
	214.69 	
630.		35.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				8.016	

	
	1157.35 
	90.02
	1247.37 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.74	12.63	201.87	15.07	1157.54	90.02	1462.06	
ОХР и ОПР	18.20	
Плановая прибыль	19.36	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1499.62	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
631.	 	36.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				1.1396	
	
	13.09
	4.52

	13.09 	
632.		37.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				1.1738	

	
	1175.88 
	93.36
	1269.24 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	13.09	4.52	1175.88	93.36	1282.33	
ОХР и ОПР	2.97	
Плановая прибыль	3.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1288.46	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. УЛ.ХАРЬКОВСКАЯ НА УЧАСТКАХ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. ТИП 2	
633.	 	38.	Е27-204-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100Т УЛОЖЕННОЙ СМЕСИ	23	162.18	1 826.38	157.30	2.39		1 990.95	
				6.6832	153.71
	1083.88
	12206.06
	1051.27
	15.97 
	
	13305.91 	
634.		39.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				674.9992	

	
	68444.92 
	5325.74
	73770.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	153.71	1083.88	12206.06	1051.27	68460.89	5325.74	87076.57	
ОХР и ОПР	1403.22	
Плановая прибыль	1492.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	89972.05	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
635.	 	40.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				3.05	70.76
	498.95
	5605.96
	488.03
	7.29 
	
	6112.20 	
636.		41.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				459.94	

	
	61723.95 
	4801.77
	66525.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	70.76	498.95	5605.96	488.03	61731.24	4801.77	72637.92	
ОХР и ОПР	648.64	
Плановая прибыль	689.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	73976.36	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
637.	 	42.	Е27-202-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 045.01	154.07	2.39		2 210.99	
				3.05	70.76
	498.95
	6237.28
	469.91
	7.29 
	
	6743.52 	
638.		43.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				305.61	

	
	44123.97 
	3432.00
	47555.97 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	70.76	498.95	6237.28	469.91	44131.26	3432.00	54299.49	
ОХР и ОПР	636.73	
Плановая прибыль	677.14	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	55613.36	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
639.	 	44.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				4.27	
	
	49.06
	16.95

	49.06 	
640.		45.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				4.3981	

	
	4405.88 
	349.82
	4755.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	49.06	16.95	4405.88	349.82	4804.76	
ОХР и ОПР	11.14	
Плановая прибыль	11.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4827.75	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ. 1-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
641.	 	46.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.40 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				12.68	199.33
	1405.45
	3343.97
	640.85
	72.28 
	
	4821.70 	
642.		47.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				1394.8	

	
	10195.99 
	28147.06
	38343.05 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	199.33	1405.45	3343.97	640.85	10268.27	28147.06	43164.75	
ОХР и ОПР	1344.83	
Плановая прибыль	1430.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	45939.74	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
643.	 	48.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				2.892	133.55
	987.70
	2325.95
	615.24
	34.62 
	
	3348.27 	
644.		49.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				550.926	

	
	5547.82 
	11145.23
	16693.05 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	133.55	987.70	2325.95	615.24	5582.44	11145.23	20041.32	
ОХР и ОПР	1053.45	
Плановая прибыль	1120.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22215.06	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
645.	 	50.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				3.55	93.15
	710.28
	233.45
	66.03
	8.09 
	
	951.82 	
646.		51.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				10.65	6.07
	44.94

	 
	
	44.94 	
647.		52.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				67.6275	

	
	681.01 
	1368.10
	2049.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	99.22	755.22	233.45	66.03	689.10	1368.10	3045.87	
ОХР и ОПР	539.72	
Плановая прибыль	573.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4159.56	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
648.	 	53.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				2.892	181.99
	1283.27
	6177.11
	1236.27
	115.39 
	
	7575.77 	
649.		54.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				14.46	60.59
	427.15
	2045.66
	409.51
	37.89 
	
	2510.70 	
650.		55.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				728.784	

	
	14160.27 
	16565.26
	30725.53 	
651.		56.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				212.562	

	
	3628.43 
	282.71
	3911.14 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	242.58	1710.42	8222.77	1645.78	17941.98	16847.97	44723.14	
ОХР и ОПР	2205.69	
Плановая прибыль	2345.65	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	49274.48	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
652.	 	57.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				2.85	74.78
	570.23
	187.42
	53.01
	6.50 
	
	764.15 	
653.		58.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				43.092	

	
	837.28 
	979.48
	1816.76 	
654.		59.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				12.5115	

	
	213.57 
	16.64
	230.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	74.78	570.23	187.42	53.01	1057.35	996.12	2811.12	
ОХР и ОПР	409.59	
Плановая прибыль	435.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3656.29	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
655.	 	60.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.46	35.00
	258.82
	11.45
	3.42
	268.29 
	19.81
	558.37 	
656.		61.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				46	

	
	462.76 
	41.86
	504.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	35.00	258.82	11.45	3.42	731.05	61.67	1062.99	
ОХР и ОПР	172.34	
Плановая прибыль	183.28	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1418.61	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
657.	 	62.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				5.36	407.79
	3015.86
	133.41
	39.88
	3126.17 
	230.80
	6506.24 	
658.		63.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				536	

	
	5526.16 
	498.48
	6024.64 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	407.79	3015.86	133.41	39.88	8652.33	729.28	12530.88	
ОХР и ОПР	2008.23	
Плановая прибыль	2135.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16674.77	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)	
659.	 	64.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				2.892	67.09
	473.10
	5315.55
	462.75
	6.91 
	
	5795.56 	
660.		65.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				2.892	3.24
	24.70
	656.98
	55.79

	681.68 	
661.		66.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				505.5216	

	
	51259.89 
	3988.57
	55248.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	70.33	497.80	5972.53	518.54	51266.80	3988.57	61725.70	
ОХР и ОПР	667.94	
Плановая прибыль	710.32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	63103.96	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. 1-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3	
662.	 	67.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				2.892	67.09
	473.10
	5315.55
	462.75
	6.91 
	
	5795.56 	
663.		68.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				363.2352	

	
	48746.16 
	3792.18
	52538.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	67.09	473.10	5315.55	462.75	48753.07	3792.18	58333.90	
ОХР и ОПР	615.04	
Плановая прибыль	654.07	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	59603.01	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
664.	 	69.	Е27-202-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 045.01	154.07	2.39		2 210.99	
				2.95	68.44
	482.59
	6032.78
	454.51
	7.05 
	
	6522.42 	
665.		70.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				295.59	

	
	42677.28 
	3319.48
	45996.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	68.44	482.59	6032.78	454.51	42684.33	3319.48	52519.18	
ОХР и ОПР	615.86	
Плановая прибыль	654.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	53789.98	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
666.	 	71.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				4.0488	
	
	46.52
	16.07

	46.52 	
667.		72.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				4.1703	

	
	4177.68 
	331.71
	4509.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	46.52	16.07	4177.68	331.71	4555.91	
ОХР и ОПР	10.56	
Плановая прибыль	11.23	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4577.70	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. 1-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК И УЛ.3 СЕНТЯБРЯ НА УЧАСТКАХ НАРАЩИВАНИЯ. ТИП 4	
668.	 	73.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.2289	
	
	2.63
	0.91

	2.63 	
669.		74.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.2358	

	
	236.22 
	18.76
	254.98 	
670.		75.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.327	7.59
	53.49
	601.03
	52.32
	0.78 
	
	655.30 	
671.		76.	С412-4041-2
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ I  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				32.8308	

	
	4080.87 
	317.47
	4398.34 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.59	53.49	603.66	53.23	4317.87	336.23	5311.25	
ОХР и ОПР	70.14	
Плановая прибыль	74.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5455.98	
 Ж5-17-10 ОСНОВАНИЕ ВЪЕЗДОВ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
672.	 	77.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.35 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ТОЛЩ.34 СМ ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.95	14.93
	105.30
	250.53
	48.01
	5.42 
	
	361.25 	
673.		78.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				104.5	

	
	763.90 
	2108.81
	2872.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	14.93	105.30	250.53	48.01	769.32	2108.81	3233.96	
ОХР и ОПР	100.76	
Плановая прибыль	107.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3441.87	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
674.	 	79.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.239	11.04
	81.63
	192.22
	50.84
	2.86 
	
	276.71 	
675.		80.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				45.5295	

	
	458.48 
	921.06
	1379.54 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	11.04	81.63	192.22	50.84	461.34	921.06	1656.25	
ОХР и ОПР	87.06	
Плановая прибыль	92.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1835.89	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
676.	 	81.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.39	10.23
	78.03
	25.65
	7.25
	0.89 
	
	104.57 	
677.		82.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				5.9436	

	
	59.85 
	120.24
	180.09 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.23	78.03	25.65	7.25	60.74	120.24	284.66	
ОХР и ОПР	56.05	
Плановая прибыль	59.60	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	400.31	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	
678.	 	83.	Е27-38-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	301.71	2369.87	722.57	118.86	15 716.49	1 207.27	20 016.20	
				0.239	72.11
	566.40
	172.69
	28.41
	3756.24 
	288.54
	4783.87 	
679.		84.	Е27-38-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-38-1  (ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 6 СМ)  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	5.64	44.3	0.38	0.21	971.68	75.62	1 091.98	
				-1.434	-8.09
	-63.53
	-0.54
	-0.30
	-1393.39 
	-108.44
	-1565.90 	
680.		85.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				9.56	

	
	69.88 
	192.92
	262.80 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	64.02	502.87	172.15	28.11	2432.73	373.02	3480.77	
ОХР и ОПР	348.96	
Плановая прибыль	371.10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4200.83	
 Ж5-17-10 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
681.	 	86.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.71	54.02
	399.49
	17.67
	5.28
	414.10 
	30.57
	861.83 	
682.		87.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				71	

	
	714.26 
	64.61
	778.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	54.02	399.49	17.67	5.28	1128.36	95.18	1640.70	
ОХР и ОПР	266.01	
Плановая прибыль	282.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2189.60	
 Ж5-17-11 ПОКРЫТИЕ ВЪЕЗДОВ. ТИП 5	
683.	 	88.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				2.46	307.03
	2305.93
	117.76
	22.71
	479.63 
	37.98
	2941.30 	
684.		89.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.3936	

	
	2.88 
	7.94
	10.82 	
685.		90.	СПРТ-УДМ-П1
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.8-М-А В30  
	М2					18.86	1.70	20.56	
				250.92	

	
	4732.35 
	426.56
	5158.91 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	307.03	2305.93	117.76	22.71	5214.86	472.48	8111.03	
ОХР и ОПР	1530.38	
Плановая прибыль	1627.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11268.90	
 Ж5-11-12 ВЪЕЗДЫ. ТИП 6. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
686.	 	91.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.30 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ТОЛЩ.24 СМ ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.7	11.00
	77.59
	184.60
	35.38
	3.99 
	
	266.18 	
687.		92.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				77	

	
	562.87 
	1553.86
	2116.73 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	11.00	77.59	184.60	35.38	566.86	1553.86	2382.91	
ОХР и ОПР	74.24	
Плановая прибыль	78.95	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2536.10	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
688.	 	93.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				0.21	13.22
	93.18
	448.55
	89.77
	8.38 
	
	550.11 	
689.		94.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				1.05	4.40
	31.02
	148.54
	29.74
	2.75 
	
	182.31 	
690.		95.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				52.92	

	
	981.14 
	1043.58
	2024.72 	
691.		96.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				15.435	

	
	263.48 
	20.53
	284.01 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	17.62	124.20	597.09	119.51	1255.75	1064.11	3041.15	
ОХР и ОПР	160.16	
Плановая прибыль	170.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3371.64	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
692.	 	97.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.36	9.45
	72.03
	23.67
	6.70
	0.82 
	
	96.52 	
693.		98.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				5.4432	

	
	100.92 
	107.34
	208.26 	
694.		99.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.5804	

	
	26.98 
	2.10
	29.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	9.45	72.03	23.67	6.70	128.72	109.44	333.86	
ОХР и ОПР	51.74	
Плановая прибыль	55.02	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	440.62	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
695.	 	100.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.9	68.47
	506.39
	22.40
	6.70
	524.92 
	38.75
	1092.46 	
696.		101.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				90	

	
	905.40 
	81.90
	987.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	68.47	506.39	22.40	6.70	1430.32	120.65	2079.76	
ОХР и ОПР	337.20	
Плановая прибыль	358.60	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2775.56	
 Ж5-11-13 ВЪЕЗДЫ. ТИП 6	
697.	 	102.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩКПГ40-II)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.21	4.87
	34.35
	385.98
	33.60
	0.50 
	
	420.83 	
698.		103.	С412-4044-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II  
	Т					93.21	7.25	100.46	
				31.227	

	
	2910.67 
	226.40
	3137.07 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.87	34.35	385.98	33.60	2911.17	226.40	3557.90	
ОХР и ОПР	44.66	
Плановая прибыль	47.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3650.05	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-II/2.3)	
699.	 	104.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.21	4.87
	34.35
	385.98
	33.60
	0.50 
	
	420.83 	
700.		105.	С412-4041-3
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II  
	Т					114.62	8.92	123.54	
				26.376	

	
	3023.22 
	235.27
	3258.49 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.87	34.35	385.98	33.60	3023.72	235.27	3679.32	
ОХР и ОПР	44.66	
Плановая прибыль	47.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3771.47	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
701.	 	106.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.147	
	
	1.69
	0.58

	1.69 	
702.		107.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.1514	

	
	151.67 
	12.04
	163.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	1.69	0.58	151.67	12.04	165.40	
ОХР и ОПР	0.38	
Плановая прибыль	0.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	166.19	
 Ж5-11-13 ВЪЕЗДЫ ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. ТИП 7	
703.	 	108.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0567	
	
	0.65
	0.23

	0.65 	
704.		109.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0584	

	
	58.50 
	4.65
	63.15 	
705.		110.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.081	1.88
	13.25
	148.88
	12.96
	0.19 
	
	162.32 	
706.		111.	С412-4041-3
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II  
	Т					114.62	8.92	123.54	
				10.1736	

	
	1166.10 
	90.75
	1256.85 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.88	13.25	149.53	13.19	1224.79	95.40	1482.97	
ОХР и ОПР	17.38	
Плановая прибыль	18.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1518.83	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОТУАР, ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ТИП 8	
707.	 	112.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.30СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.822	12.92
	91.11
	216.78
	41.54
	4.69 
	
	312.58 	
708.		113.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				90.42	

	
	660.97 
	1824.68
	2485.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.92	91.11	216.78	41.54	665.66	1824.68	2798.23	
ОХР и ОПР	87.18	
Плановая прибыль	92.71	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2978.12	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ	
709.	 	114.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	29.64		617.19	
				0.52	39.56
	292.58
	12.94
	3.87
	15.41 
	
	320.93 	
710.		115.	С414-1005-56
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100  
	М3					92.96	7.23	100.19	
				2.6385	

	
	245.27 
	19.08
	264.35 	
711.		116.	С414-2004
 	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100  
	М3					85.68	6.67	92.35	
				0.0103	

	
	0.88 
	0.07
	0.95 	
712.		117.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					4.11	0.37	4.48	
				52	

	
	213.72 
	19.24
	232.96 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	39.56	292.58	12.94	3.87	475.28	38.39	819.19	
ОХР и ОПР	194.83	
Плановая прибыль	207.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1221.21	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОТУАР, ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ТИП 8	
713.	 	118.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				2.74	341.98
	2568.39
	131.16
	25.29
	534.22 
	42.31
	3276.08 	
714.		119.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				8.8228	

	
	64.49 
	178.04
	242.53 	
715.		120.	СПРТ-УДМ-П2
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.6-М-А В22,5  
	М2					14.82	1.34	16.16	
				279.48	

	
	4141.89 
	374.50
	4516.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	341.98	2568.39	131.16	25.29	4740.60	594.85	8035.00	
ОХР и ОПР	1704.57	
Плановая прибыль	1812.72	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11552.29	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО УЛ.ХАРЬКОВСКОЙ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ	
716.	 	121.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.42	11.02
	84.03
	27.62
	7.81
	0.96 
	
	112.61 	
717.		122.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 8 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				3.78	2.15
	15.95

	 
	
	15.95 	
718.		123.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				10.584	

	
	205.65 
	240.57
	446.22 	
719.		124.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				3.087	

	
	52.70 
	4.11
	56.81 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.17	99.98	27.62	7.81	259.31	244.68	631.59	
ОХР и ОПР	70.84	
Плановая прибыль	75.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	777.77	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
720.	 	125.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.6	15.74
	120.05
	39.46
	11.16
	1.37 
	
	160.88 	
721.		126.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				9.072	

	
	176.27 
	206.21
	382.48 	
722.		127.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				2.634	

	
	44.96 
	3.50
	48.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	15.74	120.05	39.46	11.16	222.60	209.71	591.82	
ОХР и ОПР	86.23	
Плановая прибыль	91.70	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	769.75	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
723.	 	128.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				1.68	127.81
	945.27
	41.82
	12.50
	979.84 
	72.34
	2039.27 	
724.		129.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				168	

	
	1732.08 
	156.24
	1888.32 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	127.81	945.27	41.82	12.50	2711.92	228.58	3927.59	
ОХР и ОПР	629.45	
Плановая прибыль	669.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	5226.43	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ	
725.	 	130.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.42	4.29
	35.52
	9.48
	3.19
	29.45 
	2.34
	76.79 	
726.		131.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				2.1	5.10
	42.27

	 
	
	42.27 	
727.		132.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				7.035	

	
	713.35 
	55.51
	768.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	9.39	77.79	9.48	3.19	742.80	57.85	887.92	
ОХР и ОПР	53.22	
Плановая прибыль	56.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	997.73	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО УЛ.ХАРЬКОВСКОЙ. ТИП 11	
728.	 	133.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 028.31	80.11	1 215.56	
				0.42	4.29
	35.52
	9.48
	3.19
	431.89 
	33.65
	510.54 	
729.		134.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			162.38	12.63	195.14	
				2.52	6.12
	50.73

	409.20 
	31.83
	491.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.41	86.25	9.48	3.19	841.09	65.48	1002.30	
ОХР и ОПР	58.78	
Плановая прибыль	62.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1123.59	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ	
730.	 	135.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 030.87	80.18	1 218.19	
				0.42	4.29
	35.52
	9.48
	3.19
	432.97 
	33.68
	511.65 	
731.		136.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			174.70	13.59	208.42	
				0.84	2.04
	16.91

	146.75 
	11.42
	175.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.33	52.43	9.48	3.19	579.72	45.10	686.73	
ОХР и ОПР	36.55	
Плановая прибыль	38.87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	762.15	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО 1-МУ ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ И УЛ.3 СЕНТЯБРЯ. ТИП 12	
732.	 	137.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.17	4.46
	34.01
	11.18
	3.16
	0.39 
	
	45.58 	
733.		138.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 9 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				1.53	0.87
	6.46

	 
	
	6.46 	
734.		139.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				4.4982	

	
	87.40 
	102.24
	189.64 	
735.		140.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.3124	

	
	22.40 
	1.75
	24.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.33	40.47	11.18	3.16	110.19	103.99	265.83	
ОХР и ОПР	28.68	
Плановая прибыль	30.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	325.00	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
736.	 	141.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.22	5.77
	44.02
	14.47
	4.09
	0.50 
	
	58.99 	
737.		142.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				3.3264	

	
	64.63 
	75.61
	140.24 	
738.		143.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.9658	

	
	16.49 
	1.28
	17.77 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.77	44.02	14.47	4.09	81.62	76.89	217.00	
ОХР и ОПР	31.62	
Плановая прибыль	33.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	282.24	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
739.	 	144.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.66	50.21
	371.36
	16.43
	4.91
	384.94 
	28.42
	801.15 	
740.		145.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				66	

	
	680.46 
	61.38
	741.84 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	50.21	371.36	16.43	4.91	1065.40	89.80	1542.99	
ОХР и ОПР	247.28	
Плановая прибыль	262.98	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2053.25	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ	
741.	 	146.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.17	1.74
	14.38
	3.84
	1.29
	11.92 
	0.95
	31.09 	
742.		147.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				0.85	2.07
	17.11

	 
	
	17.11 	
743.		148.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				2.8475	

	
	288.74 
	22.47
	311.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.81	31.49	3.84	1.29	300.66	23.42	359.41	
ОХР и ОПР	21.54	
Плановая прибыль	22.91	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	403.86	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО 1-МУ ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ И УЛ.3 СЕНТЯБРЯ. ТИП 12	
744.	 	149.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 028.31	80.11	1 215.56	
				0.17	1.74
	14.38
	3.84
	1.29
	174.81 
	13.62
	206.65 	
745.		150.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			162.38	12.63	195.14	
				0.68	1.65
	13.69

	110.42 
	8.59
	132.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.39	28.07	3.84	1.29	285.23	22.21	339.35	
ОХР и ОПР	19.30	
Плановая прибыль	20.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	379.17	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ	
746.	 	151.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 030.87	80.18	1 218.19	
				0.17	1.74
	14.38
	3.84
	1.29
	175.25 
	13.63
	207.10 	
747.		152.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			174.70	13.59	208.42	
				0.34	0.83
	6.84

	59.40 
	4.62
	70.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.57	21.22	3.84	1.29	234.65	18.25	277.96	
ОХР и ОПР	14.80	
Плановая прибыль	15.73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	308.49	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ НА ВЪЕЗДАХ. ТИП 13	
748.	 	153.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.13	3.41
	26.01
	8.55
	2.42
	0.30 
	
	34.86 	
749.		154.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.13	3.41
	26.01
	8.55
	2.42
	0.30 
	
	34.86 	
750.		155.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.26	0.15
	1.10

	 
	
	1.10 	
751.		156.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				4.2588	

	
	78.96 
	83.98
	162.94 	
752.		157.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.2376	

	
	21.13 
	1.65
	22.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.97	53.12	17.10	4.84	100.69	85.63	256.54	
ОХР и ОПР	38.08	
Плановая прибыль	40.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	335.13	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
753.	 	158.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.18	4.72
	36.01
	11.84
	3.35
	0.41 
	
	48.26 	
754.		159.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				2.7216	

	
	50.46 
	53.67
	104.13 	
755.		160.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.7902	

	
	13.49 
	1.05
	14.54 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.72	36.01	11.84	3.35	64.36	54.72	166.93	
ОХР и ОПР	25.87	
Плановая прибыль	27.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	220.31	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
756.	 	161.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.53	40.32
	298.21
	13.19
	3.94
	309.12 
	22.82
	643.34 	
757.		162.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				53	

	
	533.18 
	48.23
	581.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	40.32	298.21	13.19	3.94	842.30	71.05	1224.75	
ОХР и ОПР	198.57	
Плановая прибыль	211.17	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1634.49	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ НА ВЪЕЗДАХ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ	
758.	 	163.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.13	1.33
	11.00
	2.93
	0.99
	9.12 
	0.72
	23.77 	
759.		164.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				0.39	0.95
	7.85

	 
	
	7.85 	
760.		165.	С412-4044-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II  
	Т					93.21	7.25	100.46	
				1.8629	

	
	173.64 
	13.51
	187.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.28	18.85	2.93	0.99	182.76	14.23	218.77	
ОХР и ОПР	13.04	
Плановая прибыль	13.87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	245.68	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ	
761.	 	166.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	818.39	63.69	989.22	
				0.13	1.33
	11.00
	2.93
	0.99
	106.39 
	8.28
	128.60 	
762.		167.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			138.69	10.79	169.61	
				0.52	1.26
	10.47

	72.12 
	5.61
	88.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.59	21.47	2.93	0.99	178.51	13.89	216.80	
ОХР и ОПР	14.76	
Плановая прибыль	15.70	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	247.26	
 ИТОГО прямые затраты по смете	3432.96	25208.76	66914.03	8052.82	465810.26	109411.23	667344.28	
ОХР и ОПР	21859.49	
Плановая прибыль	23246.52	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	712450.29	
Cмета: 12. 506. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ(ВЗАМЕН СМЕТЫ 12-506 НА СУММУ 284,618 Т.Р. В ИНВ.19-49785),ИЗМ.1 РАЗР.158-22 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. УЛ.ХАРЬКОВСКАЯ. ТИП 18	
763.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

764.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

765.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ. УЛ.К.ЛИБНЕХТА. ТИП 1. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
766.	 	31.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.40 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.25	3.93
	27.71
	65.93
	12.64
	1.43 
	
	95.07 	
767.		32.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				27.5	

	
	201.02 
	554.95
	755.97 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.93	27.71	65.93	12.64	202.45	554.95	851.04	
ОХР и ОПР	26.52	
Плановая прибыль	28.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	905.76	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ	
768.	 	33.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.057	2.63
	19.47
	45.84
	12.13
	0.68 
	
	65.99 	
769.		34.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				10.8585	

	
	109.35 
	219.67
	329.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.63	19.47	45.84	12.13	110.03	219.67	395.01	
ОХР и ОПР	20.77	
Плановая прибыль	22.09	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	437.87	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
770.	 	35.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.05	1.31
	10.00
	3.29
	0.93
	0.11 
	
	13.40 	
771.		36.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.15	0.09
	0.63

	 
	
	0.63 	
772.		37.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				0.9525	

	
	9.59 
	19.27
	28.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.40	10.63	3.29	0.93	9.70	19.27	42.89	
ОХР и ОПР	7.59	
Плановая прибыль	8.08	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	58.56	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
773.	 	38.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				0.057	3.59
	25.29
	121.75
	24.37
	2.27 
	
	149.31 	
774.		39.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				0.285	1.19
	8.42
	40.32
	8.07
	0.75 
	
	49.49 	
775.		40.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				14.364	

	
	279.09 
	326.49
	605.58 	
776.		41.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				4.1895	

	
	71.51 
	5.57
	77.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.78	33.71	162.07	32.44	353.62	332.06	881.46	
ОХР и ОПР	43.48	
Плановая прибыль	46.23	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	971.17	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
777.	 	42.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.04	1.05
	8.00
	2.63
	0.74
	0.09 
	
	10.72 	
778.		43.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				0.6048	

	
	11.75 
	13.75
	25.50 	
779.		44.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.1756	

	
	3.00 
	0.23
	3.23 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.05	8.00	2.63	0.74	14.84	13.98	39.45	
ОХР и ОПР	5.74	
Плановая прибыль	6.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	51.30	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
780.	 	45.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.08	6.09
	45.01
	1.99
	0.60
	46.66 
	3.44
	97.10 	
781.		46.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				8	

	
	82.48 
	7.44
	89.92 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.09	45.01	1.99	0.60	129.14	10.88	187.02	
ОХР и ОПР	29.97	
Плановая прибыль	31.88	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	248.87	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. УЛ.К.ЛИБНЕХТА. ТИП 1	
782.	 	47.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.025	0.58
	4.09
	45.95
	4.00
	0.06 
	
	50.10 	
783.		48.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.025	0.03
	0.21
	5.68
	0.48

	5.89 	
784.		49.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				4.37	

	
	443.12 
	34.48
	477.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.61	4.30	51.63	4.48	443.18	34.48	533.59	
ОХР и ОПР	5.77	
Плановая прибыль	6.13	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	545.49	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
785.	 	50.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0399	
	
	0.46
	0.16

	0.46 	
786.		51.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0411	

	
	41.17 
	3.27
	44.44 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.46	0.16	41.17	3.27	44.90	
ОХР и ОПР	0.11	
Плановая прибыль	0.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	45.12	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
787.	 	52.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.025	0.58
	4.09
	45.95
	4.00
	0.06 
	
	50.10 	
788.		53.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				3.77	

	
	505.93 
	39.36
	545.29 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.58	4.09	45.95	4.00	505.99	39.36	595.39	
ОХР и ОПР	5.32	
Плановая прибыль	5.65	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	606.36	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
789.	 	54.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0406	
	
	0.47
	0.16

	0.47 	
790.		55.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0418	

	
	41.87 
	3.32
	45.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.47	0.16	41.87	3.32	45.66	
ОХР и ОПР	0.11	
Плановая прибыль	0.11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	45.88	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
791.	 	56.	Е27-202-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 045.01	154.07	2.39		2 210.99	
				0.026	0.60
	4.25
	53.17
	4.01
	0.06 
	
	57.48 	
792.		57.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				2.5116	

	
	362.62 
	28.21
	390.83 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.60	4.25	53.17	4.01	362.68	28.21	448.31	
ОХР и ОПР	5.43	
Плановая прибыль	5.77	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	459.51	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. 3-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3	
793.	 	74.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.234	5.43
	38.28
	430.10
	37.44
	0.56 
	
	468.94 	
794.		75.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.234	0.26
	2.00
	53.16
	4.51

	55.16 	
795.		76.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				54.26	

	
	5501.96 
	428.11
	5930.07 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.69	40.28	483.26	41.95	5502.52	428.11	6454.17	
ОХР и ОПР	54.04	
Плановая прибыль	57.47	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6565.68	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
796.	 	77.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.1634	
	
	1.88
	0.65

	1.88 	
797.		78.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.1634	

	
	163.69 
	13.00
	176.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	1.88	0.65	163.69	13.00	178.57	
ОХР и ОПР	0.43	
Плановая прибыль	0.45	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	179.45	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
798.	 	79.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.234	5.43
	38.28
	430.10
	37.44
	0.56 
	
	468.94 	
799.		80.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				41.6	

	
	5582.72 
	434.30
	6017.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.43	38.28	430.10	37.44	5583.28	434.30	6485.96	
ОХР и ОПР	49.76	
Плановая прибыль	52.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6588.64	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
800.	 	81.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.1668	
	
	1.92
	0.66

	1.92 	
801.		82.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.1668	

	
	167.10 
	13.27
	180.37 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	1.92	0.66	167.10	13.27	182.29	
ОХР и ОПР	0.43	
Плановая прибыль	0.46	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	183.18	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)	
802.	 	83.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.236	5.48
	38.61
	433.77
	37.76
	0.56 
	
	472.94 	
803.		84.	С412-4041-2
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ I  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				25.23	

	
	3136.09 
	243.97
	3380.06 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.48	38.61	433.77	37.76	3136.65	243.97	3853.00	
ОХР и ОПР	50.19	
Плановая прибыль	53.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3956.56	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ. 1-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
804.	 	85.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.40 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.35	5.50
	38.79
	92.30
	17.69
	2.00 
	
	133.09 	
805.		86.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				38.5	

	
	281.44 
	776.93
	1058.37 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.50	38.79	92.30	17.69	283.44	776.93	1191.46	
ОХР и ОПР	37.12	
Плановая прибыль	39.47	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1268.05	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ	
806.	 	87.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.074	3.42
	25.27
	59.52
	15.74
	0.89 
	
	85.68 	
807.		88.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				14.1	

	
	141.99 
	285.24
	427.23 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.42	25.27	59.52	15.74	142.88	285.24	512.91	
ОХР и ОПР	26.95	
Плановая прибыль	28.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	568.52	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
808.	 	89.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.016	0.42
	3.20
	1.05
	0.30
	0.04 
	
	4.29 	
809.		90.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.048	0.03
	0.20

	 
	
	0.20 	
810.		91.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				3.05	

	
	30.71 
	61.70
	92.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.45	3.40	1.05	0.30	30.75	61.70	96.90	
ОХР и ОПР	2.43	
Плановая прибыль	2.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	101.92	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
811.	 	92.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				0.074	4.66
	32.84
	158.06
	31.63
	2.95 
	
	193.85 	
812.		93.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				0.37	1.55
	10.93
	52.34
	10.48
	0.97 
	
	64.24 	
813.		94.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				18.67	

	
	362.76 
	424.37
	787.13 	
814.		95.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				2.624	

	
	44.79 
	3.49
	48.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.21	43.77	210.40	42.11	411.47	427.86	1093.50	
ОХР и ОПР	56.44	
Плановая прибыль	60.02	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1209.96	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
815.	 	96.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.13	3.41
	26.01
	8.55
	2.42
	0.30 
	
	34.86 	
816.		97.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				1.96	

	
	38.08 
	44.55
	82.63 	
817.		98.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.528	

	
	9.01 
	0.70
	9.71 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.41	26.01	8.55	2.42	47.39	45.25	127.20	
ОХР и ОПР	18.68	
Плановая прибыль	19.87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	165.75	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
818.	 	99.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.25	19.02
	140.67
	6.22
	1.86
	145.81 
	10.77
	303.47 	
819.		100.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				25	

	
	257.75 
	23.25
	281.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.02	140.67	6.22	1.86	403.56	34.02	584.47	
ОХР и ОПР	93.67	
Плановая прибыль	99.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	777.75	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. 1-ЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3	
820.	 	101.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.074	1.72
	12.11
	136.01
	11.84
	0.18 
	
	148.30 	
821.		102.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.074	0.08
	0.63
	16.81
	1.43

	17.44 	
822.		103.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				12.95	

	
	1313.13 
	102.18
	1415.31 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.80	12.74	152.82	13.27	1313.31	102.18	1581.05	
ОХР и ОПР	17.09	
Плановая прибыль	18.18	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1616.32	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
823.	 	104.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0518	
	
	0.60
	0.21

	0.60 	
824.		105.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0518	

	
	51.89 
	4.12
	56.01 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.60	0.21	51.89	4.12	56.61	
ОХР и ОПР	0.14	
Плановая прибыль	0.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	56.90	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
825.	 	106.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.074	1.72
	12.11
	136.01
	11.84
	0.18 
	
	148.30 	
826.		107.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				9.31	

	
	1249.40 
	97.20
	1346.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.72	12.11	136.01	11.84	1249.58	97.20	1494.90	
ОХР и ОПР	15.74	
Плановая прибыль	16.74	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1527.38	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
827.	 	108.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0532	
	
	0.61
	0.21

	0.61 	
828.		109.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0532	

	
	53.29 
	4.23
	57.52 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.61	0.21	53.29	4.23	58.13	
ОХР и ОПР	0.14	
Плановая прибыль	0.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	58.42	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)	
829.	 	110.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.076	1.76
	12.43
	139.69
	12.16
	0.18 
	
	152.30 	
830.		111.	С412-4041-2
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ I  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				7.63	

	
	948.41 
	73.78
	1022.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.76	12.43	139.69	12.16	948.59	73.78	1174.49	
ОХР и ОПР	16.16	
Плановая прибыль	17.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1207.84	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. УЛ.КУПРИЯНОВА. ТИП 3	
831.	 	128.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.028	0.65
	4.58
	51.46
	4.48
	0.07 
	
	56.11 	
832.		129.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.028	0.03
	0.24
	6.36
	0.54

	6.60 	
833.		130.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				4.8984	

	
	496.70 
	38.65
	535.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.68	4.82	57.82	5.02	496.77	38.65	598.06	
ОХР и ОПР	6.46	
Плановая прибыль	6.88	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	611.40	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
834.	 	131.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0206	
	
	0.24
	0.08

	0.24 	
835.		132.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0218	

	
	21.84 
	1.73
	23.57 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.24	0.08	21.84	1.73	23.81	
ОХР и ОПР	0.05	
Плановая прибыль	0.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23.92	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)	
836.	 	133.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.028	0.65
	4.58
	51.46
	4.48
	0.07 
	
	56.11 	
837.		134.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				3.5848	

	
	481.08 
	37.43
	518.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.65	4.58	51.46	4.48	481.15	37.43	574.62	
ОХР и ОПР	5.95	
Плановая прибыль	6.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	586.90	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
838.	 	135.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.02	
	
	0.23
	0.08

	0.23 	
839.		136.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0203	

	
	20.34 
	1.61
	21.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.23	0.08	20.34	1.61	22.18	
ОХР и ОПР	0.05	
Плановая прибыль	0.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22.29	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)	
840.	 	137.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМБГ20-I/2.5)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.03	0.70
	4.91
	55.14
	4.80
	0.07 
	
	60.12 	
841.		138.	С412-4041-2
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ I  
	Т					124.30	9.67	133.97	
				3.004	

	
	373.40 
	29.05
	402.45 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.70	4.91	55.14	4.80	373.47	29.05	462.57	
ОХР и ОПР	6.38	
Плановая прибыль	6.79	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	475.74	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
842.	 	145.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.53	13.91
	106.04
	34.85
	9.86
	1.21 
	
	142.10 	
843.		146.	СПРЛ-ДОЛ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М600 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					18.54	19.72	38.26	
				4.0136	

	
	74.41 
	79.15
	153.56 	
844.		147.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.1637	

	
	19.86 
	1.55
	21.41 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.91	106.04	34.85	9.86	95.48	80.70	317.07	
ОХР и ОПР	76.17	
Плановая прибыль	81.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	474.24	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
845.	 	148.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				1.24	94.34
	697.70
	30.86
	9.23
	723.22 
	53.39
	1505.17 	
846.		149.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				124	

	
	1247.44 
	112.84
	1360.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	94.34	697.70	30.86	9.23	1970.66	166.23	2865.45	
ОХР и ОПР	464.59	
Плановая прибыль	494.07	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3824.11	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВЪЕЗДОВ И ПАРКОВКИ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ	
847.	 	150.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩКПГ40-II ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59			107.14	
				7.28	74.33
	615.74
	164.24
	55.26

	779.98 	
848.		151.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				3.0975	7.53
	62.35

	 
	
	62.35 	
849.		152.	С412-4044-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II  
	Т					93.21	7.25	100.46	
				14.7289	

	
	1372.88 
	106.78
	1479.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	81.86	678.09	164.24	55.26	1372.88	106.78	2321.99	
ОХР и ОПР	481.96	
Плановая прибыль	512.54	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3316.49	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ	
850.	 	153.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	888.51	69.26	1 064.91	
				7.4	75.55
	625.89
	166.94
	56.17
	6574.97 
	512.52
	7880.32 	
851.		154.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			138.69	10.79	169.61	
				29.6	71.93
	595.85

	4105.22 
	319.38
	5020.45 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	147.48	1221.74	166.94	56.17	10680.19	831.90	12900.77	
ОХР и ОПР	839.84	
Плановая прибыль	893.13	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	14633.74	
 Ж5-17-10 ОСНОВАНИЕ ПАРКОВКИ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
852.	 	155.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.30 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.55	8.65
	60.96
	145.05
	27.80
	3.14 
	
	209.15 	
853.		156.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				60.5	

	
	442.26 
	1220.89
	1663.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.65	60.96	145.05	27.80	445.40	1220.89	1872.30	
ОХР и ОПР	58.33	
Плановая прибыль	62.03	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1992.66	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
854.	 	157.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.17	7.85
	58.06
	136.73
	36.17
	2.03 
	
	196.82 	
855.		158.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				32.385	

	
	326.12 
	655.15
	981.27 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.85	58.06	136.73	36.17	328.15	655.15	1178.09	
ОХР и ОПР	61.93	
Плановая прибыль	65.86	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1305.88	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
856.	 	159.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.18	4.72
	36.01
	11.84
	3.35
	0.41 
	
	48.26 	
857.		160.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.54	0.31
	2.28

	 
	
	2.28 	
858.		161.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				3.429	

	
	34.53 
	69.37
	103.90 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.03	38.29	11.84	3.35	34.94	69.37	154.44	
ОХР и ОПР	27.37	
Плановая прибыль	29.10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	210.91	
 Ж5-17-10 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	
859.	 	162.	Е27-38-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	301.71	2369.87	722.57	118.86	15 716.49	1 207.27	20 016.20	
				0.17	51.29
	402.88
	122.84
	20.21
	2671.80 
	205.24
	3402.76 	
860.		163.	Е27-38-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-38-1  (ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 6 СМ)  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 8.2	1000М2	5.64	44.3	0.38	0.21	971.68	75.62	1 091.98	
				-1.02	-5.75
	-45.19
	-0.39
	-0.21
	-991.11 
	-77.13
	-1113.82 	
861.		164.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				6.8	

	
	49.71 
	137.22
	186.93 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	45.54	357.69	122.45	20.00	1730.40	265.33	2475.87	
ОХР и ОПР	248.21	
Плановая прибыль	263.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2988.05	
 Ж5-17-10 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
862.	 	165.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.38	28.91
	213.81
	9.46
	2.83
	221.63 
	16.36
	461.26 	
863.		166.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				38	

	
	382.28 
	34.58
	416.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	28.91	213.81	9.46	2.83	603.91	50.94	878.12	
ОХР и ОПР	142.38	
Плановая прибыль	151.41	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1171.91	
 Ж5-17-11 ПОКРЫТИЕ ПАРКОВКИ. ТИП 14	
864.	 	167.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				1.74	217.17
	1631.02
	83.29
	16.06
	339.25 
	26.87
	2080.43 	
865.		168.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.2784	

	
	2.04 
	5.62
	7.66 	
866.		169.	СПРТ-УДМ-П4
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.8-М-А В27,5  
	М2					18.67	1.68	20.35	
				88.74	

	
	1656.78 
	149.08
	1805.86 	
867.		170.	П0
 	ПРИМЕНЯЕТСЯ 87 М2 ПЛИТКИ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	217.17	1631.02	83.29	16.06	1998.07	181.57	3893.95	
ОХР и ОПР	1082.46	
Плановая прибыль	1151.14	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	6127.55	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
868.	 	175.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.48	12.60
	96.04
	31.56
	8.93
	1.09 
	
	128.69 	
869.		176.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				1.45	0.83
	6.12

	 
	
	6.12 	
870.		177.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				9.096	

	
	91.60 
	184.01
	275.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	13.43	102.16	31.56	8.93	92.69	184.01	410.42	
ОХР и ОПР	73.01	
Плановая прибыль	77.64	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	561.07	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
871.	 	182.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.38	9.97
	76.03
	24.99
	7.07
	0.87 
	
	101.89 	
872.		183.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				1.51	0.86
	6.37

	 
	
	6.37 	
873.		184.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				7.5888	

	
	147.45 
	172.49
	319.94 	
874.		185.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				2.2141	

	
	37.79 
	2.94
	40.73 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.83	82.40	24.99	7.07	186.11	175.43	468.93	
ОХР и ОПР	58.80	
Плановая прибыль	62.53	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	590.26	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
875.	 	186.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.74	56.30
	416.37
	18.42
	5.51
	431.60 
	31.86
	898.25 	
876.		187.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				74	

	
	762.94 
	68.82
	831.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	56.30	416.37	18.42	5.51	1194.54	100.68	1730.01	
ОХР и ОПР	277.26	
Плановая прибыль	294.85	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2302.12	
 ИТОГО прямые затраты по смете	814.89	6268.17	3737.70	581.26	43831.05	8502.06	62338.98	
ОХР и ОПР	4501.42	
Плановая прибыль	4787.05	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	71627.45	
Cмета: 12. 507. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ(ВЗАМЕН СМЕТЫ 12-507 НА СУММУ 182,039 Т.Р. В ИНВ.19-49785),ИЗМ.1 РАЗР.158-22 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ	
 Ж5-16-13 ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЕ. ТИП 10	
877.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

878.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

879.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
880.	 	4.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				2.755	43.31
	305.36
	726.55
	139.24
	15.70 
	
	1047.61 	
881.		5.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				81.7	

	
	597.23 
	1648.71
	2245.94 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	43.31	305.36	726.55	139.24	612.93	1648.71	3293.55	
ОХР и ОПР	292.19	
Плановая прибыль	310.73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3896.47	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	
882.	 	6.	Е27-251-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	65.36	460.87	251.56	37.78	28.50		740.93	
				0.7005	45.78
	322.84
	176.22
	26.46
	19.96 
	
	519.02 	
883.		7.	С412-100-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40  
	М3					15.65	1.22	16.87	
				1.176	

	
	18.40 
	1.43
	19.83 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	45.78	322.84	176.22	26.46	38.36	1.43	538.85	
ОХР и ОПР	229.56	
Плановая прибыль	244.13	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1012.54	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ	
884.	 	8.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	29.64		617.19	
				6.48	493.00
	3646.04
	161.29
	48.21
	192.07 
	
	3999.40 	
885.		9.	С414-1005-56
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100  
	М3					92.96	7.23	100.19	
				34	

	
	3160.64 
	245.82
	3406.46 	
886.		10.	С414-2004
 	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100  
	М3					85.68	6.67	92.35	
				0.0681	

	
	5.83 
	0.45
	6.28 	
887.		11.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					4.11	0.37	4.48	
				648	

	
	2663.28 
	239.76
	2903.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	493.00	3646.04	161.29	48.21	6021.82	486.03	10315.18	
ОХР и ОПР	2427.86	
Плановая прибыль	2581.91	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	15324.95	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 9	
888.	 	12.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				12.9	1610.05
	12092.07
	617.52
	119.07
	2515.11 
	199.18
	15423.88 	
889.		13.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				2.26	

	
	16.52 
	45.61
	62.13 	
890.		14.	СПРТ-УДМ-П3
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.8-М-А (ГЛАДКАЯ С ТОНКОЙ ФАСКОЙ, СЕРОГО ЦВЕТА) В25  
	М2					18.54	1.67	20.21	
				8728	

	
	161817.12 
	14575.76
	176392.88 	
891.		15.	П0
 	ПРИМЕНЯЕТСЯ 735 М2 ПЛИТКИ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	1610.05	12092.07	617.52	119.07	164348.75	14820.55	191878.89	
ОХР и ОПР	8025.16	
Плановая прибыль	8534.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	208438.42	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
892.	 	16.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.20СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				2.04	32.07
	226.11
	537.99
	103.10
	11.63 
	
	775.73 	
893.		17.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				224.4	

	
	1640.36 
	4528.39
	6168.75 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	32.07	226.11	537.99	103.10	1651.99	4528.39	6944.48	
ОХР и ОПР	216.36	
Плановая прибыль	230.08	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7390.92	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	
894.	 	18.	Е27-251-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	65.36	460.87	251.56	37.78	28.50		740.93	
				1.02	66.67
	470.09
	256.59
	38.54
	29.07 
	
	755.75 	
895.		19.	С412-100-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40  
	М3					15.65	1.22	16.87	
				198.9	

	
	3112.79 
	242.66
	3355.45 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	66.67	470.09	256.59	38.54	3141.86	242.66	4111.20	
ОХР и ОПР	334.27	
Плановая прибыль	355.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4800.95	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ	
896.	 	20.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.23	3.62
	25.49
	60.66
	11.62
	1.31 
	
	87.46 	
897.		21.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				25.1	

	
	183.48 
	506.52
	690.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.62	25.49	60.66	11.62	184.79	506.52	777.46	
ОХР и ОПР	24.39	
Плановая прибыль	25.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	827.79	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ	
898.	 	22.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	29.64		617.19	
				8.9	677.11
	5007.67
	221.52
	66.22
	263.80 
	
	5492.99 	
899.		23.	С414-1005-56
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100  
	М3					92.96	7.23	100.19	
				103.66	

	
	9636.23 
	749.46
	10385.69 	
900.		24.	С414-2004
 	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100  
	М3					85.68	6.67	92.35	
				0.0203	

	
	1.74 
	0.14
	1.88 	
901.		25.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					4.11	0.37	4.48	
				890	

	
	3657.90 
	329.30
	3987.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	677.11	5007.67	221.52	66.22	13559.67	1078.90	19867.76	
ОХР и ОПР	3334.56	
Плановая прибыль	3546.14	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	26748.46	
 Ж5-16-13 ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЕ. ТИП 10	
902.	 	26.	Е27-202-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА В, Г, Д, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ МЕНЕЕ 40 % И ВЫСОКОПОРИСТЫХ ПЕСЧАНЫХ  (А/Б ПДГ- III/2.0) 
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 011.90	172.73	2.39		2 177.88	
				2.04	47.33
	333.72
	4104.28
	352.37
	4.88 
	
	4442.88 	
903.		27.	С412-4043-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III  
	Т					131.40	10.22	141.62	
				240.3	

	
	31575.42 
	2455.87
	34031.29 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	47.33	333.72	4104.28	352.37	31580.30	2455.87	38474.17	
ОХР и ОПР	450.90	
Плановая прибыль	479.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	39404.58	
 ИТОГО прямые затраты по смете	3018.94	22429.39	6862.62	904.83	221140.47	25769.06	276201.54	
ОХР и ОПР	15335.25	
Плановая прибыль	16308.29	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	307845.08	
Cмета: 12. 508. ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ.ДОМАШЕВСКОЙ - ЗАГОРОДНОГО ПЕРЕУЛКА	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО УЛ.ДОМАШЕВСКОЙ. ТИП 11	
904.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

905.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

906.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ. ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
907.	 	4.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.40 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ И ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.1	1.57
	11.08
	26.37
	5.05
	0.57 
	
	38.02 	
908.		5.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				11	

	
	80.41 
	221.98
	302.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.57	11.08	26.37	5.05	80.98	221.98	340.41	
ОХР и ОПР	10.60	
Плановая прибыль	11.27	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	362.28	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ	
909.	 	6.	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  ТОЛЩ. 15 СМ ПОД ПРОЕЗДОМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	1000М2	46.18	341.53	804.27	212.74	11.97		1 157.77	
				0.013	0.60
	4.44
	10.46
	2.77
	0.16 
	
	15.06 	
910.		7.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				2.4765	

	
	24.94 
	50.10
	75.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.60	4.44	10.46	2.77	25.10	50.10	90.10	
ОХР и ОПР	4.74	
Плановая прибыль	5.04	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	99.88	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
911.	 	8.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.15	3.94
	30.01
	9.86
	2.79
	0.34 
	
	40.21 	
912.		9.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.45	0.26
	1.90

	 
	
	1.90 	
913.		10.	С412-1504-6Г
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ЩГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					10.07	20.23	30.30	
				2.8575	

	
	28.78 
	57.81
	86.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.20	31.91	9.86	2.79	29.12	57.81	128.70	
ОХР и ОПР	22.81	
Плановая прибыль	24.25	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	175.76	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ	
914.	 	11.	Е27-250-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	62.93	443.73	2 135.93	427.48	39.90		2 619.56	
				0.013	0.82
	5.77
	27.77
	5.56
	0.52 
	
	34.06 	
915.		12.	Е27-250-3
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	4.19	29.54	141.47	28.32	2.62		173.63	
				0.065	0.27
	1.92
	9.20
	1.84
	0.17 
	
	11.29 	
916.		13.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				3.276	

	
	63.65 
	74.46
	138.11 	
917.		14.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.9555	

	
	16.31 
	1.27
	17.58 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.09	7.69	36.97	7.40	80.65	75.73	201.04	
ОХР и ОПР	9.92	
Плановая прибыль	10.55	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	221.51	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
918.	 	15.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.12	3.15
	24.01
	7.89
	2.23
	0.27 
	
	32.17 	
919.		16.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				1.8144	

	
	35.25 
	41.24
	76.49 	
920.		17.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.5268	

	
	8.99 
	0.70
	9.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.15	24.01	7.89	2.23	44.51	41.94	118.35	
ОХР и ОПР	17.24	
Плановая прибыль	18.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	153.93	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
921.	 	18.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.25	19.02
	140.67
	6.22
	1.86
	145.81 
	10.77
	303.47 	
922.		19.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				25	

	
	257.75 
	23.25
	281.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.02	140.67	6.22	1.86	403.56	34.02	584.47	
ОХР и ОПР	93.67	
Плановая прибыль	99.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	777.75	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)	
923.	 	20.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМПГ20-I/2.0)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.013	0.30
	2.13
	23.89
	2.08
	0.03 
	
	26.05 	
924.		21.	Е27-202-9
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	1.12	8.54	227.17	19.29			235.71	
				0.013	0.01
	0.11
	2.95
	0.25

	3.06 	
925.		22.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				2.2724	

	
	230.42 
	17.93
	248.35 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.31	2.24	26.84	2.33	230.45	17.93	277.46	
ОХР и ОПР	3.01	
Плановая прибыль	3.19	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	283.66	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ. ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ТИП 3	
926.	 	23.	Е27-202-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40% (А/Б ЩМАГ20-II/2.3)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	1 838.02	160.01	2.39		2 004.00	
				0.013	0.30
	2.13
	23.89
	2.08
	0.03 
	
	26.05 	
927.		24.	С412-4041-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II  
	Т					134.20	10.44	144.64	
				1.6328	

	
	219.12 
	17.05
	236.17 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.30	2.13	23.89	2.08	219.15	17.05	262.22	
ОХР и ОПР	2.77	
Плановая прибыль	2.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	267.93	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)	
928.	 	25.	Е27-202-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, А, Б С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО И СМЕСИ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ (А/Б ЩМСГ10-I/2.2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 045.01	154.07	2.39		2 210.99	
				0.013	0.30
	2.13
	26.59
	2.00
	0.03 
	
	28.75 	
929.		26.	С412-4051
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, МАРКИ I С ДОБАВКОЙ ПАВ  
	Т					144.38	11.23	155.61	
				1.3026	

	
	188.07 
	14.63
	202.70 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.30	2.13	26.59	2.00	188.10	14.63	231.45	
ОХР и ОПР	2.71	
Плановая прибыль	2.89	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	237.05	
 Ж5-11-13 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	
930.	 	27.	Е27-72-2
(65.72 / 69.89) 	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  
Разряд  МK  Ставка 4р 8.2	Т			11.49	3.97			11.49	
				0.0182	
	
	0.21
	0.07

	0.21 	
931.		28.	С117-1800
 	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-Б-60  
	Т					1 001.77	79.54	1 081.31	
				0.0187	

	
	18.73 
	1.49
	20.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.21	0.07	18.73	1.49	20.43	
ОХР и ОПР	0.05	
Плановая прибыль	0.05	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	20.53	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ. ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ТИП 8	
932.	 	29.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.30СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.036	0.57
	3.99
	9.49
	1.82
	0.21 
	
	13.69 	
933.		30.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				3.96	

	
	28.95 
	79.91
	108.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.57	3.99	9.49	1.82	29.16	79.91	122.55	
ОХР и ОПР	3.82	
Плановая прибыль	4.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	130.43	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ. ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ТИП 8	
934.	 	31.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				0.12	14.98
	112.48
	5.74
	1.11
	23.40 
	1.85
	143.47 	
935.		32.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.3864	

	
	2.82 
	7.80
	10.62 	
936.		33.	СПРТ-УДМ-П2
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.6-М-А В22,5  
	М2					14.82	1.34	16.16	
				12.24	

	
	181.40 
	16.40
	197.80 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	14.98	112.48	5.74	1.11	207.62	26.05	351.89	
ОХР и ОПР	74.65	
Плановая прибыль	79.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	505.93	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ	
937.	 	34.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.23	6.04
	46.02
	15.12
	4.28
	0.52 
	
	61.66 	
938.		35.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 9 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				2.07	1.18
	8.74

	 
	
	8.74 	
939.		36.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				6.0858	

	
	118.25 
	138.33
	256.58 	
940.		37.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.7756	

	
	30.31 
	2.36
	32.67 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	7.22	54.76	15.12	4.28	149.08	140.69	359.65	
ОХР и ОПР	38.80	
Плановая прибыль	41.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	439.71	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
941.	 	38.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.31	8.13
	62.02
	20.39
	5.77
	0.71 
	
	83.12 	
942.		39.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				4.6872	

	
	91.07 
	106.54
	197.61 	
943.		40.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				1.3609	

	
	23.23 
	1.81
	25.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.13	62.02	20.39	5.77	115.01	108.35	305.77	
ОХР и ОПР	44.55	
Плановая прибыль	47.38	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	397.70	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
944.	 	41.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.93	70.75
	523.27
	23.15
	6.92
	542.41 
	40.05
	1128.88 	
945.		42.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				93	

	
	958.83 
	86.49
	1045.32 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	70.75	523.27	23.15	6.92	1501.24	126.54	2174.20	
ОХР и ОПР	348.44	
Плановая прибыль	370.55	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2893.19	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ	
946.	 	43.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.23	2.35
	19.45
	5.19
	1.75
	16.13 
	1.28
	42.05 	
947.		44.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				1.15	2.79
	23.15

	 
	
	23.15 	
948.		45.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				3.8525	

	
	390.64 
	30.40
	421.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.14	42.60	5.19	1.75	406.77	31.68	486.24	
ОХР и ОПР	29.14	
Плановая прибыль	31.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	546.38	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО ЗАГОРОДНОМУ ПЕРЕУЛКУ. ТИП 12	
949.	 	46.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 028.31	80.11	1 215.56	
				0.23	2.35
	19.45
	5.19
	1.75
	236.51 
	18.43
	279.58 	
950.		47.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			162.38	12.63	195.14	
				0.92	2.24
	18.52

	149.39 
	11.62
	179.53 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.59	37.97	5.19	1.75	385.90	30.05	459.11	
ОХР и ОПР	26.10	
Плановая прибыль	27.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	512.97	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ	
951.	 	48.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 030.87	80.18	1 218.19	
				0.23	2.35
	19.45
	5.19
	1.75
	237.10 
	18.44
	280.18 	
952.		49.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			174.70	13.59	208.42	
				0.46	1.12
	9.26

	80.36 
	6.25
	95.87 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.47	28.71	5.19	1.75	317.46	24.69	376.05	
ОХР и ОПР	20.02	
Плановая прибыль	21.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	417.36	
 Ж5-11-12 ОСНОВАНИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО УЛ.ДОМАШЕВСКОЙ. ТИП 11	
953.	 	50.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.07	1.84
	14.01
	4.60
	1.30
	0.16 
	
	18.77 	
954.		51.	Е27-56-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 8 СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М2	0.57	4.22					4.22	
				0.56	0.32
	2.36

	 
	
	2.36 	
955.		52.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				1.764	

	
	34.27 
	40.10
	74.37 	
956.		53.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.5145	

	
	8.78 
	0.68
	9.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.16	16.37	4.60	1.30	43.21	40.78	104.96	
ОХР и ОПР	11.61	
Плановая прибыль	12.35	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	128.92	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ	
957.	 	54.	Е27-56-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.12СМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	26.24	200.08	65.76	18.60	2.28		268.12	
				0.09	2.36
	18.01
	5.92
	1.67
	0.21 
	
	24.14 	
958.		55.	СПРЛ-ГРАНИТ-40
 	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М1400 ФР.40-80(70)ММ  
	М3					19.43	22.73	42.16	
				1.3608	

	
	26.44 
	30.93
	57.37 	
959.		56.	С412-120-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20  
	М3					17.07	1.33	18.40	
				0.3951	

	
	6.74 
	0.53
	7.27 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.36	18.01	5.92	1.67	33.39	31.46	88.78	
ОХР и ОПР	12.93	
Плановая прибыль	13.75	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	115.46	
 Ж5-11-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)	
960.	 	57.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 18Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.26	19.78
	146.29
	6.47
	1.93
	151.64 
	11.20
	315.60 	
961.		58.	574612-5
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.18СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.31	0.93	11.24	
				26	

	
	268.06 
	24.18
	292.24 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.78	146.29	6.47	1.93	419.70	35.38	607.84	
ОХР и ОПР	97.41	
Плановая прибыль	103.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	808.84	
 Ж5-11-12 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ	
962.	 	59.	Е27-55-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ20-I/2,0 ТОЛЩ.4,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	70.12	5.57	182.83	
				0.07	0.71
	5.92
	1.58
	0.53
	4.91 
	0.39
	12.80 	
963.		60.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2,5СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13					20.13	
				0.35	0.85
	7.05

	 
	
	7.05 	
964.		61.	С412-4046
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ I  
	Т					101.40	7.89	109.29	
				1.1725	

	
	118.89 
	9.25
	128.14 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.56	12.97	1.58	0.53	123.80	9.64	147.99	
ОХР и ОПР	8.87	
Плановая прибыль	9.44	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	166.30	
 Ж5-11-13 ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ БОРТОВ ПО УЛ.ДОМАШЕВСКОЙ. ТИП 11	
965.	 	62.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМАГ20-II/2,3 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 028.31	80.11	1 215.56	
				0.07	0.71
	5.92
	1.58
	0.53
	71.98 
	5.61
	85.09 	
966.		63.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			162.38	12.63	195.14	
				0.42	1.02
	8.45

	68.20 
	5.30
	81.95 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.73	14.37	1.58	0.53	140.18	10.91	167.04	
ОХР и ОПР	9.79	
Плановая прибыль	10.42	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	187.25	
 Ж5-11-13 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ	
967.	 	64.	Е27-55-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМСГ10-I/2,2 ТОЛЩ.3СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	10.21	84.58	22.56	7.59	1 030.87	80.18	1 218.19	
				0.07	0.71
	5.92
	1.58
	0.53
	72.16 
	5.61
	85.27 	
968.		65.	Е27-55-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 1 СМ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 8.2	100М2	2.43	20.13			174.70	13.59	208.42	
				0.14	0.34
	2.82

	24.46 
	1.90
	29.18 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.05	8.74	1.58	0.53	96.62	7.51	114.45	
ОХР и ОПР	6.09	
Плановая прибыль	6.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	127.02	
 ИТОГО прямые затраты по смете	174.03	1308.85	286.49	60.22	5289.49	1236.32	8121.15	
ОХР и ОПР	899.74	
Плановая прибыль	956.85	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	9977.74	
Cмета: 12. 512. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 9	
969.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

970.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

971.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
972.	 	4.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.20СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.26	4.09
	28.82
	68.57
	13.14
	1.48 
	
	98.87 	
973.		5.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				28.6	

	
	209.07 
	577.15
	786.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.09	28.82	68.57	13.14	210.55	577.15	885.09	
ОХР и ОПР	27.58	
Плановая прибыль	29.33	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	942.00	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.10СМ	
974.	 	6.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.10СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.02	0.31
	2.22
	5.27
	1.01
	0.11 
	
	7.60 	
975.		7.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				2.2	

	
	16.08 
	44.40
	60.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.31	2.22	5.27	1.01	16.19	44.40	68.08	
ОХР и ОПР	2.12	
Плановая прибыль	2.26	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	72.46	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	
976.	 	8.	Е27-251-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	51.53	363.35	1 331.60	400.13	28.50		1 723.45	
				0.132	6.80
	47.96
	175.77
	52.82
	3.76 
	
	227.49 	
977.		9.	С412-100-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40  
	М3					15.65	1.22	16.87	
				25.74	

	
	402.83 
	31.40
	434.23 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	6.80	47.96	175.77	52.82	406.59	31.40	661.72	
ОХР и ОПР	66.23	
Плановая прибыль	70.44	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	798.39	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ	
978.	 	10.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	29.64		617.19	
				0.39	29.67
	219.44
	9.71
	2.90
	11.56 
	
	240.71 	
979.		11.	С414-1005-56
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100  
	М3					92.96	7.23	100.19	
				1.9789	

	
	183.96 
	14.31
	198.27 	
980.		12.	С414-2004
 	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100  
	М3					85.68	6.67	92.35	
				0.0077	

	
	0.66 
	0.05
	0.71 	
981.		13.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					4.11	0.37	4.48	
				39	

	
	160.29 
	14.43
	174.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	29.67	219.44	9.71	2.90	356.47	28.79	614.41	
ОХР и ОПР	146.12	
Плановая прибыль	155.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	915.92	
 Ж5-16-13 ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЕ. ТИП 10	
982.	 	14.	Е27-202-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА В, Г, Д, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ МЕНЕЕ 40 % И ВЫСОКОПОРИСТЫХ ПЕСЧАНЫХ  (А/Б ПДГ- III/2.0) 
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2 ПОКРЫТИЯ	23.2	163.59	2 011.90	172.73	2.39		2 177.88	
				0.132	3.06
	21.59
	265.57
	22.80
	0.32 
	
	287.48 	
983.		15.	С412-4043-1
 	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III  
	Т					131.40	10.22	141.62	
				15.5496	

	
	2043.22 
	158.92
	2202.14 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.06	21.59	265.57	22.80	2043.54	158.92	2489.62	
ОХР и ОПР	29.17	
Плановая прибыль	31.02	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2549.81	
 Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	
984.	 	16.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТОЛЩ.35СМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				7.749	121.81
	858.90
	2043.57
	391.63
	44.17 
	
	2946.64 	
985.		17.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				852.39	

	
	6230.97 
	17201.23
	23432.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	121.81	858.90	2043.57	391.63	6275.14	17201.23	26378.84	
ОХР и ОПР	821.85	
Плановая прибыль	874.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	28074.69	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ	
986.	 	18.	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ПОД БОРТОМ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М3	15.72	110.84	263.72	50.54	5.70		380.26	
				0.56	8.80
	62.07
	147.68
	28.30
	3.19 
	
	212.94 	
987.		19.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				61.6	

	
	450.30 
	1243.09
	1693.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.80	62.07	147.68	28.30	453.49	1243.09	1906.33	
ОХР и ОПР	59.39	
Плановая прибыль	63.16	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2028.88	
 Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М	
988.	 	20.	Е27-251-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	1000М2	51.53	363.35	1 331.60	400.13	28.50		1 723.45	
				2.214	114.09
	804.46
	2948.16
	885.89
	63.10 
	
	3815.72 	
989.		21.	С412-100-К
 	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40  
	М3					15.65	1.22	16.87	
				431.73	

	
	6756.57 
	526.71
	7283.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	114.09	804.46	2948.16	885.89	6819.67	526.71	11099.00	
ОХР и ОПР	1110.90	
Плановая прибыль	1181.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	13391.29	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ	
990.	 	22.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  СЕЧ.8Х20СМ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	29.64		617.19	
				9.9	753.19
	5570.33
	246.41
	73.66
	293.44 
	
	6110.18 	
991.		23.	С414-1005-56
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100  
	М3					92.96	7.23	100.19	
				50.2326	

	
	4669.62 
	363.18
	5032.80 	
992.		24.	С414-2004
 	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100  
	М3					85.68	6.67	92.35	
				0.196	

	
	16.79 
	1.31
	18.10 	
993.		25.	574612-16
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					4.11	0.37	4.48	
				990	

	
	4068.90 
	366.30
	4435.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	753.19	5570.33	246.41	73.66	9048.75	730.79	15596.28	
ОХР и ОПР	3709.23	
Плановая прибыль	3944.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	23250.09	
 Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)	
994.	 	26.	Е27-34-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ  (СЕЧ 15Х30СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 8.2	100М	76.08	562.66	24.89	7.44	583.24	43.06	1 213.85	
				0.26	19.78
	146.29
	6.47
	1.93
	151.64 
	11.20
	315.60 	
995.		27.	574612-1
 	КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1  
	ШТ.					10.06	0.91	10.97	
				26	

	
	261.56 
	23.66
	285.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.78	146.29	6.47	1.93	413.20	34.86	600.82	
ОХР и ОПР	97.41	
Плановая прибыль	103.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	801.82	
 Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 9	
996.	 	28.	Е27-253-3
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М2	124.81	937.37	47.87	9.23	194.97	15.44	1 195.65	
				20.3	2533.64
	19028.61
	971.76
	187.37
	3957.89 
	313.43
	24271.69 	
997.		29.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				3.248	

	
	23.74 
	65.54
	89.28 	
998.		30.	СПРТ-УДМ-П3
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ П20.10.8-М-А (ГЛАДКАЯ С ТОНКОЙ ФАСКОЙ, СЕРОГО ЦВЕТА) В25  
	М2					18.54	1.67	20.21	
				1956.36	

	
	36270.91 
	3267.12
	39538.03 	
999.		31.	П0
 	ПРИМЕНЯЕТСЯ 112 М2 ПЛИТКИ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	2533.64	19028.61	971.76	187.37	40252.54	3646.09	63899.00	
ОХР и ОПР	12628.74	
Плановая прибыль	13430.05	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	89957.79	
 Ж5-16-13 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (СЕЧ.40Х40Х8СМ)	
1000.	 	32.	Е27-57-2
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (СЕЧ.40Х40Х8СМ)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	100М2	42.4	298.97	112.45	63.17			411.42	
				2.17	92.01
	648.76
	244.02
	137.08

	892.78 	
1001.		33.	С412-1500-2К
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ПРИРОДНОГО С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45 КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.0651	

	
	0.48 
	1.31
	1.79 	
1002.		34.	СПРТ-ФИЛ-Т1
 	СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ (ДИСКРЕТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - УСЕЧЕННЫЕ КОНУСЫ) 400Х400Х80ММ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА  
	М2					37.35	3.37	40.72	
				219	

	
	8179.65 
	738.03
	8917.68 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	92.01	648.76	244.02	137.08	8180.13	739.34	9812.25	
ОХР и ОПР	516.45	
Плановая прибыль	549.22	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	10877.92	
 Ж5-16-13 ПОДРЕЗКА ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ	
1003.	 	35.	Е46-69-4
(65.72 / 69.89) 	ПОДРЕЗКА ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М	7.78	65.75	45.48		3.75		114.98	
				0.56	4.36
	36.82
	25.47
	
	2.10 
	
	64.39 	
1004.		36.	С101-86752-1
 	АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ДИАМЕТРОМ 230 ММ  
	ДИСК					30.92	2.46	33.38	
				0.4088	

	
	12.64 
	1.01
	13.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.36	36.82	25.47	0.00	14.74	1.01	78.04	
ОХР и ОПР	24.20	
Плановая прибыль	25.73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	127.97	
 ИТОГО прямые затраты по смете	3691.61	27476.27	7158.43	1798.53	74491.00	24963.78	134089.48	
ОХР и ОПР	19239.39	
Плановая прибыль	20460.16	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	173789.03	
Cмета: 13. 706. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	
 Ж7-50 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	
1005.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

1006.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

1007.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

1008.		4.	П0
 	УСТРОЙСТВО ГАЗОНА*  

	

	 

1009.		5.	Е47-25-3
(65.72 / 69.89) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	31.44	239.74	1.67	0.49			241.41	
				56.51	1776.67
	13547.71
	94.37
	27.69

	13642.08 	
1010.		6.	Е47-25-4
(65.72 / 69.89) 	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	46.96	358.08					358.08	
				33.189	1558.56
	11884.32

	 
	
	11884.32 	
1011.		7.	Е47-25-5
(65.72 / 69.89) 	ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 10 СМ НАСЫПАЕМОЙ ЗЕМЛИ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	6.98	53.22					53.22	
				-86.11	-601.05
	-4582.77

	 
	
	-4582.77 	
1012.		8.	С412-9004-1Р
 	СТОИМОСТЬ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО  
	М3					57.60	7.33	64.93	
				514	

	
	29606.40 
	3767.62
	33374.02 	
1013.		9.	С412-9004-1Р
 	СТОИМОСТЬ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО  
	М3					57.60	7.33	64.93	
				1930	

	
	111168.00 
	14146.90
	125314.90 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2734.18	20849.26	94.37	27.69	140774.40	17914.52	179632.55	
ОХР и ОПР	13720.33	
Плановая прибыль	14590.90	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	207943.78	
 Ж7-50 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	
1014.	 	10.	Е47-25-6
(65.72 / 69.89) 	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	6.16	46.97			23.24	0.94	71.15	
				89.7	552.55
	4213.21

	2084.63 
	84.32
	6382.16 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	552.55	4213.21	0.00	0.00	2084.63	84.32	6382.16	
ОХР и ОПР	2768.92	
Плановая прибыль	2944.61	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	12095.69	
 ИТОГО прямые затраты по смете	3286.73	25062.47	94.37	27.69	142859.03	17998.84	186014.71	
ОХР и ОПР	16489.25	
Плановая прибыль	17535.51	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	220039.47	
Cмета: 14. 548. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЗАКРЫТИЯ 1-Й ЗАГОРОДНИЙ ПЕР. И СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОПРОВОДА.ЭТАП 4,ИЗМ.4 РАЗР.344-22	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1015.	 	5.	С117-101-548
 	ЗНАКИ 1.18.5,1.23  
	ШТ					8.29	0.66	8.95	
				19	

	
	157.51 
	12.54
	170.05 	
1016.		6.	С117-106-548
 	ЗНАК N9  
	М2					193.10	15.33	208.43	
				0.255	

	
	49.24 
	3.91
	53.15 	
1017.		7.	С117-106-5481
 	ЗНАК N11  
	М2					193.10	15.33	208.43	
				0.56	

	
	108.14 
	8.58
	116.72 	
1018.		8.	С117-103-548
 	ЗНАКИ 2.6.2,3.1,3.10,3.18.1,3.2,3.24.2(40),4.1.2,4.1.6,4.2.1,4.2.2  
	ШТ					9.72	0.77	10.49	
				39	

	
	379.08 
	30.03
	409.11 	
1019.		9.	С117-115-548
 	ЗНАК 2.7,5.19.1,5.19.3  
	ШТ					10.13	0.80	10.93	
				5	

	
	50.65 
	4.00
	54.65 	
1020.		10.	С117-316-548
 	ЗНАКИ 1.31.1,1.31.2  
	ШТ					35.13	2.79	37.92	
				3	

	
	105.39 
	8.37
	113.76 	
1021.		11.	С117-122-548
 	ЗНАК 7.1.1(100М),7.1.1(20М), 7.1.1(50М), 7.1.1(100М),7.1.4  
	ШТ					6.01	0.48	6.49	
				7	

	
	42.07 
	3.36
	45.43 	
1022.		12.	С117-127-548
 	ЗНАК ЩС1(РАЗМЕТКА 2.1.4)-0,3М2,ЩС2(РАЗМЕТКА 2.1.5)-0,3М2  
	ШТ					7.77	0.62	8.39	
				14	

	
	108.78 
	8.68
	117.46 	
1023.		13.	С117-132-548
 	ЗНАКИ 5.8.1,5.8.7  
	ШТ					18.06	1.43	19.49	
				3	

	
	54.18 
	4.29
	58.47 	
1024.		14.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ОПОРЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.21	15.72
	131.52

	72.78 
	4.16
	208.46 	
1025.		15.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.75	56.14
	469.72

	259.92 
	14.87
	744.51 	
1026.		16.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА СУЩ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.09	6.74
	56.37

	31.19 
	1.78
	89.34 	
1027.		17.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.01	0.75
	6.26

	3.47 
	0.20
	9.93 	
1028.		18.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	74.85	626.29			346.56	19.82	992.67	
				0.03	2.25
	18.79

	10.40 
	0.59
	29.78 	
1029.		19.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ОПОРЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.21	12.57
К1=0.8	105.22
	
К1=0.8	

	105.22 	
1030.		20.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.75	44.91
К1=0.8	375.77
	
К1=0.8	

	375.77 	
1031.		21.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА СУЩ СТОЙКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.09	5.39
К1=0.8	45.09
	
К1=0.8	

	45.09 	
1032.		22.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА КОЛОНКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.01	0.60
К1=0.8	5.01
	
К1=0.8	

	5.01 	
1033.		23.	Е27-84-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ДЕМОНТИРУЕМОЙ СТОЙКЕ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100 ЗНАКОВ	59.88	501.03					501.03	
				0.03	1.80
К1=0.8	15.03
	
К1=0.8	

	15.03 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	146.87	1228.78	0.00	0.00	1432.80	105.36	2766.94	
ОХР и ОПР	807.55	
Плановая прибыль	858.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4433.29	
 ИТОГО прямые затраты по смете	146.87	1228.78	0.00	0.00	1432.80	105.36	2766.94	
ОХР и ОПР	807.55	
Плановая прибыль	858.80	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4433.29	
Cмета: 14. 549. УСТАНОВКА-ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС 24.6.6 НА ПЕРИОД ЗАКРЫТИЯ 1-Й ЗАГОРОДНИЙ ПЕР. И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА.ЭТАП 4,ИЗМ.4 РАЗР.344-22	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ,ЭТАП 4	
1034.	 	6.	Е7-42-4
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФБС 24Х6Х6  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100ШТ	129.8	989.75	1 402.74	635.08			2 392.49	
				0.47	61.01
	465.18
	659.29
	298.49

	1124.47 	
1035.		7.	С414-1003-2
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5  
	М3					82.32	6.40	88.72	
				0.49	

	
	40.34 
	3.14
	43.48 	
1036.		8.	Е7-20-3
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 8.2	Т	44.18	388.11	99.57	16.99	347.60	27.60	862.88	
				0.0228	1.01
	8.85
	2.27
	0.39
	7.93 
	0.63
	19.68 	
1037.		9.	С204-2710
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ  
	Т					2 666.55	152.53	2 819.08	
				0.0228	

	
	60.80 
	3.48
	64.28 	
1038.		10.	Е7-42-4
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС 24Х6Х6  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100ШТ	103.84	791.8	1 122.19	508.06			1 913.99	
				0.47	48.80
	372.15
	527.43
	238.79

	899.58 	
1039.		11.	Е51-7-6
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100 М3			225.40	52.81			225.40	
				0.0049	
	
	1.10
	0.26

	1.10 	
1040.		12.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				0.882	

	
	 
	9.11
	9.11 	
1041.		13.	ЕТ ТАРИФЫ
(57.16 / 67.42) 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ХРАНЕНИЕ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
	Т					20.65		20.65	
				0.882	

	
	18.21 
	
	18.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	110.82	846.18	1190.09	537.93	127.28	16.36	2179.91	
ОХР и ОПР	909.63	
Плановая прибыль	967.36	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4056.90	
 Ж5-18 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	
1042.	 	15.	Е70-73-4
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ,РАЗМЕТКА 2.6  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	10М	0.91	6.94					6.94	
				5.64	5.13
	39.14

	 
	
	39.14 	
1043.		16.	С117-1204
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ  
	КГ					4.80	0.38	5.18	
				38.352	

	
	184.09 
	14.57
	198.66 	
1044.		17.	С117-1206
 	ЭМАЛЬ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ ЧЕРНАЯ  
	КГ					5.07	0.40	5.47	
				19.176	

	
	97.22 
	7.67
	104.89 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.13	39.14	0.00	0.00	281.31	22.24	342.69	
ОХР и ОПР	25.72	
Плановая прибыль	27.35	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	395.76	
 ИТОГО прямые затраты по смете	115.95	885.32	1190.09	537.93	408.59	38.60	2522.60	
ОХР и ОПР	935.35	
Плановая прибыль	994.71	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4452.66	
Cмета: 14. 4135. УСТРОЙСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ К СТРОЙГОРОДКУ(ВЗАМЕН СМ14-4135 НА СУММУ 22,937ТЫС. РУБ В ИНВ.19-49959)ИЗМ.1. РАЗР.158-22	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	
1045.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000*  

	

	 

1046.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000*  

	

	 

1047.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА СИП4,4Х95	
1048.	 	97.	Е33-266-5
(59.57 / 40.54) 	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА СИП4,4Х95  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	КМ	11.55	81.44	93.82	29.93			175.26	
				0.175	2.02
К1=0.5	14.25
	16.42
К1=0.5	5.24

	30.67 	
1049.		98.	С507-38317-В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ПРОВОДА СИП-4 4Х95  
	1000М								
				0.1575	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.02	14.25	16.42	5.24	0.00	0.00	30.67	
ОХР и ОПР	11.61	
Плановая прибыль	7.90	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	50.18	
 Ж6-60-30 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	
1050.	 	99.	Ц8-141-3
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 3КГ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	5.26	44.49	88.62	20.46			133.11	
				0.098	0.52
К1=0.4	4.36
К1=0.4	8.68
К1=0.4	2.01
	 
К1=0.4	
	13.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.52	4.36	8.68	2.01	0.00	0.00	13.04	
ОХР и ОПР	3.79	
Плановая прибыль	2.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	19.41	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3КГ	
1051.	 	100.	Ц8-148-3
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3КГ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.63	72.95	35.42	10.48			108.37	
				0.0686	0.59
К1=0.4	5.00
К1=0.4	2.43
К1=0.4	0.72
	 
К1=0.4	
	7.43 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.59	5.00	2.43	0.72	0.00	0.00	7.43	
ОХР и ОПР	3.41	
Плановая прибыль	2.32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	13.16	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 3КГ  (ВО ВРУ)	
1052.	 	101.	Ц8-147-3
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 3КГ  (ВО ВРУ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	6.95	58.72	19.33	5.28			78.05	
				0.02	0.14
К1=0.4	1.17
К1=0.4	0.39
К1=0.4	0.11
	 
К1=0.4	
	1.56 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.14	1.17	0.39	0.11	0.00	0.00	1.56	
ОХР и ОПР	0.76	
Плановая прибыль	0.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2.84	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 3КГ  (В ДЕЙСТВ. УСТ. ТП)	
1053.	 	102.	Ц8-147-3
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 3КГ  (В ДЕЙСТВ. УСТ. ТП)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.34	70.46	23.21	6.33			93.67	
				0.08	0.67
К1=0.48	5.64
К1=0.4	1.86
К1=0.48	0.51
	 
К1=0.4	
	7.50 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.67	5.64	1.86	0.51	0.00	0.00	7.50	
ОХР и ОПР	3.66	
Плановая прибыль	2.49	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	13.65	
 Ж6-60-30 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3КГ  (ПО ОПОРЕ)	
1054.	 	103.	Ц8-146-4
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3КГ  (ПО ОПОРЕ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	100М КАБЕЛЯ	8.67	73.29	179.10	41.78			252.39	
				0.1764	1.53
К1=0.4	12.93
К1=0.4	31.59
К1=0.4	7.37
	 
К1=0.4	
	44.52 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.53	12.93	31.59	7.37	0.00	0.00	44.52	
ОХР и ОПР	12.09	
Плановая прибыль	8.23	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	64.84	
 Ж6-60-30 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ УГОЛКОМ 75Х75Х5(2ШТ)	
1055.	 	104.	Ц10-898-15
(59.57 / 40.54) 	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ УГОЛКОМ 75Х75Х5(2ШТ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	10М ОГРАЖДЕНИЯ	1.28	9.76	11.31	2.92			21.07	
				0.46	0.59
К1=0.4	4.49
К1=0.4	5.20
К1=0.4	1.34
	 
К1=0.4	
	9.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.59	4.49	5.20	1.34	0.00	0.00	9.69	
ОХР и ОПР	3.47	
Плановая прибыль	2.36	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	15.52	
 Ж6-60-30 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ  (ПН-2 В Д. УСТАНОВКЕ)	
1056.	 	105.	Ц8-61-1
(59.57 / 40.54) 	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ  (ПН-2 В Д. УСТАНОВКЕ)  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ	0.54	4.58	0.80	0.22			5.38	
				3	1.63
К1=0.48	13.74
К1=0.4	2.40
К1=0.48	0.66
	 
К1=0.4	
	16.14 	
1057.		106.	С501-99437-В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ АВВГЗ 4Х95-1  
	1000М								
				0.0405	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.63	13.74	2.40	0.66	0.00	0.00	16.14	
ОХР и ОПР	8.58	
Плановая прибыль	5.84	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	30.56	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	
1058.	 	107.	П0
 	ДЕМОНТАЖ ОПОР СКЦ 12-34С*  

	

	 

1059.		108.	Е1-162-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Кф
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 8.2	100М3	175.83	1471.24					1 471.24	
				0.068	11.96
К1=0.8	100.04
	
К1=0.8	

	100.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	11.96	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04	
ОХР и ОПР	65.75	
Плановая прибыль	69.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	235.71	
 Ж6-60-40 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ВЫТЕСНЕННЫМ ГРУНОМ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ)	
1060.	 	109.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  (ВЫТЕСНЕННЫМ ГРУНОМ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ)  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	1000М3			321.02	84.70			321.02	
				0.01	
	
	3.21
	0.85

	3.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	3.21	0.85	0.00	0.00	3.21	
ОХР и ОПР	0.56	
Плановая прибыль	0.59	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4.36	
 Ж6-60-40 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ	
1061.	 	110.	ЕТ1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТАМИ  
Разряд 3.50 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			34.71				34.71	
				0.1004	
	
	3.48

	
	3.48 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3.48	
 Ж6-60-40 РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТА	
1062.	 	111.	Е46-80-1
(65.72 / 69.89) 	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТА  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 8.2	100М3			5 619.61	1 228.15			5 619.61	
				0.0206	
	
	115.76
	25.30

	115.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	115.76	25.30	0.00	0.00	115.76	
ОХР и ОПР	16.63	
Плановая прибыль	17.68	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	150.07	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ СКЦ 12-34С	
1063.	 	112.	Е33-253-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ СКЦ 12-34С  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	1.77	14.51	32.12	9.42			46.63	
				2	3.54
	29.02
	64.24
	18.84

	93.26 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	3.54	29.02	64.24	18.84	0.00	0.00	93.26	
ОХР и ОПР	31.45	
Плановая прибыль	33.45	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	158.16	
 Ж6-60-40 ПОГРУЗКА Ж/БЕТОННОГО ЛОМА	
1064.	 	113.	ЕТ ТАБ.5.5
(65.72 / 69.89) 	ПОГРУЗКА Ж/БЕТОННОГО ЛОМА  
	Т		0.5	1.17	0.17			1.67	
				8	
	4.00
	9.36
	1.36

	13.36 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	4.00	9.36	1.36	0.00	0.00	13.36	
ОХР и ОПР	3.52	
Плановая прибыль	3.75	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	20.63	
 Ж6-60-40 ТРАНСПОРТ НА 37КМ	
1065.	 	114.	С310-37
(57.16 / 67.42) 	ТРАНСПОРТ НА 37КМ  
	Т						10.33	10.33	
				8	

	
	 
	82.64
	82.64 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	82.64	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	82.64	
 Ж6-60-40 ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	
1066.	 	115.	ЕТ ТАРИФ
 	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
	Т								
				8	

	

	 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	0.00	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П41-1	
1067.	 	116.	Е33-272-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П41-1  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	1.44	10.98	28.88	6.51			39.86	
				2	2.88
К1=0.8	21.96
	57.76
К1=0.8	13.02

	79.72 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.88	21.96	57.76	13.02	0.00	0.00	79.72	
ОХР и ОПР	22.99	
Плановая прибыль	24.45	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	127.16	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ К41-1	
1068.	 	117.	Е33-272-3
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ К41-1  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	4.57	34.83	82.15	18.51			116.98	
				1	4.57
К1=0.8	34.83
	82.15
К1=0.8	18.51

	116.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.57	34.83	82.15	18.51	0.00	0.00	116.98	
ОХР и ОПР	35.06	
Плановая прибыль	37.28	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	189.32	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА41-1	
1069.	 	118.	Е33-272-3
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА41-1  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	4.57	34.83	82.15	18.51			116.98	
				1	4.57
К1=0.8	34.83
	82.15
К1=0.8	18.51

	116.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.57	34.83	82.15	18.51	0.00	0.00	116.98	
ОХР и ОПР	35.06	
Плановая прибыль	37.28	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	189.32	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ УП41-3Б	
1070.	 	119.	Е33-272-3
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ УП41-3Б  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	4.57	34.83	82.15	18.51			116.98	
				1	4.57
К1=0.8	34.83
	82.15
К1=0.8	18.51

	116.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.57	34.83	82.15	18.51	0.00	0.00	116.98	
ОХР и ОПР	35.06	
Плановая прибыль	37.28	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	189.32	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА41-2	
1071.	 	120.	Е33-272-4
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА41-2  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	4.95	37.76	86.00	19.38			123.76	
				1	4.95
К1=0.8	37.76
	86.00
К1=0.8	19.38

	123.76 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.95	37.76	86.00	19.38	0.00	0.00	123.76	
ОХР и ОПР	37.55	
Плановая прибыль	39.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	201.25	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР	
1072.	 	121.	Е33-261-1
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	0.19	1.42					1.42	
				1	0.19
К1=0.3	1.42
	
К1=0.3	

	1.42 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.19	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	
ОХР и ОПР	0.93	
Плановая прибыль	0.99	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3.34	
 Ж6-60-40 ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КОНЦЕВЫХ ОПОР	
1073.	 	122.	Е33-261-3
(65.72 / 69.89) 	ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КОНЦЕВЫХ ОПОР  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	ОПОРА	0.44	3.32					3.32	
				6	2.61
К1=0.3	19.92
	
К1=0.3	

	19.92 	
1074.		123.	С406-136-1В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СТОЙКИ СВ95-20  
	ШТ								
				9	

	

	 	
1075.		124.	С406-128-1В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СТОЙКИ СВ110-35  
	ШТ								
				2	

	

	 	
1076.		125.	С406-180-1В
 Возвр.мат.	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ СТОЙКИ СТ108.6-3,3  
	ШТ								
				1	

	

	 	
1077.		126.	П0
 	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ ПО АКТУ ПОДРЯДЧИКОМ СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ*  

	

	 

ИТОГО прямые затраты по разделу	2.61	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	
ОХР и ОПР	13.09	
Плановая прибыль	13.92	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	46.93	
 ИТОГО прямые затраты по смете	47.53	380.19	655.23	152.24	0.00	82.64	1118.06	
ОХР и ОПР	345.02	
Плановая прибыль	348.77	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1811.85	
Cмета: 16. 140. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОГРАДЫ ОГ-1 И ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ СП-1, ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 9,211ТЫС.РУБ ИЗ ИНВ.n19-49882,ИЗМ.1,РАЗР.158-22	
 Ж7-40 ОГРАДА ОГ-1 (L=28М). УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	
1078.	 	4.	Е8-3-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 8.2	М3 ОСНОВАНИЯ	0.98	6.91	1.28	0.56	0.29		8.48	
				0.76	0.74
	5.25
	0.97
	0.43
	0.22 
	
	6.44 	
1079.		5.	С412-1500-2П45
 	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 45КМ  
	М3					7.31	20.18	27.49	
				0.836	

	
	6.11 
	16.87
	22.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.74	5.25	0.97	0.43	6.33	16.87	29.42	
ОХР и ОПР	3.73	
Плановая прибыль	3.97	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	37.12	
 Ж7-40 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М	
1080.	 	6.	Е7-24-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 8.2	100М	125.35	941.43	1 347.89	427.99	125.32	9.77	2 424.41	
				0.28	35.10
	263.60
	377.41
	119.84
	35.09 
	2.74
	678.84 	
1081.		7.	589921-А006-Н
 	ПАНЕЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ40.20 3.017-3 В.1, КЛАСС БЕТОНА С20/25  
	ШТ					333.94	30.12	364.06	
				7	

	
	2337.58 
	210.84
	2548.42 	
1082.		8.	589921-А009-Н
 	ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ф9.7.5 3.017-3 В.1, КЛАСС БЕТОНА С12/15  
	ШТ					54.20	4.89	59.09	
				6	

	
	325.20 
	29.34
	354.54 	
1083.		9.	С204-6200
 	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО  
	Т					4 765.85	272.61	5 038.46	
				0.0015	

	
	7.15 
	0.41
	7.56 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	35.10	263.60	377.41	119.84	2705.02	243.33	3589.36	
ОХР и ОПР	252.00	
Плановая прибыль	267.99	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4109.35	
 Ж7-40 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1, БЕТОН С16/20f100w4	
1084.	 	10.	Е6-3-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1, БЕТОН С16/20f100w4  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М3	441.28	3364.84	1 535.13	453.21	12 772.81	985.50	18 658.28	
				0.003	1.32
	10.09
	4.61
	1.36
	38.32 
	2.96
	55.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.32	10.09	4.61	1.36	38.32	2.96	55.98	
ОХР и ОПР	7.52	
Плановая прибыль	8.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	71.50	
 Ж7-40 ОКРАСКА ОГРАДЫ ВОДОСТОЙКОЙ АКРИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ АК-127 ЗА ДВА РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ АК-027	
1085.	 	11.	Е15-313-2
(65.72 / 69.89) 	ОКРАСКА ОГРАДЫ ВОДОСТОЙКОЙ АКРИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ АК-127 ЗА ДВА РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ АК-027  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	23.26	177.36	0.48	0.21	38.07	3.02	218.93	
				1.277	29.70
	226.49
	0.61
	0.27
	48.62 
	3.86
	279.58 	
1086.		12.	С101-138049-1
 	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100  
	Т					411.67	32.69	444.36	
				0.152	

	
	62.57 
	4.97
	67.54 	
1087.		13.	С101-23606
 	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027  
	КГ					12.09	0.96	13.05	
				22.986	

	
	277.90 
	22.07
	299.97 	
1088.		14.	СПР-Л-АК127
 	СТОИМОСТЬ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ АК-127  
	КГ					15.13	1.20	16.33	
				51.08	

	
	772.84 
	61.30
	834.14 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	29.70	226.49	0.61	0.27	1161.93	92.20	1481.23	
ОХР и ОПР	149.03	
Плановая прибыль	158.48	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1788.74	
 Ж7-90 ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ	
1089.	 	17.	С310-23
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ  
	Т						7.70	7.70	
				9.65	

	
	 
	74.31
	74.31 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.31	74.31	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	74.31	
 Ж7-90 ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ	
1090.	 	20.	С310-23
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ  
	Т						7.70	7.70	
				9.65	

	
	 
	74.31
	74.31 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.31	74.31	
ОХР и ОПР	0.00	
Плановая прибыль	0.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	74.31	
 Ж7-90 ВЫРАВНИВАНИЕ БЛОКОВ БЕТОНОМ С 16/20f100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ (ПРИМ.10)	
1091.	 	28.	Е6-10-1
(65.72 / 69.89) 	ВЫРАВНИВАНИЕ БЛОКОВ БЕТОНОМ С 16/20f100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ (ПРИМ.10)  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100М2	22.42	163.24	101.46	30.39	1 244.02	96.80	1 605.52	
				0.048	1.08
	7.84
	4.87
	1.46
	59.71 
	4.65
	77.07 	
1092.		29.	Е6-10-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВИТЬ 50ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 8.2	100М2	1.43	10.41	10.25	3.06	124.40	9.69	154.75	
				0.24	0.34
	2.50
	2.46
	0.73
	29.86 
	2.33
	37.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.42	10.34	7.33	2.19	89.57	6.98	114.22	
ОХР и ОПР	8.23	
Плановая прибыль	8.76	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	131.21	
 Ж7-90 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	
1093.	 	30.	Е11-15-8
(65.72 / 69.89) 	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 8.2	100М2	12.6	100.42	0.38	0.21	10.71	0.85	112.36	
				0.048	0.60
	4.82
	0.02
	0.01
	0.51 
	0.04
	5.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.60	4.82	0.02	0.01	0.51	0.04	5.39	
ОХР и ОПР	3.17	
Плановая прибыль	3.38	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11.94	
 Ж7-90 ШТУКАТУРКА НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ (ПРИМ.11)	
1094.	 	31.	Е15-51-1
(65.72 / 69.89) 	ШТУКАТУРКА НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ (ПРИМ.11)  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 8.2	100М2	70.88	573.02	38.76	23.54	0.40		612.18	
				0.1135	8.04
	65.04
	4.40
	2.67
	0.05 
	
	69.49 	
1095.		32.	С101-137404-Н
 	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ М600  
	Т					230.97	18.34	249.31	
				0.4086	

	
	94.37 
	7.49
	101.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	8.04	65.04	4.40	2.67	94.42	7.49	171.35	
ОХР и ОПР	44.50	
Плановая прибыль	47.32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	263.17	
 Ж7-90 ШТУКАТУРКА (ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ) ЦОКОЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ СОСТАВОМ Н ПМ 1 СС	
1096.	 	33.	Е15-277-12
(65.72 / 69.89) 	ШТУКАТУРКА (ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ) ЦОКОЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ СОСТАВОМ Н ПМ 1 СС  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 8.2	100М2	50.06	387.46	152.06	106.03			539.52	
				0.1135	5.68
	43.98
	17.26
	12.03

	61.24 	
1097.		34.	С113-3512-1
 	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1  
	КГ					3.23	0.26	3.49	
				3.405	

	
	11.00 
	0.89
	11.89 	
1098.		35.	С101-137422-Н
 	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ Н ПМ 1 СС  
	Т					831.38	66.01	897.39	
				0.227	

	
	188.72 
	14.98
	203.70 	
1099.		36.	С412-9005
 	ВОДА  
	М3					1.14		1.14	
				0.0295	

	
	0.03 
	
	0.03 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.68	43.98	17.26	12.03	199.75	15.87	276.86	
ОХР и ОПР	36.81	
Плановая прибыль	39.15	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	352.82	
 Ж7-90 ОКРАСКА ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ АК-127 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ АК-027	
1100.	 	37.	Е15-313-2
(65.72 / 69.89) 	ОКРАСКА ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ АК-127 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ АК-027  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 8.2	100М2	23.26	177.36	0.48	0.21	38.07	3.02	218.93	
				0.227	5.28
	40.26
	0.11
	0.05
	8.64 
	0.69
	49.70 	
1101.		38.	С101-23606
 	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027  
	КГ					12.09	0.96	13.05	
				4.086	

	
	49.40 
	3.92
	53.32 	
1102.		39.	СПР-Л-АК127
 	СТОИМОСТЬ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ АК-127  
	КГ					15.13	1.20	16.33	
				9.08	

	
	137.38 
	10.90
	148.28 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.28	40.26	0.11	0.05	195.42	15.51	251.30	
ОХР и ОПР	26.49	
Плановая прибыль	28.17	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	305.96	
 ИТОГО прямые затраты по смете	87.88	669.87	412.72	138.85	4491.27	549.87	6123.73	
ОХР и ОПР	531.48	
Плановая прибыль	565.22	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	7220.43	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	19921.32	152223.52	127319.93	22402.47	1507270.26	240687.80	2028312.34