Форма  С-2а
Заказчик	УП "УКС Мингорисполкома" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17  	УНП 	100115154	
	(наименование организации)			
Генподрядчик
(Подрядчик)	Закрытое акционерное общество "ПМК-55"  222201, Минская обл., г.Смолевичи, ул. Гавриила Тихова, 9, офис 219	УНП 	691396416	
	(наименование организации)			
Субподрядчик	    	УНП 		
	(наименование организации)			
Объект	24.014.  МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-8.2. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N11	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	ДЕТСКИЙ САД НА 230 МЕСТ	
	(наименование)	
Договор подряда (субподряда) 	от 20.11.2025   № 251117	
	(дата, номер)	
Дополнительное соглашение 	от    № 	
	(дата, номер)	
Источник финансирования		
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 2327
за ФЕВРАЛЬ месяц 2026 года

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2025 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	13.48	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 2. 101. 24.014 - КЖ0 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, УПЛОТНЕНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ГРУНТОВ  (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСП.)	
 Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ	
1.	 	36.	Е1-27-5
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА)  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			324.63	109.44			324.63	
				1.158	
	
	375.92
	126.73

	375.92 	
2.		37.	Е1-27-11
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 50 М)  Кф
Разряд 0 МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			1 406.41	474.13			1 406.41	
				1.158	
К1=9	
	1628.62
К1=9	549.04
	 
К1=9	
	1628.62 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	2004.54	675.77	0.00	0.00	2004.54	
ОХР и ОПР	444.12	
Плановая прибыль	472.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2920.95	
 Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
3.	 	38.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	157.06	373.92	164.19			530.98	
				11.58	145.10
	1818.75
	4329.99
	1901.32

	6148.74 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	145.10	1818.75	4329.99	1901.32	0.00	0.00	6148.74	
ОХР и ОПР	2444.83	
Плановая прибыль	2599.96	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11193.53	
 Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КАРЬЕРНЫМ ПЕСКОМ	
4.	 	39.	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  (С ДОСТАВКОЙ НА 55 КМ)  
	М3					10.88	32.94	43.82	
				2306.4526	

	
	25094.20 
	75974.55
	101068.75 	
5.		40.	Е1-12-19
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ)  Кф
Разряд  МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			1 622.47	433.03			1 622.47	
				2.3064526	
К1=1.25	
	3742.15
К1=1.25	998.76

	3742.15 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.00	0.00	3742.15	998.76	25094.20	75974.55	104810.90	
ОХР и ОПР	656.39	
Плановая прибыль	698.03	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	106165.32	
 Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КАРЬЕРНЫМ ПЕСКОМ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	
6.	 	41.	Е1-134-1
(65.72 / 69.89) 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12.53	157.06	373.92	164.19			530.98	
				11.675	146.29
	1833.68
	4365.52
	1916.92

	6199.20 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	146.29	1833.68	4365.52	1916.92	0.00	0.00	6199.20	
ОХР и ОПР	2464.89	
Плановая прибыль	2621.29	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11285.38	
 ИТОГО прямые затраты по смете	291.39	3652.43	14442.20	5492.77	25094.20	75974.55	119163.38	
ОХР и ОПР	6010.23	
Плановая прибыль	6391.57	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	131565.18	
Cмета: 2. 103. 24.014 - КЖ0 (ЗАМ.ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАЕНТЫ. ЧАША БАССЕЙНА. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ)	
 Ж2-20-10-30 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	
7.	 	1.	П0
 	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  

	

	 

8.		2.	П0
 	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  

	

	 

9.		3.	П0
 	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  

	

	 

10.		4.	П0
 	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ  

	

	 

11.		5.	П0
 	ЛИСТ КЖ0-6  

	

	 

12.		6.	Е7-1-1
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	72.37	907.16	1 881.57	404.51			2 788.73	
				0.11	7.96
	99.79
	206.97
	44.50

	306.76 	
13.		7.	Е7-1-2
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	91.58	1147.96	2 313.38	495.42			3 461.34	
				0.55	50.37
	631.38
	1272.36
	272.48

	1903.74 	
14.		8.	Е7-1-3
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	134.31	1683.58	3 145.85	777.44			4 829.43	
				0.45	60.44
	757.61
	1415.63
	349.85

	2173.24 	
15.		9.	Е7-1-4
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	186.48	2337.54	3 968.81	1 061.41			6 306.35	
				0.2	37.30
	467.51
	793.76
	212.28

	1261.27 	
16.		10.	4/2-1-1-3-20/75
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ20.24-3, С20/25, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					637.85	57.53	695.38	
				17	

	
	10843.45 
	978.01
	11821.46 	
17.		11.	4/2-1-1-3-20/71
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ20.12-3, С20/25, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					335.09	30.23	365.32	
				1	

	
	335.09 
	30.23
	365.32 	
18.		12.	4/2-1-1-3-20/67
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ20.8-3, С20/25, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					211.64	19.09	230.73	
				1	

	
	211.64 
	19.09
	230.73 	
19.		13.	4/2-1-1-3-21/289
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ16.24-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					368.68	33.25	401.93	
				22	

	
	8110.96 
	731.50
	8842.46 	
20.		14.	4/2-1-1-3-21/270
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ16.12-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					192.11	17.33	209.44	
				1	

	
	192.11 
	17.33
	209.44 	
21.		15.	4/2-1-1-3-21/251
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ16.8-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					127.76	11.52	139.28	
				3	

	
	383.28 
	34.56
	417.84 	
22.		17.	4/2-1-1-3-21/211
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ14.24-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					312.59	28.20	340.79	
				16	

	
	5001.44 
	451.20
	5452.64 	
23.		19.	4/2-1-1-3-21/171
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ14.8-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					102.18	9.22	111.40	
				1	

	
	102.18 
	9.22
	111.40 	
24.		21.	4/2-1-1-3-21/131
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ12.24-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					272.86	24.61	297.47	
				17	

	
	4638.62 
	418.37
	5056.99 	
25.		23.	4/2-1-1-3-21/91
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ12.8-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					83.67	7.55	91.22	
				9	

	
	753.03 
	67.95
	820.98 	
26.		24.	4/2-1-1-3-21/71
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ10.30-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					265.15	23.92	289.07	
				2	

	
	530.30 
	47.84
	578.14 	
27.		25.	4/2-1-1-3-21/56
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ10.24-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					221.80	20.01	241.81	
				15	

	
	3327.00 
	300.15
	3627.15 	
28.		26.	4/2-1-1-3-21/41
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ10.12-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					110.12	9.93	120.05	
				12	

	
	1321.44 
	119.16
	1440.60 	
29.		28.	4/2-1-1/581321-4-1А
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. ФЛ8.24-3, С16/20, F50-F150, W4 СЕРИЯ Б1.012.1-2.08ФЛ8.24-3, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					179.39	16.18	195.57	
				3	

	
	538.17 
	48.54
	586.71 	
30.		30.	4/2-1-1-3-21/6
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ6.24-4, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					147.91	13.34	161.25	
				11	

	
	1627.01 
	146.74
	1773.75 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	156.07	1956.29	3688.72	879.11	37915.72	3419.89	46980.62	
ОХР и ОПР	1863.43	
Плановая прибыль	1981.66	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	50825.71	
 Ж2-20-10-30 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ (БЕТОН С16/20 W4)	
31.	 	31.	Е6-1-22
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ (БЕТОН С16/20 W4)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.48	100 М3 В ДЕЛЕ	446.04	5843.66	4 082.90	810.05	3 378.15	266.45	13 571.16	
				0.0445	19.85
	260.04
	181.69
	36.05
	150.33 
	11.86
	603.92 	
32.		32.	4/1-4-10-20-70/1040
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W4  
	М3					163.25	12.70	175.95	
				4.51675	

	
	737.36 
	57.36
	794.72 	
33.		33.	2/10-25/5
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ  
	Т					3 038.25	173.79	3 212.04	
				0.133272	

	
	404.91 
	23.16
	428.07 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.85	260.04	181.69	36.05	1292.60	92.38	1826.71	
ОХР и ОПР	194.59	
Плановая прибыль	206.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2228.24	
 Ж2-20-10-20 ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ	
34.	 	35.	Е7-1-6
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	213.12	2711.69	5 418.57	1 180.45			8 130.26	
				0.01	2.13
	27.12
	54.19
	11.80

	81.31 	
35.		36.	4/2-1-1-2-201/221122
 	ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБНТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ И 400Х400 ММ1Ф15.9-1, С12/15, СВ. F100 ДО F150, W4СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.1-1  
	ШТ.					574.89	51.86	626.75	
				1	

	
	574.89 
	51.86
	626.75 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	2.13	27.12	54.19	11.80	574.89	51.86	708.06	
ОХР и ОПР	25.58	
Плановая прибыль	27.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	760.84	
 Ж2-20-10-10 ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФПМ1. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	
36.	 	47.	Е6-1-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.48	100 М3 В ДЕЛЕ	180	2120.43	690.60	152.93	205.04	15.00	3 031.07	
				0.0085	1.53
	18.02
	5.87
	1.30
	1.74 
	0.13
	25.76 	
37.		48.	4/1-4-10-20-20/100
 	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)  
	М3					148.98	11.59	160.57	
				0.867	

	
	129.17 
	10.05
	139.22 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	1.53	18.02	5.87	1.30	130.91	10.18	164.98	
ОХР и ОПР	12.70	
Плановая прибыль	13.50	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	191.18	
 Ж2-20-10-10 ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФПМ1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	
38.	 	49.	Е6-1-5
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М3 В ДЕЛЕ	785.88	9851.05	1 148.17	253.41	2 929.68	229.97	14 158.87	
				0.022	17.29
	216.72
	25.26
	5.58
	64.45 
	5.06
	311.49 	
39.		50.	4/1-4-10-20-60/1040
 	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W4  
	М3					155.41	12.09	167.50	
				2.233	

	
	347.03 
	27.00
	374.03 	
40.		51.	2/10-25/3
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 8 ММ  
	Т					3 052.27	174.59	3 226.86	
				0.0084	

	
	25.64 
	1.47
	27.11 	
41.		52.	2/10-25/10
 	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ  
	Т					3 109.78	177.88	3 287.66	
				0.1949	

	
	606.10 
	34.67
	640.77 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	17.29	216.72	25.26	5.58	1043.22	68.20	1353.40	
ОХР и ОПР	146.10	
Плановая прибыль	155.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1654.87	
 Ж2-30-10-20 СТЕНЫ ПОДВАЛА ИЗ ФБС. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ	
42.	 	55.	Е7-42-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	52.84	662.35	1 390.12	318.11	208.96	16.26	2 277.69	
				5.32	281.11
	3523.70
	7395.44
	1692.35
	1111.67 
	86.50
	12117.31 	
43.		56.	Е7-42-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	74.15	929.47	1 921.13	447.65	309.11	24.05	3 183.76	
				1.99	147.56
	1849.65
	3823.05
	890.82
	615.13 
	47.86
	6335.69 	
44.		57.	Е7-42-3
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	104.01	1303.77	2 905.15	713.06	433.55	33.74	4 676.21	
				1.39	144.57
	1812.24
	4038.16
	991.15
	602.63 
	46.90
	6499.93 	
45.		58.	4/2-1-3-4-1-11/714
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 12.4.3 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					32.65	2.95	35.60	
				385	

	
	12570.25 
	1135.75
	13706.00 	
46.		59.	4/2-1-3-4-1-11/654
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 24.4.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					125.68	11.34	137.02	
				195	

	
	24507.60 
	2211.30
	26718.90 	
47.		60.	4/2-1-3-4-1-11/684
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 12.4.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					65.92	5.95	71.87	
				96	

	
	6328.32 
	571.20
	6899.52 	
48.		61.	4/2-1-3-4-1-11/744
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 9.4.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					49.50	4.46	53.96	
				194	

	
	9603.00 
	865.24
	10468.24 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	573.24	7185.59	15256.65	3574.32	55338.60	4964.75	82745.59	
ОХР и ОПР	7071.42	
Плановая прибыль	7520.10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	97337.11	
 Ж2-20-30 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ГГИ1	
49.	 	79.	Е8-4-1
(65.72 / 69.89) 	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (ГГИ1 ПО ВЕРХУ ПСМ1)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.48	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	41.64	529.82	23.01	14.84	393.80	30.94	977.57	
				1.6	66.62
	847.71
	36.82
	23.74
	630.08 
	49.50
	1564.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	66.62	847.71	36.82	23.74	630.08	49.50	1564.11	
ОХР и ОПР	572.72	
Плановая прибыль	609.06	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2745.89	
 Ж2-20-30 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ВГИ1	
50.	 	83.	Е8-4-7
(65.72 / 69.89) 	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 13.48	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	19.52	273.87	9.97	6.49	1 177.09	93.16	1 554.09	
				1	19.52
	273.87
	9.97
	6.49
	1177.09 
	93.16
	1554.09 	
51.		84.	1/10-135-10-10/40
 	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ  
	Т					2 527.07	200.65	2 727.72	
				0.058	

	
	146.57 
	11.64
	158.21 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.52	273.87	9.97	6.49	1323.66	104.80	1712.30	
ОХР и ОПР	184.25	
Плановая прибыль	195.94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2092.49	
 Ж2-20-10 БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	
52.	 	92.	Е7-1-2
(65.72 / 69.89) 	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	91.58	1147.96	2 313.38	495.42			3 461.34	
				0.14	12.82
	160.71
	323.87
	69.36

	484.58 	
53.		93.	4/2-1-1-3-21/16
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ8.24-4, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					179.39	16.18	195.57	
				11	

	
	1973.29 
	177.98
	2151.27 	
54.		94.	4/2-1-1-3-21/11
 	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ФЛ8.12-4, С16/20, F50-F150, W4СЕРИЯ Б1.012.1-2.08  
	ШТ.					91.12	8.22	99.34	
				3	

	
	273.36 
	24.66
	298.02 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	12.82	160.71	323.87	69.36	2246.65	202.64	2933.87	
ОХР и ОПР	151.20	
Плановая прибыль	160.80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3245.87	
 Ж2-20-10 БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	
55.	 	99.	Е7-42-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	52.84	662.35	1 390.12	318.11	198.40	15.44	2 266.31	
				0.57	30.12
	377.54
	792.37
	181.32
	113.09 
	8.80
	1291.80 	
56.		100.	Е7-42-2
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	74.15	929.47	1 921.13	447.65	290.82	22.63	3 164.05	
				0.33	24.47
	306.73
	633.97
	147.72
	95.97 
	7.47
	1044.14 	
57.		101.	4/2-1-3-4-1-11/738
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 9.3.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					37.53	3.39	40.92	
				20	

	
	750.60 
	67.80
	818.40 	
58.		102.	4/2-1-3-4-1-11/744
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 9.4.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					49.50	4.46	53.96	
				4	

	
	198.00 
	17.84
	215.84 	
59.		103.	4/2-1-3-4-1-11/708
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 12.3.3 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					26.80	2.42	29.22	
				12	

	
	321.60 
	29.04
	350.64 	
60.		104.	4/2-1-3-4-1-11/678
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 12.3.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					51.45	4.64	56.09	
				21	

	
	1080.45 
	97.44
	1177.89 	
61.		105.	4/2-1-3-4-1-11/648
 	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛАФБС 24.3.6 (М150), F100, W4СЕРИЯ Б1.016.1-1  
	ШТ.					92.57	8.35	100.92	
				33	

	
	3054.81 
	275.55
	3330.36 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	54.59	684.27	1426.34	329.04	5614.52	503.94	8229.07	
ОХР и ОПР	665.94	
Плановая прибыль	708.21	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	9603.22	
 ИТОГО прямые затраты по смете	923.66	11630.34	21009.38	4936.79	106110.85	9468.14	148218.71	
ОХР и ОПР	10887.93	
Плановая прибыль	11578.78	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	170685.42	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	1215.05	15282.77	35451.58	10429.56	131205.05	85442.69	267382.09	
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал		Принял	
Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)	Первый заместитель директора		А.А. Черменский	
	Заказчик
(Генподрядчик)				
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)			(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)	
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.		Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.	
     Документы для рассмотрения
     получены Заказчиком (Генподрядчиком)	
	Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)	
      « _____ » ___________________________  20 ____ г.		« _____ » ___________________________  20 ____ г.	
							
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)				(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)