УТВЕРЖДАЮ:	
_______________________________	
_______________________________	

АКТ № 1
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск	от	«		»		20		г.	
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:	
от заказчика	УП "УКС Мингорисполкома"  -    	
от Генподрядчика	 УМ-70 ОАО "Трест №15 «Спецстрой»"  -   	
от подрядчика	Управление специализированных работ ОАО "Стройтрест №1"  -   начальник участка – Альшевский В.В.	
от проектной организации	Главный инженер проекта		
	
составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту		
ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В ГРАНИЦАХ ПРОСП. НЕЗАВИСИМОСТИ - УЛ. ВОЛГОГРАДСКОЙ - УЛ. КЕДЫШКО В Г. МИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТАДИЯ С	
выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:	

	

Номер
по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
Добавить к смете: 10. 9126. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ  ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ	
	
 1.	Е22-66-3
(65.72 / 69.89)	Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 300 до 400 мм), тяговое усилие до 15 тс  	ПРОЦЕСС	133.95	543.67	140.31			677.62	
			1	133.95
	543.67
	140.31

	677.62	
2.	Е22-67-4
(65.72 / 69.89)	Пилотное бурение (при использовании бентонита HYG-200 (HYG-220) и полимера DRISPAC (Universal PAC 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс  	100 М	460.71	4 314.09	485.21	6.03	0.13	4 780.96	
			0.195	89.84
	841.25
	94.62
	1.18
	0.03
	932.30	
3.	1/30-90/80
	Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора  	л				48.53	2.58	51.11	
			1.17	

	56.78
	3.02
	59.80	
4.	1/30-90/10
	Бентонит натриевый ULTRA-GEL  	т				3 240.00	172.37	3 412.37	
			0.0279	

	90.40
	4.81
	95.21	
5.	Е22-68-24
(65.72 / 69.89)	Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита HYG-200 (HYG-220) и полимера DRISPAC (Universal PAC 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс  	100 М	3163.59	35 470.29	4 199.58	104.63	0.13	38 738.64	
			0.195	616.90
	6916.71
	818.92
	20.40
	0.03
	7554.04	
6.	1/30-90/10
	Бентонит натриевый ULTRA-GEL  	т				3 240.00	172.37	3 412.37	
			0.6923	

	2243.05
	119.33
	2362.38	
7.	1/30-90/80
	Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора  	л				48.53	2.58	51.11	
			27.69	

	1343.80
	71.44
	1415.24	
8.	6/40-10-10/275
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 26 номинальным наружным диаметром 315 мм и номинальной толщиной стенки 12,1 мм  	10 м				669.21	31.65	700.86	
			7.8	

	5219.84
	246.87
	5466.71	
9.	Е23-30-1
(65.72 / 69.89)	Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм  	10 М ФУТЛЯРА	124.75			0.31	0.02	125.08	
			7.8	973.05

	2.42
	0.16
	975.63	
10.	6/40-10-10/21
	Труба техническая из полиэтилена ПЭ 63 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 6,3 мм  	10 м				101.38	4.80	106.18	
			8.4	

	851.59
	40.32
	891.91	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	1814	8302	1054	9829	486	20431	
ОХР и ОПР:	1885	
Плановая прибыль:	2004	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	24320	
ИТОГО прямые затраты по смете:	1814	8302	1054	9829	486	20431	
ОХР и ОПР:	1885	
Плановая прибыль:	2004	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	24320	
 Исключить из сметы: 10. 9126. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ  ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ	
 Ж6-50-20 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	
 18.	Е34-150-4
(65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 10 М ДО 30 М ДИАМЕТРОМ 110 ММ  	10 М	454.78	2 638.85	322.19	1.03	0.08	3 094.74	
			-7.8	-3547.28
	-20583.03
	-2513.08
	-8.03
	-0.62
	-24138.96	
19.	6/40-10-10/21
	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ  	10 М				101.38	4.80	106.18	
			-8.4	

	-851.59
	-40.32
	-891.91	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	-3547	-20583	-2513	-860	-41	-25031	
ОХР и ОПР:	-3983	
Плановая прибыль:	-4236	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	-33249	
ИТОГО прямые затраты по смете:	-3547	-20583	-2513	-860	-41	-25031	
ОХР и ОПР:	-3983	
Плановая прибыль:	-4236	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	-33249	
ВСЕГО прямые затраты по акту:	-1734	-12281	-1459	8970	445	-4600	
ОХР и ОПР:	-2098	
Плановая прибыль:	-2231	
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:	-8930	

Представители Заказчика:         _________________________ /                                          /

                            Генподрядчика:      ________________________ /                                       /
                           
 	Подрядчика:      ________________________ / Начальник участка   / Альшевский В.В.

                            Проектной организации _________________ /Главный инженер проекта /

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	
Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму	- 8 930	руб.	
	
с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).