Наименование объекта	Текущий ремонт павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта на улицах г.Минска, предусматривающий их замену	
Код объекта 		
Наименование здания, сооружения		
Шифр здания, сооружения		
Комплект чертежей		
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов 
на  Локальная смета № 1
      (наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	
		Единица измерения				
1	2	3	4	5	6	
	
Ж006 Ремонт павильонов по адресу: ул. Ленина, 30а (четная сторона), ул. Ульяновская, 23 (нечетная сторона), ул. Лещинского, 1 (четная сторона), ул. Кальварийская, 44 (четная сторона), ул. Притыцкого, 79 (нечетная сторона), ул. Притыцкого, 32 (четная сторона), ул. Притыцкого, 17 (нечетная сторона), пр. Дзержинского, 100 (четная сторона), пр. Дзержинского, 73 (нечетная сторона)	
1. Е70-247-1	Демонтаж металлического павильона на остановочном пункте маршрутного пассажирского транспорта Демонтаж  К=0,3 	15 		
		шт.		
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	6.75	
 1-2		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.		
 1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2.25	
 М021143		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16т	МАШ.-Ч	2.25	
 М040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	2.25	
 2. 8/1/580	Металлолом  	2.48 		
		т		
					
 3. Е51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (а/б лом)  	2.48 		
		Т		
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	1.49	
 1-2		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.		
 1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч		
 4. С310-20	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  	2.48 		
		т		
					
 5. БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)  	2.48 		
		т		
					
 16. Е27-253-1	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную  	0.75 		
		100 М2		
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	101.3	
 1-2		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.		
 1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0.47	
 М021143		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.3675	
 М121010		Виброплита импортного производства	МАШ.-Ч	3.1275	
 М121601		Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0.105	
 М331531		Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	7.92	
 1/10-280-20/40		Вода	м.3	0.375	
 17. 4/1-7-20-10-10/20	Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 80 мм, из бетона М300  	76.5 		
		м.2		
					
 18. 4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь  	2.295 		
		м.3		
					
 19. 1/10-170-2/72	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 350х3.5  	0.2 		
		шт.		
					
 20. 4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса  	0.12 		
		м.3		
					
 21. С310-30	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  	0.192 		
		т		

Составил 	Ведущий инженер УСиКР				                Марченко И.В.	
 	         (должность)		          (подпись)		               (инициалы, фамилия)